**Проект протокола**
**Конкурентный лист КЛП-338540**

**Параметры**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время составления протокола | 27.01.2020 15:35:01 мск |
| Оператор ЭТП | ООО «МХ1» |
| Фактический адрес оператора | 420021, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39, пом. 1501, конт. тел. оператора: (843)-2-696-696, сайт в Интернете: http://www.onlinecontract.ru |
| Место регистрации участников КЛП | Сайт в сети Интернет http://www.onlinecontract.ru |
| Заказчик | АО"ЕЛАБУЖСКОЕ ПТС" |
| Предмет КЛП | Поставка спецодежды 2020 г |
| Дата и время публикации | 13.01.2020 16:08:17 мск |
| Дата и время завершения подачи предложений | 22.01.2020 в 9 часов |
| Дата и время проведения переторжки | 22.01.2020 09:00:00 - 22.01.2020 11:33:45 мск |
| Мин. снижение | 0.5% от текущей цены участника |
| Начальная цена договора | 1 247 067.60 руб. |
| Ставка НДС | В соответствии со спецификацией |
| Цена договора, используемая в КЛП для обеспечения сопоставимости ценовых предложений, устанавливается без учета НДС.При этом:- цена договора контракта, заключаемого по итогам КЛП с участником на специальном налоговом режиме, не будет увеличена на сумму НДС;- цена контракта, заключаемого по итогам КЛП с поставщиком, находящимся на основной системе налогообложения, будет увеличена на сумму НДС |
| Итоговая цена договора | 0.00 руб. |
| Место поставки | Российская Федерация, Татарстан, Елабуга, ул.Интернациональная, 9А |
| Особые условия КЛП | Предложения рассматриваются при наличии образцов !!!!!!!!!!!!!!!!! Согласно Технического задания |
| Контактное лицо заказчика | Дементьев Андрей Владимирович, 88555752002, Должность: Исполнительный директор, nln@epts.ru |

**Обязательные документы для участников:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  | Нет обязательных документов |

**Документы КЛП-338540**

Проект договора и другие документы к КЛП. Количество: 3 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
| 1 | izv\_predlogenij (1).doc | 75 | 10.01.2020 10:28 мск | 1FB5CF0045AAA68C47F8C58635DEC7BD |
| 2 | Критерии оценки.doc | 38 | 10.01.2020 10:28 мск | 1FB5CF0045AAA68C47F8C58635DEC7BD |
| 3 | Требования к участникам закупки и перечень документов от участников закупки .doc | 37 | 10.01.2020 10:28 мск | 1FB5CF0045AAA68C47F8C58635DEC7BD |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Техническое задание. Количество: 1 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
| 1 | Тех. задание СИЗ на 2020 г.doc | 220 | 10.01.2020 10:28 мск | 1FB5CF0045AAA68C47F8C58635DEC7BD |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

**Спецификация КЛП-338540**

Все цены указаны без учета НДС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Ставка НДС, % |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок,  (или 67% полиэфир и 33% хлопок) плотность 220 г/м2. | 25 шт. | 748.00 | 18 700.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87Условия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 2 | Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 67% полиэфир и 33% хлопок)  | 131 шт. | 664.00 | 86 984.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87Условия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 5 шт. | 2 613.00 | 13 065.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР тС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11611-2011Условия оплаты: постоплата 30 календар.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат выше колена, на замке.Ткань: смесовая, вискоза 35%, полиэфир 65%.Цвет: белый | 2 шт. | 546.00 | 1 092.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.131-83Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 4 шт. | 399.00 | 1 596.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.131-83Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 6 | Халат х/б (СК, ТИ)Описание: халат + брюки, халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 3 шт. | 399.00 | 1 197.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 68 шт. | 1 842.00 | 125 256.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 8 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 7 шт. | 3 325.00 | 23 275.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 9 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + полукомбинезон.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 5 шт. | 3 388.00 | 16 940.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 10 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 7 шт. | 3 879.00 | 27 153.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 11 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: ПВХМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 7 шт. | 918.00 | 6 426.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 26167-2005Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой | 13 шт. | 937.00 | 12 181.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 13 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 41 шт. | 1 067.00 | 43 747.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 14 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 24 шт. | 808.00 | 19 392.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 78 шт. | 808.00 | 63 024.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 40 шт. | 1 497.00 | 59 880.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 17 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 10 шт. | 1 688.00 | 16 880.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 18 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 7 шт. | 1 872.00 | 13 104.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 19 | Ботинки кожаные утеплённые (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 17 шт. | 1 640.00 | 27 880.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 20 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 73 шт. | 700.00 | 51 100.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 5375-79Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 21 | Сапоги резиновые термостойкие с защитным подноском (электрогазосварщикам)Описание: устойчивы к открытому пламени, нефтепродуктам, слабым растворам щелочей, к водному раствору ПАВ.Материал: резинаВнутренняя текстильная подкладка.Антипрокольная стелька.Рифлёная подошва, каблук.Подносок: металлический, ударной прочностью 200 ДжОсобенности модели: - непромокаемость;- износостойкость и термостойкость (от –30 °С до +100 °С);- противоударные и устойчивы к проколам.Высота: 42 см | 2 шт. | 2 493.00 | 4 986.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.162-85Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 22 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям)Описание: Верх обуви ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ(от -30 °C до +30 °C)Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха или из иглопробивного нетканого полотна или фольгированный двухслойный вынимаемый чулок или многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе, нетканое льняное полотно, фольгированное полотно)Метод крепления: литьевойВысота: 44см. | 33 шт. | 532.00 | 17 556.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 23 | Валенки с резиновым низомОписание: предназначены для защиты от пониженых температур (до -40). Резиновая подошва препятствует скольжению, намоканию и истиранию.Верх обуви: шерсть-100%Цвет: серый. | 9 шт. | 869.00 | 7 821.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 18724-88Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 24 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 32 шт. | 588.00 | 18 816.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.88-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 25 | Плащ термостойкий для защиты от воды (электрогазосварики)Описание: плащ с капюшоном из огнестойких материалов для защиты от воды, искр и брызг расплавленного металла | 1 шт. | 1 515.00 | 1 515.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 26 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 13 шт. | 458.00 | 5 954.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.029-76Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 27 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 4 шт. | 135.00 | 540.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 28 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 73 шт. | 194.00 | 14 162.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2014Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 29 | Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (электрогазосварщики)Описание: используется в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимостиТкань: огнестойкая флуоресцентнаяЗастёжка: термостойкая контактная лентаЦвет: оранжевый | 2 шт. | 1 250.00 | 2 500.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ Р 12.4.219 ГОСТ Р ИСО 11612Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 30 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 13 шт. | 425.00 | 5 525.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 31 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 7 шт. | 566.00 | 3 962.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 32 | Наплечники (электрогазосварщика)Описание: наплечники для электрогазосварочных работ | 7 шт. | 719.00 | 5 033.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 33 | НаколенникиОписание: предназначены для защиты коленей от переохлаждения и механических воздействийКрепление: ремни с застёжками | 6 шт. | 149.00 | 894.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 34 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 33 шт. | 104.00 | 3 432.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ ЕН 397-2012Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 35 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 32 шт. | 75.00 | 2 400.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 22021-76Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 36 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 32 шт. | 112.00 | 3 584.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 37 | Очки защитные (Драйвер Рико) (электрогазосварщикам)Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 5 шт. | 185.00 | 925.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12,4,253-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 38 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 73 шт. | 114.00 | 8 322.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12,4,253-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 39 | Щиток защитный лицевой (СТС)Описание: предназначен для защиты лица от механических воздействий | 4 шт. | 149.00 | 596.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 40 | Щиток защитный термостойкий (электрогазосварщикам)Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр. Температурный режим: от ?40 до +80 °С. | 10 шт. | 500.00 | 5 000.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013 Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 41 | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольноеОписание: для защиты органов дыхания от пыли, лакокрасочных материалов, пыли минеральной ваты, стекловаты, сварочных аэрозолей. | 71 шт. | 78.00 | 5 538.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 42 | Самоспасатель Описание: противогаз-самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществВремя защитного действия: не менее 30 минут | 2 шт. | 2 404.00 | 4 808.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 53261-2009Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 43 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий.Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 1725 шт. | 11.00 | 18 975.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 44 | Перчатки резиновыеОписание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществМатериал: латекс | 126 шт. | 61.00 | 7 686.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 20010-93Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 45 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 12 шт. | 356.00 | 4 272.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 46 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 317 шт. | 27.00 | 8 559.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 47 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 301 шт. | 230.00 | 69 230.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР тС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 48 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышамиОписание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температурМатериал покрытия: латекс, утепляющие вкладышиТемпературный режим: до -30 | 7 шт. | 300.00 | 2 100.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 49 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 1 шт. | 970.00 | 970.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 50 | Боты диэлектрическиеОписание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 ВВысота бот: не менее 160 мм.Верх обуви: резинаТип подошвы: однослойнаяПодошва: резинаМетод крепления: формовой | 1 шт. | 596.00 | 596.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 13385-78Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 51 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 24 шт. | 308.00 | 7 392.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.275-2014Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 52 | Вкладыши противошумныеОписание: изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Со шнурком. | 3 шт. | 56.00 | 168.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 53 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид. | 4 шт. | 3 080.00 | 12 320.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 32489-2013Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 54 | Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 24 шт. | 2 028.00 | 48 672.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 55 | Куртка рубашка термостойкаяОписание: куртка Уровень защиты: 12 кал/см2.Ткань: «Номекс», МВОЦвет: васильковый.Застёжка: на пуговицах | 4 шт. | 3 278.00 | 13 112.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 56 | Фуфайка свитер термостойкаяУровень защиты: 17,7 кал/см2.Ткань: арамидный трикотажЦвет: черный. | 4 шт. | 3 958.00 | 15 832.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 57 | Куртка – накидка Ткань: «Номекс», МВОЦвет: синий с васильковой кокеткой.Застёжка: потайная на пуговицах | 4 шт. | 5 570.00 | 22 280.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 58 | Перчатки термостойкиеОписание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур.Уровень защиты: 15,7 кал/см2.Материал: метаарамид – 100%Цвет: чёрный. | 2 шт. | 970.00 | 1 940.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 59 | Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкойОписание: каска+щиток (поликарбонат)Материал корпуса: полиамид ZytelМатериал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожаТемпературный режим: от -500С до +1500СКрепление оголовья: в шести точкахКрепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитковРегулировка оголовья: ленточнаяЭлектроизоляция: до 1000В переменного или 1500В постоянного тока | 2 шт. | 733.00 | 1 466.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 60 | Подшлемник термостойкий (летний)Материал: термостойкое трикотажное полотно, хлопок – 40%, огнестойкое волокно – 60%.Цвет: серый | 4 шт. | 542.00 | 2 168.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11612Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 61 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 8 шт. | 675.00 | 5 400.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 62 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 14 шт. | 3 096.00 | 43 344.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |

**Список всех участников**

Количество заявок: 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участник | Общая стоимость предложений (без НДС) руб. | Количество заявленных товарных позиций | Дата и время подачи заявки |
| 1 | ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС" | 108 970.99 | 5 из 62 | 17.01.2020 10:44 |
|  | 88432125703 Хусаинова Лейсан Бареевна  |
| 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 406 612.80 | 62 из 62 | 20.01.2020 13:12 |
|  | 88432729505, Мухарямов Эльвир Венерович |
| 3 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 685 682.20 | 39 из 62 | 21.01.2020 10:39 |
|  | +79043969410, Серова Нина Александровна |
| 4 | ООО "РМ Акварель" | 904 918.15 | 50 из 62 | 21.01.2020 10:59 |
|  | 7 843 555-59-53, Копейкин Дмитрий Викторович |
| 5 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 510 618.80 | 23 из 62 | 21.01.2020 17:03 |
|  | 2532410, Гарипова Екатерина Александровна |
| 6 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 715 617.21 | 26 из 62 | 21.01.2020 20:51 |
|  | +79274162626, Расковалкина Галина Владимировна |

**Документы участников**

Документы **ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС"**. Количество: 2 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
| 1 | СертификатСапогиПВХ.pdf | 1408 | 17.01.2020 11:16 мск | 761F41CB00010003BBD5 |
| 2 | сертификат БАРС.pdf | 1026 | 17.01.2020 11:17 мск | 761F41CB00010003BBD5 |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Документы **ООО "Казань-Восток-Сервис"**. Количество: 0 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
|  | Документы отсутствуют |  |  |  |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Документы **ООО ПКФ "КЛАССИКА"**. Количество: 0 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
|  | Документы отсутствуют |  |  |  |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Документы **ООО "РМ Акварель"**. Количество: 0 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
|  | Документы отсутствуют |  |  |  |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Документы **ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ"**. Количество: 0 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
|  | Документы отсутствуют |  |  |  |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Документы **ООО "ЕСС ПЛЮС"**. Количество: 0 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
|  | Документы отсутствуют |  |  |  |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

**Поставщики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участник | Общая стоимость предложений (без НДС) руб. | Количество выбранных товарных позиций из заявленных | Количество позиций, в которых заказчик выбрал не наименьшую цену |
| 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 55 196.80 | 5 из 23 | 0 из 23 |
| 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 58 961.20 | 10 из 62 | 2 из 62 |
| 3 | ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС" | 94 087.49 | 3 из 5 | 0 из 5 |
| 4 | ООО "РМ Акварель" | 253 512.50 | 17 из 50 | 5 из 50 |
| 5 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 253 608.71 | 16 из 39 | 0 из 39 |
| Итоговый результат выбора поставщиков | 715 366.70 |  |  |
| Справочно: Расчет max возможного результата проведения процедуры с учетом наименьших сумм по каждым выбранным заказчиком позициям: | 677 881.26 |  |  |

**Предложения участников**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | № заявки | Наименование участника | Стоимость предложения в заявке, руб. (без НДС) | Окончательная стоимость предложения в заявке, руб. (без НДС) | Дата и время регистрации заявки |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок,  (или 67% полиэфир и 33% хлопок) плотность 220 г/м2. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 18 084.00 | 18 084.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок,  (или 67% полиэфир и 33% хлопок) плотность 220 г/м2. | 2 | ООО "РМ Акварель" | 18 175.00 | 18 175.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок,  (или 67% полиэфир и 33% хлопок) плотность 220 г/м2. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 50 977.50 | 50 977.50 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм ЛЕДИ СПЕЦ-1. Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником.Брюки прямые, с застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом. Цвет: т-синий с серой отделкой и оранжевым кантом. Ткань: Томбой, полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 245г/м?, МВО. Размер: 88/92-120/124. Рост: 158/164, 170/176. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. ГОСТ 27575-87. Код по каталогу: 101-0256-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 2 | Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 67% полиэфир и 33% хлопок)  | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 76 033.71 | 76 033.71 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя пошив в течении 10 календарных дней, на случай отсутствия недостающих размеров на складе |
| 2 | Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 67% полиэфир и 33% хлопок)  | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 76 416.23 | 76 416.23 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: КОСТЮМ «СТАНДАРТ» С СОП / Арт.: 101756Цвет: темно-синий с васильковой отделкойТкань: «Грета», сост: 80% ПЭ, 20% ХБ, пл. 210 гр/м2, ВО отделкаРазмер / рост: с 88-92 по 120-124 / 170-176, 182-188ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011екларация соответствия: № RU Д-RU.Л53.В.00601- костюм комбинированный: куртка, брюки- куртка удлиненная прямого силуэта- застежка на пуговицы- накладные карманы- усилительные накладки в области локтей и коленей- светоотражающая полоса 50 мм по кокеткам полочек и спинкиСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 2 | Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 67% полиэфир и 33% хлопок)  | 3 | ООО "РМ Акварель" | 86 722.00 | 86 722.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 2 | Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 67% полиэфир и 33% хлопок)  | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 163 998.90 | 163 998.90 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм ВЫСОТА. Состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка с отложным воротником, притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы. На полочках выполнены нижние боковые карманы с клапанами. Слева на груди прорезной карман на молнии. Полукомбинезон с карманами, в том числе для инструментов.Ткань: смесовая, ВО, полиэфир - 65%, хлопок - 35%, 240г/м?. Цвет: васильковый с темно-синим. Размерный ряд: 88-92 — 120-124. Рост 158-164, 170-176 , 182-188. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 27575-87. Код по каталогу: 101-0031-50. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 12 653.05 | 12 653.05 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР тС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11611-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календар.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 12 716.65 | 12 716.65 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: КОСТЮМ СВАРЩИКАс накладками из спилка, мод. Ксв-3сп – 2,3Арт.: 110519Цвет: хаки/черныйТкань: Брезент (100% х/б) с огнеупорной пропиткой, пл. 500 гр/м2Накладки: кожевенный спилок тол. 0,9-1,1. Площадь накладки 230 дм2Размер: с 88-92 по 120-124Рост: 170-176, 182-188ГОСТ 12.4.250-2013ТР ТС 019/2011- потайная застежка на пуговицы- вентиляционные отверстия по кокетке спинки- усиленные накладки из кожевенного спилкаСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календар.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 3 | ООО "РМ Акварель" | 13 060.00 | 13 060.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР тС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11611-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календар.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 13 065.00 | 13 065.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм сварщика "Тип В"Артикул: 008600Описание:Особенности:комбинированный брезентовый со спилкомЦвет: черный-хакиМатериалы:основная ткань: брезент пл.500 г/м2, ОПнакладки: кожевенный спилок, S=2,9 дм2Стандарт:ГОСТ 12.4.280-2014ГОСТ 12.4.250-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календар.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 15 556.50 | 15 556.50 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм КС102 для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Код по каталогу: 105-0040-46. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина (брезент), лен - 55%, хлопок - 45%, 550 г/м?, огнестойкая пропитка, спилок - 100%. Застежка: потайная на пуговицах. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, потайной. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Рост: 158-164, 170-176, 182-188, 194-200. Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132. Изготовитель: ООО ПКФ «Компания Спецзащита», РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календар.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат выше колена, на замке.Ткань: смесовая, вискоза 35%, полиэфир 65%.Цвет: белый | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 891.20 | 891.20 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Халат АРНИКА. Ткань: Панацея 160, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, 160 г/м?. Застежка: на молнии. Регулировки по ширине: хлястик с застежкой на пуговицах. Карманы: нагрудный и нижние. Цвет: белый. Размер: 80-112. Рост: 158/164, 170/176. ГОСТ 12.4.131-83. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 107-0002-14. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат выше колена, на замке.Ткань: смесовая, вискоза 35%, полиэфир 65%.Цвет: белый | 2 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 1 040.00 | 1 040.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.131-83Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат выше колена, на замке.Ткань: смесовая, вискоза 35%, полиэфир 65%.Цвет: белый | 3 | ООО "РМ Акварель" | 1 200.00 | 1 200.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.131-83Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 1 560.00 | 1 560.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.131-83Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 2 | ООО "РМ Акварель" | 1 596.00 | 1 596.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.131-83Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 482.80 | 4 482.80 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Халат ВИКТОРИЯ. Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м?, отделка «Легкий уход». Застежка: на пуговицах. Воротник: отложной. Карманы: накладные нагрудный и нижние. Цвет: васильковый. Рост: 158-164, 170-176, 182-188. Размер: 88-92, 96-100/128-132. Код по каталогу: 107-0015-05. ГОСТ 12.4.131-83. Сертификат соответствия ТР ТС 017/2011. Код по каталогу: 107-0012-02. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 6 | Халат х/б (СК, ТИ)Описание: халат + брюки, халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 1 170.00 | 1 170.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 6 | Халат х/б (СК, ТИ)Описание: халат + брюки, халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 3 362.10 | 3 362.10 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Халат ВИКТОРИЯ. Ткань: «Тередо», полиэфир - 67%, хлопок - 33%, 195 г/м?, отделка «Легкий уход». Застежка: на пуговицах. Воротник: отложной. Карманы: накладные нагрудный и нижние. Цвет: васильковый. Рост: 158-164, 170-176, 182-188. Размер: 88-92, 96-100/128-132. Код по каталогу: 107-0015-05. ГОСТ 12.4.131-83. Сертификат соответствия ТР ТС 017/2011. Код по каталогу: 107-0012-02. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 103 519.80 | 103 519.80 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя пошив в течении 10 календарных дней, на случай отсутствия недостающих размеров на складе |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 2 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 104 040.00 | 104 040.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм утепленный "Легион"Артикул: 167762Описание:Костюм состоит из куртки и брюк:- куртка с супатной застежкой на пуговицы,- отложной воротник из искусственного меха,- регулировка объема по талии,- широкие световозвращающие полосы по низу кокеток и рукавов,- накладные карманы с косым входом, закрытым клапаном в нижней части куртки,- нагрудный карман на левой полочке с отделением для ручки,- внутренние трикотажные манжеты-напульсники,- внутренний накладной карман,- съемный капюшон с регулировкой объема по лицевой и затылочной части,- брюки с застежкой на молнию, с высокой утепленной спинкой и съёмными бретелями на пуговицах,- пояс брюк на пуговицах со шлевками,- накладные карманы с косым входом на передних половинках брюк,- широкие световозвращающие полосы по низу брючин.Климатический пояс: I пояс , II пояс , III поясЦвет: тёмно-синий, серыйМатериалы:Ткань верха: смесовая, 210 г/м2.Подкладка: 100% полиэфир.Утеплитель: синтепон, 100% полиэфир (куртка 400 г/м2, брюки 300 г/м2).Стандарт:ГОСТ 12.4.280-2014ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 114 211.44 | 114 211.44 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРКОСТЮМ «БРИГАДИР»Цвет: темно-синий с васильковой отделкойТкань верха: «Грета» (80% п/э, 20% х/б, пл. 110 гр/м2, ВО)Подкладка: 100% полиэфирУтеплитель: синтепон. Куртка: 400 гр/м2 брюки: 240 гр/м2Размер / рост: с 88-92 по 120-124 / 170-176, 182-188ГОСТ 12.4.236-2011, ТР ТС 019/2011- 2 класс защиты, III-й климатический пояс- супатная застежка на пуговицы- регулировка прилегания куртки по талии- накладные карманы с клапаном- меховой воротник, капюшон утепленный, съемный - светоотражающая полоса 50 мм для обеспечения сигнальной видимости- накладные карманы, регулировка длины бретелей на полукомбинезоне- накладные карманы и съемные бретели с регулировкой длины на брюках- светоотражающие полосы по низу брюк Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 4 | ООО "РМ Акварель" | 125 256.00 | 125 256.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 158 236.00 | 158 236.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм АЛТАЙ утепленный. Комплектация: куртка, брюки. Ткань верха смесовая, хлопок-80%, полиэфир-20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: термофайбер, 150 г/м?, куртка- 3 слоя, брюки- 2 слоя. Застежка потайная на пуговицах. Воротник отложной с искусственным мехом. Регулируется по ширине кулиской по линии талии. Высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки. Карманы накладные с клапанами. Цвет синий. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011. Код по каталогу: 103-0114-02 Изготовитель: ООО Промкомплектация РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 8 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 10 586.80 | 10 586.80 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 8 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 2 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 10 640.00 | 10 640.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм "Легион"Артикул: 070024Описание:2 класс защиты III климатический пояс\* Информацию по наличию товара уточняйте у менеджера- куртка и брюки- съемный утеплённый капюшон.- внутренние трикотажные манжеты в рукавах- брюки с широким поясом на бретелях- два накладных кармана на брюкахКлиматический пояс: I пояс , II пояс , III поясЦвет: синий с васильковой отделкойМатериалы:Ткань: смесовая , пл. 210 г/м?.Утеплитель: синтепон, в куртке 400 г/м?, в брюках 300 г/м?Подкладка: 100% полиэфирСтандарт:ГОСТ 12.4.280-2014ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 8 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 16 289.00 | 16 289.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм АЛТАЙ утепленный. Комплектация: куртка, брюки. Ткань верха смесовая, хлопок-80%, полиэфир-20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: термофайбер, 150 г/м?, куртка- 3 слоя, брюки- 2 слоя. Застежка потайная на пуговицах. Воротник отложной с искусственным мехом. Регулируется по ширине кулиской по линии талии. Высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки. Карманы накладные с клапанами. Цвет синий. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011. Код по каталогу: 103-0114-02 Изготовитель: ООО Промкомплектация РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 8 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 4 | ООО "РМ Акварель" | 23 275.00 | 23 275.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 9 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + полукомбинезон.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 9 257.65 | 9 257.65 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм утепленный "Легион"Артикул: 167764Описание:Костюм состоит из куртки и полукомбинезона:- куртка с супатной застежкой на пуговицы,- отложной воротник из искусственного меха,- регулировка объема по талии,- широкие световозвращающие полосы по низу кокеток и рукавов,- накладные карманы с косым входом, закрытым клапаном в нижней части куртки,- нагрудный карман на левой полочке с отделением для ручки,- внутренние трикотажные манжеты-напульсники,- внутренний накладной карман,- съемный капюшон с регулировкой объема по лицевой и затылочной части,- полукомбинезон с застежкой на молнию,- регулируемые по длине бретели,- накладные карманы с косыми входами спереди на полукомбинезоне,- по спинке полукомбинезона на уровне талии кулиса с эластичной тесьмой,- широкие световозвращающие полосы по низу брючин.Климатический пояс: II пояс , III поясЦвет: тёмно-синийМатериалы:Основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО.Подкладка: 100% полиэфир.Утеплитель: синтепон, в куртке - пл.400 г/м2, в полукомбинезоне - пл.300 г/м2.Стандарт:ГОСТ 12.4.280-2014ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 9 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + полукомбинезон.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 9 304.15 | 9 304.15 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: КОСТЮМ «СТАНДАРТ ГРЕТА» С СОП / Арт.: 103758Цвет: темно-синий с васильковой отделкойТкань верха: «Грета» (80% ПЭ, 20% ХБ, пл. 210 гр/м2, ВО) Подкладка: 100% полиэфирУтеплитель: синтепон. Куртка: 360 гр/м2. П/к: 240 гр/м2Размер / рост: с 88-92 по 120-124 / 170-176, 182-188ГОСТ 12.4.236-2011, ТР ТС 019/2011- 2 класс защиты, III-й климатический пояс- куртка удлиненная, прямого силуэта- центральная застежка на тесьму “молния”, ветрозащитная планка - накладные карманы с клапанами с застежкой на ленту-контакт- регулировка прилегания куртки по талии - воротник меховой, втачной, отложной, капюшон утепленный, съемный- полукомбинезон утепленный, с центральной застежкой на тесьму «молния»- на передних половинках накладные карманы - полукомбинезон на бретелях с эластичной тесьмой- светоотражающая полоса 50 мм для обеспечения сигнальной видимостиСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 9 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + полукомбинезон.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 11 635.00 | 11 635.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм АЛТАЙ утепленный. Комплектация: куртка, брюки. Ткань верха смесовая, хлопок-80%, полиэфир-20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: термофайбер, 150 г/м?, куртка- 3 слоя, брюки- 2 слоя. Застежка потайная на пуговицах. Воротник отложной с искусственным мехом. Регулируется по ширине кулиской по линии талии. Высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки. Карманы накладные с клапанами. Цвет синий. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011. Код по каталогу: 103-0114-02 Изготовитель: ООО Промкомплектация РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 9 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + полукомбинезон.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 4 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 15 000.00 | 15 000.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 9 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + полукомбинезон.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 5 | ООО "РМ Акварель" | 16 940.00 | 16 940.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 10 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 26 202.96 | 26 202.96 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 10 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 2 | ООО "РМ Акварель" | 26 334.63 | 26 334.63 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 10 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 26 467.00 | 26 467.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм сварщика "Тип В" утепленныйАртикул: 001210Описание:– вентиляционные отверстия для воздухообменаЦвет: черный-хакиМатериалы:основная ткань: брезент пл. 500г/м2, ОПнакладки: кожевенный спилок КРСподкладка: бязь (100% хлопок) пл. 125 г/м2утеплитель: ватин (2 слоя)Стандарт:ГОСТ 12.4.280-2014ГОСТ 12.4.250-2013ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 10 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 31 611.30 | 31 611.30 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм БАСТИОН ПЛЮС. Предназначен для всех видов сварочных работ в холодное время года. Утепленный костюм с отстегивающимся утеплителем состоит из куртки с капюшоном и брюк. Капюшон отстегивается. Широкий внутренний ветрозащитный клапан. Застежка потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки. Капюшон: съемный. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних и частично задних половинках брюк. Ткань: парусина, лен-54%, хлопок- 46%, 520 г/м?, огнестойкая пропитка, спилок (кожа)-100%. Утеплитель: ватин, 2 слоя. Цвет: черный. ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс). Код по каталогу: 105-0023-10. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 11 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: ПВХМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 1 | ООО "РМ Акварель" | 2 219.00 | 2 219.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: черный Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 11 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: ПВХМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 4 666.69 | 4 666.69 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вид изделия: Сабо ТОМАЦвет: белыйСостав: 100% натуральная кожаМетод крепления: ЛитьевойПодошва: ПВХМодель предназначена для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала.Верх: натуральная перфорированная кожа.Подошва: поливинилхлорид (ПВХ).Высота подошвы: 2-4 смМетод крепления: литьевой.Особенности: перекидной ремешок из положения «сабо» в положение «сандалии».Размерный ряд: с 35 по 41 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 11 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: ПВХМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 3 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 4 900.00 | 4 900.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 26167-2005Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 11 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: ПВХМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 5 853.40 | 5 853.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Туфли АНЯ. Материал верха обуви: Натуральная кожа. Подошва: ПВХ. Тип подошвы: однослойная.Метод крепления подошвы: литьевой. Цвет: белый. Размер: 35-41. Соответствует ТР ТС 017/2011. ГОСТ 26167-84. Код по каталогу: 120-0188-01. Изготовитель: ООО Альмида, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой | 1 | ООО "РМ Акварель" | 11 641.50 | 11 641.50 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой | 2 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 11 700.00 | 11 700.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 12 181.00 | 12 181.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги "Легион", МП, ПУАртикул: 077116Описание:Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб- обувь с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов- удобная колодка- металлический подносок- подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°С• Производитель: ГК "Авангард Сэйфети"Цвет: чёрныйМатериалы:верх - натуральная кожа; подошва - ПУСтандарт:ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ Р 12.4.187-97ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой | 4 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 17 907.50 | 17 907.50 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги "Скорпион" юфтевые ПУ-ТПУ с МПАртикул 1204М"Подошва- ПУ-ТПУМеталлический подносок- 200 ДЖРазмеры- 39-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар)- 10Крепление подошвы -Литьевое, МБС" Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 23 849.80 | 23 849.80 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ТОФФ АЛЬП. Верх обуви: натуральная кожа. Комбинированная подкладка. Подкладка под союзку – нетканое полотно, в пяточной части – натуральная кожа. Подносок: сталь (200Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан (от -30°С до +120°С), МБС, КЩС. Метод крепления: литьевой. Острый, разнонаправленный протектор подошвы улучшает сопротивление скольжению. Цвет: черный. Размер: 38-47. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 120-0051-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 13 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 40 590.82 | 40 590.82 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя пошив в течении 10 календарных дней, на случай отсутствия недостающих размеров на складе |
| 13 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "РМ Акварель" | 40 795.00 | 40 795.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 13 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 43 747.00 | 43 747.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги "Легион", искусственный мех, МПАртикул: 077117Описание:Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб.•верх сапог из кожи,• клиновидная вставка из плотной ткани по верху голенища для регулировки объема,• застежка на хлястик и металлическую пряжку,• брендовый резиновый флажок,• подошва из полиуретана, обладающая стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов,• удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке,• металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж,• подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°С• под заказ возможна комплектация металлической антипрокольной стелькой.Производитель: ГК "Авангард Сэйфети"Цвет: черный-василекМатериалы:Материалы:верх - натуральная кожа;подкладка - искусственный мех;подносок - металл;подошва - ПУСтандарт:ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ Р 12.4.187-97ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 13 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 57 468.47 | 57 468.47 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги "Скорпион-Зима"юфтевые ПУ-ТПУ на иск. Меху с МПАртикул 1204.1М"Подошва- ПУ-ТПУПодклад- Искусственный мехМеталлический подносокРазмеры- 39-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар-) 10Крепление подошвы- Литьевое" Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 13 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 70 155.10 | 70 155.10 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ТРЕЙЛ ПОЛЮС. Универсальные утепленные сапоги с защитной водонепроницаемой манжетой. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех. Подносок: сталь (200 Дж). Двухслойная подошва полиуретан/термополиуретан, МБС, КЩС (от -30°С до +120°С). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размер: 38 - 47. Соответствие ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 122-0057-02. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 14 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 18 087.60 | 18 087.60 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 14 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "РМ Акварель" | 18 178.56 | 18 178.56 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 14 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 18 270.00 | 18 270.00 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки "Скорпион-Лайт" юфтевые ПУ с МПАртикул 1501М"Подошва- ПУМеталлический подносок- 200 ДЖРазмеры- 36-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар-) 10Крепление подошвы- Литьевое, МБС" Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 14 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 19 392.00 | 19 392.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки "Легион", МПАртикул: 071220Описание:Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб- обувь с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов- удобная колодка- металлический подносок- подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°С• Производитель: ГК "Авангард Сэйфети"Цвет: чёрныйМатериалы:верх - натуральная кожа: подкладка - Tipica; подошва - ПУСтандарт:ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ Р 12.4.187-97ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 14 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 34 284.00 | 34 284.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки Трейл ЛЕДИ ИКС кожаные с жестким подноском женские. Верх обуви: натуральная кожа. Двухслойная МБС подошва с нескользящим протектором. Метод крепления подошвы - литьевой. Вкладная стелька - кожкартон; подносок - композит (200Дж), усиленный, задник - жесткий. Глухой клапан пыле- и влагозащитный, мягкий кант. Размеры: 35-41. Соответствует ТР ТС 019/2011. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 120-0153-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 58 784.70 | 58 784.70 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "РМ Акварель" | 59 080.32 | 59 080.32 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 59 377.50 | 59 377.50 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки "Скорпион-Лайт" юфтевые ПУ с МПАртикул 1501М"Подошва- ПУМеталлический подносок- 200 ДЖРазмеры- 36-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар-) 10Крепление подошвы- Литьевое, МБС" Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 63 024.00 | 63 024.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки "Легион", МПАртикул: 071220Описание:Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб- обувь с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов- удобная колодка- металлический подносок- подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°С• Производитель: ГК "Авангард Сэйфети"Цвет: чёрныйМатериалы:верх - натуральная кожа: подкладка - Tipica; подошва - ПУСтандарт:ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ Р 12.4.187-97ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 69 888.00 | 69 888.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки ТОФФ ТРУД. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: сталь (200 Дж). Однослойная подошва из полиуретана (от -25°С до +80°С). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размеры: 38-47. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 120-0189-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС" | 41 333.60 | 41 333.60 | 17.01.2020 10:44 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95Сапоги с защитным подноском Марки БАРС арт.А-8Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: 28 смВнутренний композитный подносок200 Дж. Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный. Подошва двухслойная ПУ-ТПУ. Фурнитура - пластмассовая. Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 30С до + 120С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 47 924.00 | 47 924.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки высокие ТОФФ БЕРКУТ-М. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: термопласт. Подошва: однослойный полиуретан (-25°C до + 80°C), МБС, КЩС. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размер: 38-47. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-2011. Код по каталогу: 122-0179-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 56 066.80 | 56 066.80 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки с выс.берц."Скорпион-Омон"юфтевые Нитрил с МПАртикул 1206М"Подошва- Нитрил Металлический подносок-200 ДЖРазмеры- 39-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 2.0 — 2.2В упаковке (пар)- 10Крепление подошвы- Литьевое" Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 58 000.00 | 58 000.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 17 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 8 711.20 | 8 711.20 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 17 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС" | 8 755.00 | 8 755.00 | 17.01.2020 10:44 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95Ботинки утепленные с защитным подноском Марки БАРС арт.А-5ММатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: 16см.Внутренний композитный подносок200 Дж. Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный. Утеплитель: шерстин. (70% шерсти 70% п/э). Подошва двухслойная ПУ-ТПУ. Фурнитура - пластмассовая. Наполненные круглые шнурки.• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 30С до + 120С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 17 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 8 855.50 | 8 855.50 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки "Легион", искусственный мех, МПАртикул: 071239Описание:Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб.•верх ботинок комбинированный из кожи и плотной прочной ткани с водонепроницаемым покрытием,• рельефная поверхность верхней части, благодаря отделочным строчкам и мягкой обивке,• застежка на шнурок и металлические петли,• язык из ткани с нашитым репликитом в верхней части,• брендовый резиновый флажок,• подошва из полиуретана, обладающая стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов,• удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке,• металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж,• под заказ возможна комплектация металлической антипрокольной стелькой.• подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°СПроизводитель: ГК "Авангард Сэйфети"Цвет: черный-василекМатериалы:верх - натуральная кожа, текстиль (100% полиэфир) с ПУ покрытием;подкладка - искусственный мех;фурнитура - металл;подносок - металл;подошва - ПУСтандарт:ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ Р 12.4.187-97ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 17 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "РМ Акварель" | 8 964.90 | 8 964.90 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 17 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 9 908.30 | 9 908.30 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки "Скорпион-Зима" юфтевые ПУ-ТПУ на иск.меху с МПАртикул 1201.1М"Подошва- ПУ-ТПУПодклад- Искусственный мехМеталлический подносок- 200ДжРазмеры- 36-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар)- 10Крепление подошвы- Литьевое" Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 17 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 6 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 16 848.00 | 16 848.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки ТРЕЙЛ ФРИЗ МПИ. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех высокой плотности. Подносок - сталь (200Дж) с резиновым уплотнителем. Двухслойная подошва ПУ/ТПУ, МБС, КЩС, (-35?С до +120?С). Метод крепления - литьевой. Фурнитура с антикоррозийным покрытием. Наполненные круглые шнурки. Глухой клапан предотвращает попадание снега внутрь обуви. Цвет черный. Размеры: 38-47. Соответствует ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 122-0056-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 18 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 6 097.84 | 6 097.84 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 18 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС" | 6 128.50 | 6 128.50 | 17.01.2020 10:44 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95Ботинки утепленные с защитным подноском Марки БАРС арт.А-5ММатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: 16см.Внутренний композитный подносок200 Дж. Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный. Утеплитель: шерстин. (70% шерсти 70% п/э). Подошва двухслойная ПУ-ТПУ. Фурнитура - пластмассовая. Наполненные круглые шнурки.• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 30С до + 120С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 18 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 6 198.85 | 6 198.85 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки "Легион", искусственный мех, МПАртикул: 071239Описание:Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб.•верх ботинок комбинированный из кожи и плотной прочной ткани с водонепроницаемым покрытием,• рельефная поверхность верхней части, благодаря отделочным строчкам и мягкой обивке,• застежка на шнурок и металлические петли,• язык из ткани с нашитым репликитом в верхней части,• брендовый резиновый флажок,• подошва из полиуретана, обладающая стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов,• удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке,• металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж,• под заказ возможна комплектация металлической антипрокольной стелькой.• подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°СПроизводитель: ГК "Авангард Сэйфети"Цвет: черный-василекМатериалы:верх - натуральная кожа, текстиль (100% полиэфир) с ПУ покрытием;подкладка - искусственный мех;фурнитура - металл;подносок - металл;подошва - ПУСтандарт:ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ Р 12.4.187-97ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 18 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "РМ Акварель" | 6 275.43 | 6 275.43 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 18 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 6 935.81 | 6 935.81 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки "Скорпион-Зима" юфтевые ПУ-ТПУ на иск.меху с МПАртикул 1201.1М"Подошва- ПУ-ТПУПодклад- Искусственный мехМеталлический подносок- 200ДжРазмеры- 36-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар)- 10Крепление подошвы- Литьевое" Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 18 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 6 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 11 356.80 | 11 356.80 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки Трейл ЛЕДИ ФРИЗ с жестким подноском женские утепленные. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный шерстяной мех. Подносок - композит (200Дж) с резиновым уплотнителем. Двухслойная подошва ПУ/ТПУ, МБС, КЩС, (от - 35?С до + 120?С). Метод крепления - литьевой. Глухой клапан предотвращает попадание снега внутрь обуви. Цвет черный. Размеры: 35-41. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 122-0083-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 19 | Ботинки кожаные утеплённые (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС" | 21 108.39 | 21 108.39 | 17.01.2020 10:44 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95Сапоги с защитным подноском Марки БАРС арт.А-8М.Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: 28 смВнутренний композитный подносок200 Дж. Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный. Утеплитель: шерстин. (70% шерсти 70% п/э). Подошва двухслойная ПУ-ТПУ. Фурнитура - пластмассовая. Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 30С до + 120С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 19 | Ботинки кожаные утеплённые (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 23 828.39 | 23 828.39 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги "Скорпион-Зима"юфтевые ПУ-ТПУ на иск. Меху с МПАртикул 1204.1М"Подошва- ПУ-ТПУПодклад- Искусственный мехМеталлический подносокРазмеры- 39-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар-) 10Крепление подошвы- Литьевое" Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 19 | Ботинки кожаные утеплённые (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 24 165.50 | 24 165.50 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки высокие утепленные ТОФФ БЕРКУТ-М. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех. Подкладка: текстильный материал. Подносок: термопласт. Подошва: однослойный полиуретан (-25°C до + 80°C), МБС, КЩС. Метод крепления: литьевой. Современный самоочищающийся протектор подошвы. Цвет: черный. Размер: 38-47. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 122-0064-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 19 | Ботинки кожаные утеплённые (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 25 500.00 | 25 500.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 20 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 1 | ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС" | 31 645.50 | 31 645.50 | 17.01.2020 10:44 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011ТУ 2595 – 010 – 48663508– 2019ТР ТС 019/2011ТУ 2595 – 010 – 48663508– 2019 Сапоги ПВХ с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевойПодносок: композитный 200Дж.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 20 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 2 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 31 668.86 | 31 668.86 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 5375-79Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 20 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 3 | ООО "РМ Акварель" | 35 697.00 | 35 697.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 5375-79Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 20 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 47 099.60 | 47 099.60 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги пвх для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. Верх обуви: ПВХ. Подкладка трикотаж, подошва однослойная из вспененного ПВХ (от -10°С до +30°С) литьевого метода крепления. Цвет оливковый. Подносок: сталь 200 Дж. Размер: 37 - 46. Соответствует ТР ТС 019/2011, ТУ 2595-003-41598788-2009. Код по каталогу: 123-0017-01. Изготовитель: ООО Псков Полимер, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 20 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 5 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 49 396.91 | 49 396.91 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ПВХ NordmanТрехкомпонентное литье Артикул ПС15ПМС металлоподноском 200ДжСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 20 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 6 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 51 100.00 | 51 100.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ПВХ муж. КЩС НМС с МПАртикул: 000939Описание:\* Универсальная модель,предназаначена для защиты от воды,нефти и продуктов ее переработки,растворов кислот и щелочей;\* металлический подносок защищает пальцы ног от механических воздействий с усилием до 200 Дж.Цвет: оливковыйМатериалы:Поливинилхлорид (ПВХ).Стандарт:ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 21 | Сапоги резиновые термостойкие с защитным подноском (электрогазосварщикам)Описание: устойчивы к открытому пламени, нефтепродуктам, слабым растворам щелочей, к водному раствору ПАВ.Материал: резинаВнутренняя текстильная подкладка.Антипрокольная стелька.Рифлёная подошва, каблук.Подносок: металлический, ударной прочностью 200 ДжОсобенности модели: - непромокаемость;- износостойкость и термостойкость (от –30 °С до +100 °С);- противоударные и устойчивы к проколам.Высота: 42 см | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 4 733.82 | 4 733.82 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.162-85Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 21 | Сапоги резиновые термостойкие с защитным подноском (электрогазосварщикам)Описание: устойчивы к открытому пламени, нефтепродуктам, слабым растворам щелочей, к водному раствору ПАВ.Материал: резинаВнутренняя текстильная подкладка.Антипрокольная стелька.Рифлёная подошва, каблук.Подносок: металлический, ударной прочностью 200 ДжОсобенности модели: - непромокаемость;- износостойкость и термостойкость (от –30 °С до +100 °С);- противоударные и устойчивы к проколам.Высота: 42 см | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 757.60 | 4 757.60 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги 1447 на нитрильной подошве с регулируемым голенищем. Верх обуви: термостойкая натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Металлический подносок (200 Дж). Подошва: нитрил (от -40°С до +300°С). Метод крепления: вулканизация. Цвет: черный. Размер: 36 - 48. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.032-77. ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 121-0067-01. Изготовитель: ЗАО «Московская ордена Трудового красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна», Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 22 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям)Описание: Верх обуви ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ(от -30 °C до +30 °C)Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха или из иглопробивного нетканого полотна или фольгированный двухслойный вынимаемый чулок или многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе, нетканое льняное полотно, фольгированное полотно)Метод крепления: литьевойВысота: 44см. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 13 200.00 | 13 200.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 22 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям)Описание: Верх обуви ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ(от -30 °C до +30 °C)Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха или из иглопробивного нетканого полотна или фольгированный двухслойный вынимаемый чулок или многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе, нетканое льняное полотно, фольгированное полотно)Метод крепления: литьевойВысота: 44см. | 2 | ООО "РМ Акварель" | 16 434.00 | 16 434.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 22 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям)Описание: Верх обуви ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ(от -30 °C до +30 °C)Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха или из иглопробивного нетканого полотна или фольгированный двухслойный вынимаемый чулок или многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе, нетканое льняное полотно, фольгированное полотно)Метод крепления: литьевойВысота: 44см. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 18 965.10 | 18 965.10 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги АРТЕ БАЙАРТ 177,377-04 с манжетой утепленные (искусственный утеплитель). Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Тип подошвы: однослойная. Подошва: плотный ПВХ (от -10°С до +30°С). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размер: 36 - 46. ТУ 2590-001-41598788-2009. Код по каталогу: 123-0011-01. Изготовитель: ООО ПКФ Дюна-АСТ, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 23 | Валенки с резиновым низомОписание: предназначены для защиты от пониженых температур (до -40). Резиновая подошва препятствует скольжению, намоканию и истиранию.Верх обуви: шерсть-100%Цвет: серый. | 1 | ООО "РМ Акварель" | 7 611.75 | 7 611.75 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 18724-88Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 23 | Валенки с резиновым низомОписание: предназначены для защиты от пониженых температур (до -40). Резиновая подошва препятствует скольжению, намоканию и истиранию.Верх обуви: шерсть-100%Цвет: серый. | 2 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 7 650.00 | 7 650.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 18724-88Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 23 | Валенки с резиновым низомОписание: предназначены для защиты от пониженых температур (до -40). Резиновая подошва препятствует скольжению, намоканию и истиранию.Верх обуви: шерсть-100%Цвет: серый. | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 7 821.00 | 7 821.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Валенки "Арктика" на р/пАртикул: 008735Описание:\* Обувь предназначена для защиты от пониженных температур;\* рекомендуемая температура носки до -40 градусов.Цвет: серыйМатериалы:100% грубая шерсть;подошва - резина.Стандарт:ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 23 | Валенки с резиновым низомОписание: предназначены для защиты от пониженых температур (до -40). Резиновая подошва препятствует скольжению, намоканию и истиранию.Верх обуви: шерсть-100%Цвет: серый. | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 8 514.00 | 8 514.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Валенки обрезиненные. Верх обуви: шерсть - 100%. Низ обуви - резина. Цвет: серый. Резиновая подошва надежно предохраняет от контакта с мокрыми поверхностями. Соответствует ТР ТС 017/2011. ТУ 8167-0001-05007585-2005. Код по каталогу: 122-0004-01. Изготовитель: ООО Ярославская фабрика валяной обуви, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 24 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 15 442.24 | 15 442.24 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.88-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 24 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 2 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 15 520.00 | 15 520.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Плащ влагозащитный синийАртикул: 001167Описание:Модель плаща отличается продуманной конструкцией: капюшон имеют регулируемую тесьму, которая при стягивании препятствует попаданию воды внутрь изделия. В рукава вшиты манжеты на резинке. Для обеспечения воздухообмена при долгой носке предусмотрена вентиляция. На спине устроены вентиляционные отверстия. Так же данная модель имеет 2 кармана, молнию и дополнительно на планке установлены кнопки.Нейлоновая ткань – тонкая и прочная, ее влагостойкие свойства усилены нанесением полимерного покрытия. Швы, соединяющие детали, проклеены для усиления герметичностиЦвет: синийМатериалы:100% нейлонСтандарт:ГОСТ 12.4.134-83Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 24 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 17 333.44 | 17 333.44 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Цвет: синийОсновная ткань: плащевая с ПВХ покрытием. Вес: — 225 г/м?ТР ТС 019/2011Плащ:• центральная застёжка на тесьму - молнию• внутренняя ветрозащитная планка• по кокетке спинки и на уровне подмышечных впадин — вентиляционные отверстия• накладные карманы с клапаном• втачной капюшон• рукав — реглан с внутренней манжетой на эластичной ленте• все швы проклеены специальной лентой Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 24 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 4 | ООО "РМ Акварель" | 18 816.00 | 18 816.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.88-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 24 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 39 446.40 | 39 446.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ПЛАЩ НЕПТУН. Защита от воды, кратковременного воздействия растворов щелочей концентрацией до 40%, растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, толщина ткани 0,38 мм, 220 г/м, водоупорность — не менее 7000 мм. вод. столба. Застежка: на кнопки. Капюшон: регулируется по лицевому вырезу. Защитные элементы: герметичные сварные швы, светоотражающие полосы на спинке, полочках и рукавах. Цвет: темно-синий. Размер: 88/92 – 120/124. Рост: 170/176, 182/188. Артикул по каталогу: 106-0036-01. ГОСТ 12.4.219-99. Производитель: ООО ТКМирЛайт, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 25 | Плащ термостойкий для защиты от воды (электрогазосварики)Описание: плащ с капюшоном из огнестойких материалов для защиты от воды, искр и брызг расплавленного металла | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 235.60 | 1 235.60 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Плащ влагостойкий РЕДУТ. Удлиненная свободная модель с капюшоном, двубортной застежкой на пуговицах, с боковыми накладными карманами с клапанами.Ткань диагональ прорезиненная, хлопок- 50%, полиэстер- 50%. Вентиляционные отверстия под проймой, на спинке в шве притачивания кокетки. Цвет черный. Сертификат соответствия ТР ТС 019-2011. ГОСТ 12.4134-83. Код по каталогу: 106-0013-10. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 25 | Плащ термостойкий для защиты от воды (электрогазосварики)Описание: плащ с капюшоном из огнестойких материалов для защиты от воды, искр и брызг расплавленного металла | 2 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 1 500.00 | 1 500.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 26 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 3 000.79 | 3 000.79 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Название: Фартук CHEMICAL WPLКод по каталогу: 106-0031-01Фартук с широким набором защитных свойствК80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%)Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 50%)Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров)Вн (для защиты от воды)Материал: ткань с ПВХ покрытием. Вес ткани 480 гр./м?.Размер: Длина фартука 120 см, ширина по низу 97 смЦвет: оливковыйСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 26 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 2 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 5 850.00 | 5 850.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.029-76Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 26 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 3 | ООО "РМ Акварель" | 5 954.00 | 5 954.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.029-76Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 26 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 5 954.00 | 5 954.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Фартук КЩС+ВО большойАртикул: 008340Описание:– цельнокроеный притачной нагрудник, переходящий сзади в кокетку, к нижней части которой притачана эластичная лента– к боковым углам на линии талии притачана тесьмаМатериал: ткань прорезиненная КЩССтандарт:ГОСТ 12.4.029-76Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 26 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 6 722.30 | 6 722.30 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Фартук ANSELL ПВХ уплотненный 45G. Материал: поливинилхлорид (ПВХ) - 100%. Застежка: завязки. Усилительные накладки: места прикрепления завязок усилены. Толщина: 0,508 мм. Размер: 90 х 120 см. Цвет: зеленый. ГОСТ 12.4.029-76. EN340, EN467. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 112-0010-03. Изготовитель: Анселл Хэлскеа Юроп, Бельгия.Страна происхождения товара: БельгияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 27 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 1 | ООО "РМ Акварель" | 540.00 | 540.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 27 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 865.60 | 865.60 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Нарукавники ANSELL ПВХ VSB-8-HS. Материал: 100% поливинилхлорид (ПВХ). Стойкость к кислотам (30-70%), концентрированным щелочам, неорганическим и органическим растворителям, спиртам. Стойкость к пищевым продуктам (полиэтилен). Особая механическая прочность (истирание и натяжение). Толщина: 0,203 мм. Длина: 460 мм. Цвет: синий. Код по каталогу: 136-0019-84. Изготовитель: Ансэлл Хэлскеа Юроп, Бельгия.Страна происхождения товара: БельгияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 28 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 10 322.20 | 10 322.20 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: 1 класс защитыСигнальные элементы: 2 ленты шириной 5 см вокруг груди. Срезы обработаны износостойкий серебристым кантом.Цвет: оранжевый сигнальныйЗастежка: липкая лента «Велькро».Ткань: Трикотажное полотно (100% полиэстер), 110 гр/м2Цвет: лимонный сигнальный, оранжевый сигнальныйСезон: всесезонныйСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 28 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 2 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 10 374.03 | 10 374.03 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2014Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 28 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 3 | ООО "РМ Акварель" | 13 731.30 | 13 731.30 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.281-2014Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 28 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 4 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 14 308.00 | 14 308.00 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: С-2.001 ТР, ТКАНЬ HV 125г/м2Жилет прямого силуэта со световозвращающими полосами вокруг торса, с центральной застежкой на контактную ленту.Универсальное применение. Ткань: ГАБАРИТ или трикотажное полотно «HV Orange». Световозвращающая лента. Цвет: оранжевый. ГОСТ Р 12.4.219–99; 2-й класс одежды. ТР ТС 019/2011 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 28 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 25 148.50 | 25 148.50 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Жилет ГАРД. Застегивается на липучку. Обеспечивает отличную вентиляцию. Обозначает присутствие человека при работах в условиях пониженной видимости. Световозвращающие материалы Скотчлайт. Окантован тесьмой. Ткань: трикотажное полотно, полиэфир - 100%. Цвет: флуоресцентный-оранжевый. Размер: S, M, L, XL, XXL, ХXXL. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 104-0002-65. Изготовитель: GLOBAL LABOR SAFETY LIMITED, ГОНКОНГСтрана происхождения товара: Тайвань (Китай)Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 29 | Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (электрогазосварщики)Описание: используется в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимостиТкань: огнестойкая флуоресцентнаяЗастёжка: термостойкая контактная лентаЦвет: оранжевый | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 2 200.00 | 2 200.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ Р 12.4.219 ГОСТ Р ИСО 11612Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 29 | Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (электрогазосварщики)Описание: используется в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимостиТкань: огнестойкая флуоресцентнаяЗастёжка: термостойкая контактная лентаЦвет: оранжевый | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 5 042.20 | 5 042.20 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Жилет сигнальный ГАБАРИТ FR огнестойкий из флуоресцентной огнестойкой ткани. Световозвращающие огнестойкие ленты шириной 5 см расположены по низу жилета и на уровне груди. Передняя застежка на огнестойкую липучку. Уровень защиты: класс 2. Цвет: оранжевый. Размер 88-92/96-100. Рост 158-164/182-188. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612 - 2007. Код по каталогу: 113-0042-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 30 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 4 940.00 | 4 940.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 30 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 5 362.50 | 5 362.50 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б С НАЧЕСОМ ОБЛЕГЧЕННОЕЦвет: оливковый (серый, темно-синий, черный - под заказ)Ткань: 100% хлопок, плотность 200 гр/м2 Размер: 44-62 Рост: 170-176, 182-188 ГОСТ: 26085-84, 20462-87, 53147-2008Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 30 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 3 | ООО "РМ Акварель" | 5 525.00 | 5 525.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 30 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 5 525.00 | 5 525.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье нательное х/бАртикул: 005734Описание:Функциональное белье для повседневной носки- анатомический крой- плоские швыЦвет: оливковыйМатериалы:100% хлопок, пл.160 г/м2Стандарт:ГОСТ 26085-84ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 30 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 7 325.50 | 7 325.50 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье СЛЕНДЕР. Комплектация: фуфайка, кальсоны.Ткань трикотажное полотно, 100% хлопок. Плотность - 160 г/м?. Цвет серый. Мягкое, гигиеничное, легкое. Имеет высокий уровень гигроскопичности. Может использоваться как в летнее время года, так и зимой. Имеет эластичные манжеты. Размер: 88/92-120/124. Рост: 158/164-170/176. Соответствует ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Код по каталогу: 113-0049-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 31 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 3 221.33 | 3 221.33 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 31 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 3 237.50 | 3 237.50 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ Х/Б С НАЧЕСОМЦвет: оливковый (серый, темно-синий, черный - под заказ)Ткань: 100% хлопок, плотность 250 гр/м2 Размер: 44-62 Рост: 170-176, 182-188 ГОСТ: 26085-84, 20462-87, 53147-2008 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 31 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 3 | ООО "РМ Акварель" | 3 962.00 | 3 962.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 31 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 3 962.00 | 3 962.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье нательное х/б с начесомАртикул: 014315Описание:Функциональное белье для повседневной носки в холодную погоду- анатомический крой- плоские швыЦвет: оливковыйМатериалы:трикотаж (100% хлопок, пл.250 г/м2)Стандарт:ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 31 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 718.00 | 4 718.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье НОРМАТИВ. Комплектация: фуфайка, кальсоны. Рукава фуфайки и низ кальсон на манжетах. Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, с начесом. Плотность - 250 г/м?. Цвет хаки. Размер: 88/92 - 120/124. Рост: 170-176, 182-188. Соответствует ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Код по каталогу: 101-0076-84. Изготовитель: ООО «ТД Русичи», РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 32 | Наплечники (электрогазосварщика)Описание: наплечники для электрогазосварочных работ | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 4 900.00 | 4 900.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 32 | Наплечники (электрогазосварщика)Описание: наплечники для электрогазосварочных работ | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 10 776.50 | 10 776.50 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Наплечники для электрогазосварочных работСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 33 | НаколенникиОписание: предназначены для защиты коленей от переохлаждения и механических воздействийКрепление: ремни с застёжками | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 423.20 | 1 423.20 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Наколенники ПРОФЕССИОНАЛ. Легкие и мягкие, не сковывают движений. Гипоаллергенные, не впитывают жидкости и запахи. Защищают колени от переохлаждения и механических воздействий. Применяются в различных сферах: производство; строительство; дачные и садовые работы; зимняя рыбалка. Материал: вспененный этиленвинилацетат (ЭВА). Крепление: ремни с застежками фастекс, регулирующиеся по длине. Размер: 235 х 140Вес: 160 г. Цвет: черный. Соответствует ТР ТС 017/2011. Код по каталогу: 114-0002-01. Изготовитель: ООО Колесник, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 34 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 3 250.50 | 3 250.50 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Каска защитная СОМЗ-55 "FavoriT Trek" (белая) (75117)Артикул: 154318Описание:Каска защитная предназначена для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.- корпус из материала TermotreK®;- термостойкий пластмассовый амортизатор Trek® крепится к корпусу в 6 точках;- текстильный подбородочный ремень;- вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции;- 6 ступеней регулировки высоты ношения;- площадка для нанесения логотипа;- укороченный козырек;- диапазон рабочих температур от -30°С до +50°С.Масса корпуса не более 223 г.;Производитель: РОСОМЗСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 34 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 2 | ООО "РМ Акварель" | 3 267.00 | 3 267.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ ЕН 397-2012Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 34 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 3 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 3 300.00 | 3 300.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ ЕН 397-2012Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 34 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 4 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 3 437.61 | 3 437.61 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Возможные цвета оранжевый, белый, синий, красный, зеленый, желтый. Если вам необходим не стандартный цвет, просьба обращаться к нашим менеджерам. Возможно изготовление каски любого цвета. Каска защитная ЭТАЛОН, соответствует ТР ТС 019/2011.Каска оборудована карманами для крепления противошумных наушников или аналогичного по конструкции защитного экранаКаска защитная предназначена для защиты головы от механических воздействий.Регулировка оголовья: храповый механизмОбеспечивает защиту от кратковременного контакта с находящимися под напряжением электрическими проводниками при напряжении до 440 В переменного тока.Каска выдерживает вертикальный удар энергией не менее 49 Дж (механическая прочность).Каска может эксплуатироваться при температуре от - 50гр.С до + 50гр.С.Защитная каска состоит из корпуса и внутренней оснастки.Каска выполнена из ударопрочного полипропилена, с удобным храповиком, регулирующим размер, а также с регулируемой глубиной посадки каски (3 положения). Корпус каски и внутренняя оснастка изготавливается из нетоксичных материала и устойчив к действию дезинфицирующих средств. Корпус каски изготавливают сплошным с козырьком, без внутренних ребер жесткости. Конструкция каски обеспечивает проветриваемость.Комплектация каски Эталон:В комплект входит амортизатор надежно гасящий удар и подбородочный ремешок. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 34 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 3 966.60 | 3 966.60 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ФАВОРИТ 75517 с подбородочным ремешком. Легкая, химически стойкая каска с эффективной системой вентиляции. Подбородочный ремень в комплекте. Материал корпуса: полипропилен. Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка. Температурный режим: от-50°С до +50°С. Крепление оголовья: в шести точках. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Регулировка оголовья: ленточная. Электроизоляция: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока. Вес: 308г. Цвет: белый. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.207-99, EN 397-2012, EN 397, EN 50365:2002. Код по каталогу: 130-0016-14. Изготовитель: ОАО Суксунский оптико-механический завод, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 35 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 2 240.00 | 2 240.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 22021-76Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 35 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 2 | ООО "РМ Акварель" | 2 400.00 | 2 400.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 22021-76Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 35 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 6 230.40 | 6 230.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Подшлемник ОПЛОТ. Материал: шерсть-40%, акрил-60%. Цвет: черный. Соответствует ТР ТС 017/2011. ТУ 17-09-1416-90. Код по каталогу: 102-0023-10. Изготовитель: ООО Трико Профит Спецодежда, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 36 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 3 528.96 | 3 528.96 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Подшлемник на ватинеАртикул: 005967Описание:Классическая модель, предназначена для защиты головы от пониженных температур. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части.Цвет: черныйМатериалы:диагональ(100% хлопок) пл.200 г/м2Утеплитель: ватинСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 36 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 3 546.56 | 3 546.56 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрныйСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 36 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 3 | ООО "РМ Акварель" | 3 584.00 | 3 584.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 36 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 6 230.40 | 6 230.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Подшлемник СТРОИТЕЛЬ. Ткань: диагональ, хлопок-100%. Плотность - 230 г/м?. Утеплитель: ватин. Цвет: черный. Размер: 54-62. Сертификат соответствия ТР ТС 019-2011. ГОСТ Р 12.4.236-2011. ТУ 8579-008-86546719-2010. Код по каталогу: 102-0022-10. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 37 | Очки защитные (Драйвер Рико) (электрогазосварщикам)Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 846.50 | 846.50 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Очки РОСОМЗ ДРАЙВЕР РИКО ЗН18 Г2 21832. Компактные, ударопрочные очки сварщика. Модель со степенью затемнения 6. Оптический класс №1. Материал линзы: минеральное защитное стекло. Материал оправы: мягкий эластичный эвопрен. Вентиляция напрямая. Защита от брызг раплавленного металла и раскаленных частиц, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, механического и химического воздействия. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.253-2013. Код по каталогу: 131-0070-04. Изготовитель: ОАО Суксунский оптико-механический завод, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 38 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 7 539.44 | 7 539.44 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12,4,253-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 38 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 7 577.40 | 7 577.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Очки РОСОМЗ ПАНОРАМА ЗП2 арт. 30211 с прозрачной линзой и прямой вентиляцией. Материал линзы: плексиглас. Материал корпуса: ПВХ. Защита от механического воздействия. Покрытие: против царапин, химического воздействия. Возможно использование с коррегирующими очками. Оптический класс №1. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.253-2013. Код по каталогу: 131-0052-01. Изготовитель: ОАО Суксунский оптико-механический завод, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 38 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 3 | ООО "РМ Акварель" | 23 725.00 | 23 725.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12,4,253-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 39 | Щиток защитный лицевой (СТС)Описание: предназначен для защиты лица от механических воздействий | 1 | ООО "РМ Акварель" | 636.00 | 636.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 39 | Щиток защитный лицевой (СТС)Описание: предназначен для защиты лица от механических воздействий | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 655.20 | 655.20 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Щиток РОСОМЗ ВИЗИОН НБТ1. Рекомендуются для использования в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, газодобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности. Обеспечивает защиту от высокоскоростных летящих частиц. Отличительные характеристики: оптически прозрачный экран, большой козырек. Наголовное крепление со ступенчатой регулировкой размера. Экран поликарбонат, 1 мм. Температурный режим -20°С до + 110°С. Масса: 270г. Оптический класс №1. Материал оголовья: полипропилен. Материал: поликарбонат. Защита от УФ-излучения, механического воздействия. Ударопрочность до 7 Дж. Высота 200 мм. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0082-01. Изготовитель: ОАО Суксунский оптико-механический завод. РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 40 | Щиток защитный термостойкий (электрогазосварщикам)Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр. Температурный режим: от ?40 до +80 °С. | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 217.00 | 1 217.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Щиток электросварщика. Защита от УФ-и ИК-лучей. Степень затеменения 10 (постоянное пассивное затемнение). Размер светофильтра 102\*52 мм. Возможна замена светофильтра, а также использование с фильтрующей полумаской. Соответствует ГОСТ Р 12.4.238-07, ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0121-01. Изготовитель: ООО Спецодежда-2000, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 41 | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольноеОписание: для защиты органов дыхания от пыли, лакокрасочных материалов, пыли минеральной ваты, стекловаты, сварочных аэрозолей. | 1 | ООО "РМ Акварель" | 5 559.30 | 5 559.30 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 41 | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольноеОписание: для защиты органов дыхания от пыли, лакокрасочных материалов, пыли минеральной ваты, стекловаты, сварочных аэрозолей. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 12 872.30 | 12 872.30 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Полумаска 3M 9922Р с клапаном. Полумаска противоаэрозольная фильтрующая (респиратор) 3M 9922Р с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей. Фильтрующий материал производства компании 3М - эффективная фильтрация, в том числе и от мелкодисперсных сварочных дымов. Слой активированного угля обеспечивает защиту от озона до 10 ПДК и паров органических веществ в пределах ПДК. Носовой зажим плотно фиксирует фильтрующую полумаску на переносице. Совместимы со сварочными щитками. Степень защиты: FFP2 NR D (до 12 ПДК). Внутренний слой: гипоаллергенный. Фильтр: электростатического действия с дополнительным фильтрующим слоем Клапан выдоха: есть. Условия эксплуатации: от -30 °C до +70 °C, повышенная влажность. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 133-0289-01. Изготовитель ЗАО 3М Россия, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 42 | Самоспасатель Описание: противогаз-самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществВремя защитного действия: не менее 30 минут | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 3 744.00 | 3 744.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Капюшон ФЕНИКС. Фильтрующий универсальный самоспасатель ФЕНИКС, предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (ОХВ), включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения (жилых, промышленных, промышленного назначения, образовательных, медицинских, железнодорожного транспорта, метрополитена и т.п.) из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов. Самоспасатель ФЕНИКС является фильтрующим универсальным самоспасателем однократного применения. Конструкция самоспасателя «ФЕНИКС» не имеет размерного ряда и позволяет применять его людям в очках, с бородой, усами и объемной прической, а также детьми от 7 лет в присутствии взрослых. Поставляется в герметичной упаковке. Защита: А,АХ,В,Е,К,Р2. Время защитного действия: 30 минут. Вес: 250 г. Срок хранения: 5 лет. Код по каталогу: 133-0129-01. Соответствует ТР ТС 019/2011. Изготовитель: ООО НПО «ФЕНИКС», РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 42 | Самоспасатель Описание: противогаз-самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществВремя защитного действия: не менее 30 минут | 2 | ООО "РМ Акварель" | 4 808.00 | 4 808.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 53261-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 43 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий.Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 17 250.00 | 17 250.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 43 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий.Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 18 681.75 | 18 681.75 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки х/б с точечным ПВХ покрытием 10/5 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 43 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий.Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 3 | ООО "РМ Акварель" | 18 975.00 | 18 975.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 43 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий.Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 31 912.50 | 31 912.50 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки ЛАТЕКО арт.CT2411 класс вязки 13 крас. Перчатки защитные от механических воздействий: Рекомендуется применять на производстве, где необходимо защитить руки от легких механических воздействий. Отличительные характеристики: трикотажные, ладонная часть перчаток усилена латексом, что обеспечивает большую прочность и износоустойчивость. Свойства: прочность, износоустойчивость. Материал основы: хлопок – 80%, полиэфир – 20%. Материал покрытия: латекс. Тип покрытия: частичное. Размер: 8,9. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-2008). Изготовитель: ООО СВС, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 44 | Перчатки резиновыеОписание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществМатериал: латекс | 1 | ООО "РМ Акварель" | 4 536.00 | 4 536.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 20010-93Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 44 | Перчатки резиновыеОписание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществМатериал: латекс | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 7 257.60 | 7 257.60 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки ANSELL АЛЬФАТЕК 87-190. 12 пар/уп. Материал: латекс- 100%. Толщина: 0,35 мм. Длина: 305 мм. Свойства: КЩС (30%), устойчивый влажный и сухой захват, антибактериальная обработка, гипоаллергенны с внутренним хлопковым покрытием. Размер: 6,5-10. ГОСТ 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 374-2009. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 136-0023-01. Изготовитель: Ансел Хелскеа Юроп, БельгияСтрана происхождения товара: БельгияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 45 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 1 | ООО "РМ Акварель" | 2 520.00 | 2 520.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 45 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 2 750.04 | 2 750.04 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Краги спилковые ТРЕК, подкладка хлопок Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 45 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 381.20 | 4 381.20 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Краги G340 спилковые, пятипалые на подкладке, для защиты рук от искр, брызг раскаленного металла, повышенных температур. Материал: спилок, материал подкладки - хлопок. Цвет красный. Длина - 340 мм. ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.010-75. Код по каталогу: 136-0086-01. Изготовитель: GLOBAL LABOR SAFETY LIMITED, ГОНКОНГСтрана происхождения товара: Тайвань (Китай)Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 46 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 86 119.39 | 86 119.39 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Краги спилковые Трек утеплённые искусственным мехом Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 46 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 2 | ООО "РМ Акварель" | 129 653.00 | 129 653.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 46 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 166 805.40 | 166 805.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129. Широкий спектр применения, в том числе при проведении сварочных работ. Отличительные характеристики: комфорт и защита от истирания и пониженных температур. Материал: спилок. Утеплитель: искусственный мех. Цвет: желтый с красным. Размер: 10. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 136-0066-01. Изготовитель: GLOBAL LABOR SAFETY LIMITED, ГонконгСтрана происхождения товара: Тайвань (Китай)Условия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 47 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 1 | ООО "РМ Акварель" | 6 923.00 | 6 923.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР тС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 47 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 8 364.79 | 8 364.79 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Рукавицы х/б с брезентовым наладонником (без миткаля) Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 47 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 12 973.10 | 12 973.10 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Рукавицы G13 с двойным наладонником. Материал: ткань Диагональ, двунитка суровая, хлопок - 100%, ладонная часть усилена брезентом. Покрытие частичное. Цвет белый. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.010-75. Код по каталогу: 136-0049-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 48 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышамиОписание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температурМатериал покрытия: латекс, утепляющие вкладышиТемпературный режим: до -30 | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 096.90 | 1 096.90 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки трикотажные с латексным покрытием цв.оранж. Ворсовая внутренняя поверхность, защитное рельефное покрытие из натурального латекса на ладонной части. Свойства: Стойкость к истиранию, воздействию низких температур, Покрытие: натуральный латекс. Материал: ПАН - 100%. Цвет: оранжевый с синим покрытием. Размер: 8, 9,10. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008. Код по каталогу 136-0027-03. Изготовитель: ООО СВС, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 48 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышамиОписание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температурМатериал покрытия: латекс, утепляющие вкладышиТемпературный режим: до -30 | 2 | ООО "РМ Акварель" | 2 499.00 | 2 499.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 49 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 1 | ООО "РМ Акварель" | 234.00 | 234.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 49 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 343.20 | 343.20 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки диэлектрические бесшовные. Предназначены для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000В - как основное средство защиты, свыше 1000В - как дополнительное. Материал: латекс. Размер: 2-4. Соответствует ТР ТС 019/2011. ТУ-38.306-5-63-97. ГОСТ 12.1.038-82. ГОСТ 12.4.183-91. ГОСТ 12.4.246-2008. Код по каталогу: 136-0021-01. Изготовитель: ОАО Армавирский завод резиновых изделий, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 49 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 3 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 850.00 | 850.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 50 | Боты диэлектрическиеОписание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 ВВысота бот: не менее 160 мм.Верх обуви: резинаТип подошвы: однослойнаяПодошва: резинаМетод крепления: формовой | 1 | ООО "РМ Акварель" | 596.00 | 596.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 13385-78Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 50 | Боты диэлектрическиеОписание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 ВВысота бот: не менее 160 мм.Верх обуви: резинаТип подошвы: однослойнаяПодошва: резинаМетод крепления: формовой | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 697.70 | 697.70 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Боты диэлектрические. Материал: резина. Цвет: белый. ТУ 2595-012-00149564-2010. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 123-0003-01. Изготовитель: ОАО Завод резинотехнических изделий, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 51 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 7 281.84 | 7 281.84 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Наушники с креплением на каску СОМЗ-5 ШТУРМ (60105)Артикул: 057570Описание:Наушники с одной точкой крепления дают возможность использовать подшлемник.- Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;- Наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;- хорошо заметны в сумерках, в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности;- Регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски.-Конструкция позволяет одновременное ношение щитков защитных лицевых;- Звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки;- Увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры в нем;- Мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове;- Снижение уровня шума (SNR): 27 дБМасса не более 198 грамм;Производитель: РОСОМЗСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 51 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 2 | ООО "РМ Акварель" | 7 318.32 | 7 318.32 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.275-2014Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 51 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 7 862.40 | 7 862.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Наушники РОСОМЗ СОМЗ 3-5 ШТУРМ арт.60105. Наушники для крепления на каску. Легко и комфортно прилегают к голове, обладают избирательным уровнем шумопоглощения. Материал оголовья: пластик. Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан. Акустическая эффективность: 30дБ. Температурный режим: от -50°С до +50°С. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.210-99. ГОСТ Р 12.4.213-99. ГОСТ Р 12.4.255-2011; EN 352. Код покаталогу: 132-0094-01. Изготовитель: ОАО Суксунский оптико-механический завод, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 52 | Вкладыши противошумныеОписание: изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Со шнурком. | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 149.40 | 149.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вкладыши Honeywell СМАРТФИТ 1011239. Корпус вкладышей выполнен из эластичного материала, который под воздействием температуры тела приспосабливается к форме ушного канала. Два в одном: вкладыши в комплекте со съемным шнурком. Индивидуальный пластиковый контейнер. Акустическая эффективность: 30 дБ. Материал: термопластичный эластомер. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 132-0130-01. Изготовитель: Ханейвэлл Сэйфти Продактс, Франция.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 53 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид. | 1 | ООО "РМ Акварель" | 4 200.00 | 4 200.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ГОСТ 32489-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 53 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 16 146.80 | 16 146.80 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Пояс предохранительный , состоит из: 1) привязь страховочная ARX PS-2 с поясом. Характеристика: 2 точки крепления на груди и спине, 2 точки крепления на поясе, 5 самофиксирующихся пряжек, а также D-образные кольца на поясе для различных вариантов фиксации в рабочем положении. Назначение: страховка от падения, ограничение пространства перемещения, позиционирование в работника в удобном положении. Обеспечивает правильное положение после срыва. Благодаря небольшому весу и мягким лентам привязь очень комфортна. Размер: универсальный. Вес: 1,46 кг. ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008; EN361, EN358. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу 138-0119-01; 2) строп удерживающий ARX SU-1. ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008; EN358, EN362. Строп в виде плетеного полиамидного шнура с индикатором изнашивания. Многократного применения. Имеет повышенные эксплуатационные характеристики, обладает высокой прочностью при растяжении, отличной стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам, устойчивостью к действию многих химических реагентов, к биохимическим воздействиям. Максимальная длина стропа: 2 м. Диаметр стропа: 12 мм. Регулировка длины стропа: нет. Вес: 1,12 кг. ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008; EN358, EN362. ТР ТС 019/2011. Код по каталогу 138-0115-01. Изготовитель: Протект, ПольшаСтрана происхождения товара: ПольшаУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 54 | Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 1 | ООО "РМ Акварель" | 25 800.00 | 25 800.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 54 | Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 33 000.00 | 33 000.00 | 21.01.2020 20:51 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: БРЮКИ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРКУРТКА «БРИГАДИР» С СОП Цвет: темно-синий с васильковой отделкойТкань верха: «Грета» (80% ПЭ, 20% ХБ, пл. 210 гр/м2, ВО)Подкладка: 100% полиэфирУтеплитель: синтепон 400 гр/м2Воротник: искусственный мехРазмер / рост: с 88-92 по 120-124 / 170-176, 182-188ГОСТ 12.4.236-2011, ТР ТС 019/2011- 2 класс защиты, III-й климатический пояс- супатная застежка на пуговицы- регулировка прилегания куртки по талии- накладные карманы с клапаном- меховой воротник, капюшон утепленный, съемный - светоотражающая полоса 50 мм для обеспечения сигнальной видимости- трикотажные манжеты на подкладке рукава (арт. 112916) Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 54 | Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 43 132.80 | 43 132.80 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Куртка АЛТАЙ утепленная.Ткань верха смесовая, хлопок-80%, полиэфир-20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: термофайбер, 150 г/м?, 3 слоя. Застежка потайная на пуговицах. Воротник отложной с искусственным мехом. Регулируется по ширине кулиской по линии талии, удлиненная спинка. Карманы накладные с клапанами. Цвет темно-синий. Размер: 88/92 - 120/124. Рост: 158/164 - 182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011. Код по каталогу: 103-0116-02 ООО Промкомплектация РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 54 | Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 4 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 45 600.00 | 45 600.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 54 | Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 5 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 48 672.00 | 48 672.00 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Куртка "Орион"Артикул: 002944Описание:2 класс защиты III климатический пояс– съемный утепленный капюшон– трикотажные манжеты– регулировка объема по талииКлиматический пояс: I пояс , II пояс , III поясЦвет: темно-синий с серой отделкойМатериалы:основная: смесовая, пл.210 г/м?, ВОподкладка: 100% полиэфирутеплитель: синтепон пл.400 г/м?Стандарт:ГОСТ 12.4.280-2014ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 55 | Куртка рубашка термостойкаяОписание: куртка Уровень защиты: 12 кал/см2.Ткань: «Номекс», МВОЦвет: васильковый.Застёжка: на пуговицах | 1 | ООО "РМ Акварель" | 13 112.00 | 13 112.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 55 | Куртка рубашка термостойкаяОписание: куртка Уровень защиты: 12 кал/см2.Ткань: «Номекс», МВОЦвет: васильковый.Застёжка: на пуговицах | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 22 662.80 | 22 662.80 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Куртка-рубашка ЭЛЕКТРА АРДО летняя из термостойких материалов. Куртка-рубашка прямого силуэта с передней застежкой на пуговицы, прикрытой защитной планкой. Рукава на манжетах. Воротник в рабочем состоянии приводится в положение «стойка». Два нагрудных кармана с клапанами. Ткань Номекс®, МВО. Уровень защиты 12 кал/см?. Плотность - 200 г/м?. Цвет васильковый. Размер: 88/92-120/124. Рост: 158/164-182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.234-2007, ГОСТ Р ИСО 11612-2007. ТУ-8572-023-86546719-2012. Код по каталогу: 113-0019-02. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 56 | Фуфайка свитер термостойкаяУровень защиты: 17,7 кал/см2.Ткань: арамидный трикотажЦвет: черный. | 1 | ООО "РМ Акварель" | 15 832.00 | 15 832.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 56 | Фуфайка свитер термостойкаяУровень защиты: 17,7 кал/см2.Ткань: арамидный трикотажЦвет: черный. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 25 775.60 | 25 775.60 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Фуфайка-Свитер термостойкая ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ. Материал изделия: термостойкий трикотажСостав ткани: арамидный трикотаж - 100%. Уровень защиты: 12 кал/см?. Плотность ткани - 300 г/м?. Цвет: темно-синий. Размер: 88/92-136/140. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011.ГОСТ Р 12.4.234-2007, ГОСТ Р ИСО 11612-2007. Код по каталогу: 113-0073-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 57 | Куртка – накидка Ткань: «Номекс», МВОЦвет: синий с васильковой кокеткой.Застёжка: потайная на пуговицах | 1 | ООО "РМ Акварель" | 22 280.00 | 22 280.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 57 | Куртка – накидка Ткань: «Номекс», МВОЦвет: синий с васильковой кокеткой.Застёжка: потайная на пуговицах | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 33 018.00 | 33 018.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Куртка-накидка термостойкая. Ткань верха: «Номекс® Комфорт» от DuPont. Уровень защиты: 12,1 кал/см?. Состав: Номекс® Комфорт, плотностью 220 г/м?; Подкладка огнестойкая, плотностью 160 г/м2 . ЭЛЕКТРА КН-21. Куртка-накидка для совместного применения с термостойкими костюмами для усиления защитных свойств. Для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги, применяемые в комплекте с одеждой специальной защитной от термических рисков электрической дуги. Куртка удлиненная с притачной подкладкой, центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, по краю борта кант из детали подборта. Полочка с кокеткой, верхним и нижним накладными карманами с клапанами с текстильной застежкой. Нижний карман с объемом по боковым сторонам. Верхний срез клапана верхнего кармана входит в шов притачивания кокетки. По низу клапанов кант из нижней детали. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, двухшовный. Воротник - стойка с текстильной застежкой. Цвет: Темно-синий с васильковой кокеткой, световозвращающей полосой 50 мм. Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов контрастного красного цвета, – для контроля правильности эксплуатации куртки. ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО 86546719-104-2018. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 58 | Перчатки термостойкиеОписание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур.Уровень защиты: 15,7 кал/см2.Материал: метаарамид – 100%Цвет: чёрный. | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 605.60 | 1 605.60 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100 термост. Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами предназначены для защиты рук пользователя от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени. Уровень защиты: 12 кал/см2. Материал: метаарамид- 100%. Цвет: серый. Размер: 8,9,10,11. Соответствует ТР ТС 019/2011, ТО-14.12.30-86546719-G9989-2017. Код по каталогу: 136-0315-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 58 | Перчатки термостойкиеОписание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур.Уровень защиты: 15,7 кал/см2.Материал: метаарамид – 100%Цвет: чёрный. | 2 | ООО "РМ Акварель" | 1 940.00 | 1 940.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 59 | Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкойОписание: каска+щиток (поликарбонат)Материал корпуса: полиамид ZytelМатериал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожаТемпературный режим: от -500С до +1500СКрепление оголовья: в шести точкахКрепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитковРегулировка оголовья: ленточнаяЭлектроизоляция: до 1000В переменного или 1500В постоянного тока | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 6 246.40 | 6 246.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 ВИЗИОН TERMO 79216. Красная каска совместима со щитками РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН RX. Предназначена для работ в металлургии, машиностроении, на предприятиях топливно-энергетического комплекса, при ковке, горячей штамповке, для защиты от ИК-излучения, воздействия электрической дуги.Укороченный козырек – для увеличения обзора. Комплектация: кожаный подбородочный ремень Материал корпуса: SUPER TermotreK® Материал оголовья: текстильный материал. Температурный режим: от -50 °C до +150 °C. Крепление оголовья: в восьми точках. Регулировка оголовья: ленточная регулировка. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Вес: 360 г. Код по каталогу: 130-0121-01Соответствует ТР ТС 0019/2011. Щиток РОСОМЗ КБТ ЭНЕРГО 04290 для защиты лица и головы от опасных воздействий электродуги: интенсивного теплового излучения, твердых частиц, брызг и искр расплавленного металла, высокой температуры, ударов и поражения электрическим током напряжением 2200В при температуре окружающей среды от -50°С до +180°С в производственных помещениях и на открытых площадках. Основные особенности щитка: сменный увеличенный экран из оптически прозрачного поликарбоната 2,0 мм; незапотевающее антистатичное самополирующееся покрытие экрана; экран обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 17 Дж; огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала; щиток изготовлен без использования металлических деталей, только из диэлектрических материалов; щиток крепится на каску при помощи специальных адаптеров, фиксируется в двух положениях: рабочем (опущен) и нерабочем (поднят); фиксация экрана в вертикальном («нерабочем») положении значительно снижает нагрузку на шейные позвонки, за счет максимально сбалансированного центра тяжести; высота экрана 250 мм; оптический класс 1. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.023-84. ГОСТ Р 12.4.230-1-2007. Код по каталогу: 131-0216-01. Изготовитель: ОАО Суксунский оптико-механический завод, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 60 | Подшлемник термостойкий (летний)Материал: термостойкое трикотажное полотно, хлопок – 40%, огнестойкое волокно – 60%.Цвет: серый | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 1 800.00 | 1 800.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11612Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 60 | Подшлемник термостойкий (летний)Материал: термостойкое трикотажное полотно, хлопок – 40%, огнестойкое волокно – 60%.Цвет: серый | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 2 012.40 | 2 012.40 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Подшлемник летний ФЛЕЙМСТОП. Выполнен из огнестойкого трикотажа. Благодаря содержанию хлопка обладает хорошими гигроскопическими свойствами: впитывает влагу, отводит излишнее тепло. Волокна Протекс® обеспечивают огнестойкие свойства трикотажного полотна. Модель облегающего силуэта, закрывает голову и шею. Лицевой вырез обработан трикотажной бейкой. Все швы подшлемника - плоские, способствуют удобной посадке изделия, не натирают кожу. EN 532. Уровень защиты: 8 кал/см?. Материал: трикотажное полотно (хлопок - 40%, Протекс® - 60%). Плотность: 250 г/м?. Цвет: серый. Размер: безразмерный. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.200-99. Код по каталогу: 130-0047-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 60 | Подшлемник термостойкий (летний)Материал: термостойкое трикотажное полотно, хлопок – 40%, огнестойкое волокно – 60%.Цвет: серый | 3 | ООО "РМ Акварель" | 2 168.00 | 2 168.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11612Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 61 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 1 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 3 200.00 | 3 200.00 | 21.01.2020 10:39 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 61 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 2 | ООО "РМ Акварель" | 3 400.00 | 3 400.00 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 61 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 508.00 | 4 508.00 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье СЛЕНДЕР. Комплектация: фуфайка, кальсоны.Ткань трикотажное полотно, 100% хлопок. Плотность - 160 г/м?. Цвет серый. Мягкое, гигиеничное, легкое. Имеет высокий уровень гигроскопичности. Может использоваться как в летнее время года, так и зимой. Имеет эластичные манжеты. Размер: 88/92-120/124. Рост: 158/164-170/176. Соответствует ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Код по каталогу: 113-0049-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 62 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 30 813.30 | 30 813.30 | 21.01.2020 17:03 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки "Форсаж" с композитным подноскомАртикул: 161369Описание:\* Ботинки литьевого метода крепления на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, с верхом из натуральной кожи, с глухим клапаном и комфортной мягкой вставкой из искусственной кожи, вставками из светоотражающего материала и текстильного материала, вкладной формованной стелькой.\* Ботинки снабжены композитным подноском, выдерживающим нагрузку до 200 Дж.\* Подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая, маслобензостойкая.Цвет: черно-серыйМатериалы:Верх - натуральная кожа повышенного качества,подкладка - износоустойчивая ткань,подошва: 2-х слойная (ПУ/резина).Стандарт:ГОСТ 12.4.137-2001Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 62 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 2 | ООО "РМ Акварель" | 30 968.14 | 30 968.14 | 21.01.2020 10:59 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 62 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 31 280.20 | 31 280.20 | 20.01.2020 13:12 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки Электра Е2. Ботинки из натуральной термостойкой кожи, с усиленным композитным подноском 200 Дж. Швы прошиты нитками Номекс, пластиковая термостойкая фурнитура. Мягкий кант из огнестойкой ткани. Подкладка: дышащий текстильный материал, спилок подкладочный. Двухслойная подошва литьевого метода крепления: ПУ-нитрил (от -40°С до +300°С (60с)), МБС, КЩС, обладает термостойкими и антистатическими свойствами. Подошва хорошо амортизирует, что создает дополнительный комфорт в работе. Цвет: черный. Размеры: 36-47. ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 121-0091-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |

**Спецификации выбранных поставщиков**

Спецификация для **ООО ПКФ "КЛАССИКА"** (без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | Халат х/б (АХО)Описание: халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 4 шт. | 390.00 | 1 560.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.131-83Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 2 | Халат х/б (СК, ТИ)Описание: халат + брюки, халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 3 шт. | 390.00 | 1 170.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 68 шт. | 1 522.35 | 103 519.80 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя пошив в течении 10 календарных дней, на случай отсутствия недостающих размеров на складе |
| 4 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 7 шт. | 1 512.40 | 10 586.80 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.236-2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 5 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 24 шт. | 753.65 | 18 087.60 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 6 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 78 шт. | 753.65 | 58 784.70 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 7 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 10 шт. | 871.12 | 8 711.20 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 8 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 7 шт. | 871.12 | 6 097.84 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 9 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 13 шт. | 380.00 | 4 940.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 10 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 7 шт. | 460.19 | 3 221.33 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 11 | Наплечники (электрогазосварщика)Описание: наплечники для электрогазосварочных работ | 7 шт. | 700.00 | 4 900.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 12 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 32 шт. | 70.00 | 2 240.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011 ГОСТ 22021-76Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 13 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 73 шт. | 103.28 | 7 539.44 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12,4,253-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 14 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий.Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 1725 шт. | 10.00 | 17 250.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 15 | Подшлемник термостойкий (летний)Материал: термостойкое трикотажное полотно, хлопок – 40%, огнестойкое волокно – 60%.Цвет: серый | 4 шт. | 450.00 | 1 800.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ИСО 11612Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 16 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 8 шт. | 400.00 | 3 200.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 017/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| **Итоговая сумма:** | 253 608.71 |

Спецификация для **ООО "РМ Акварель"** (без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок,  (или 67% полиэфир и 33% хлопок) плотность 220 г/м2. | 25 шт. | 727.00 | 18 175.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 2 | Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 67% полиэфир и 33% хлопок)  | 131 шт. | 662.00 | 86 722.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 27575-87Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календ.дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой | 13 шт. | 895.50 | 11 641.50 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 4 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 41 шт. | 995.00 | 40 795.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 28507-90Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 5 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 32 шт. | 588.00 | 18 816.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.88-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 6 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 13 шт. | 458.00 | 5 954.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.029-76Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 7 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 4 шт. | 135.00 | 540.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 8 | Щиток защитный лицевой (СТС)Описание: предназначен для защиты лица от механических воздействий | 4 шт. | 159.00 | 636.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 019/2011 ГОСТ 12.4.253-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 9 | Перчатки резиновыеОписание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществМатериал: латекс | 126 шт. | 36.00 | 4 536.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 20010-93Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 10 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 12 шт. | 210.00 | 2 520.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 11 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 301 шт. | 23.00 | 6 923.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР тС 019/2011 ГОСТ 12.4.010-75Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 12 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 1 шт. | 234.00 | 234.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 13 | Боты диэлектрическиеОписание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 ВВысота бот: не менее 160 мм.Верх обуви: резинаТип подошвы: однослойнаяПодошва: резинаМетод крепления: формовой | 1 шт. | 596.00 | 596.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011 ГОСТ 13385-78Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 14 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид. | 4 шт. | 1 050.00 | 4 200.00 |
|  | Технические характеристики товара: ГОСТ 32489-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 15 | Куртка рубашка термостойкаяОписание: куртка Уровень защиты: 12 кал/см2.Ткань: «Номекс», МВОЦвет: васильковый.Застёжка: на пуговицах | 4 шт. | 3 278.00 | 13 112.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 16 | Фуфайка свитер термостойкаяУровень защиты: 17,7 кал/см2.Ткань: арамидный трикотажЦвет: черный. | 4 шт. | 3 958.00 | 15 832.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 17 | Куртка – накидка Ткань: «Номекс», МВОЦвет: синий с васильковой кокеткой.Застёжка: потайная на пуговицах | 4 шт. | 5 570.00 | 22 280.00 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| **Итоговая сумма:** | 253 512.50 |

Спецификация для **ООО "Казань-Восток-Сервис"** (без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат выше колена, на замке.Ткань: смесовая, вискоза 35%, полиэфир 65%.Цвет: белый | 2 шт. | 445.60 | 891.20 |
|  | Технические характеристики товара: Халат АРНИКА. Ткань: Панацея 160, полиэфир - 65%, вискоза - 35%, 160 г/м?. Застежка: на молнии. Регулировки по ширине: хлястик с застежкой на пуговицах. Карманы: нагрудный и нижние. Цвет: белый. Размер: 80-112. Рост: 158/164, 170/176. ГОСТ 12.4.131-83. Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 107-0002-14. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 2 | Плащ термостойкий для защиты от воды (электрогазосварики)Описание: плащ с капюшоном из огнестойких материалов для защиты от воды, искр и брызг расплавленного металла | 1 шт. | 1 235.60 | 1 235.60 |
|  | Технические характеристики товара: Плащ влагостойкий РЕДУТ. Удлиненная свободная модель с капюшоном, двубортной застежкой на пуговицах, с боковыми накладными карманами с клапанами.Ткань диагональ прорезиненная, хлопок- 50%, полиэстер- 50%. Вентиляционные отверстия под проймой, на спинке в шве притачивания кокетки. Цвет черный. Сертификат соответствия ТР ТС 019-2011. ГОСТ 12.4134-83. Код по каталогу: 106-0013-10. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (электрогазосварщики)Описание: используется в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимостиТкань: огнестойкая флуоресцентнаяЗастёжка: термостойкая контактная лентаЦвет: оранжевый | 2 шт. | 2 521.10 | 5 042.20 |
|  | Технические характеристики товара: Жилет сигнальный ГАБАРИТ FR огнестойкий из флуоресцентной огнестойкой ткани. Световозвращающие огнестойкие ленты шириной 5 см расположены по низу жилета и на уровне груди. Передняя застежка на огнестойкую липучку. Уровень защиты: класс 2. Цвет: оранжевый. Размер 88-92/96-100. Рост 158-164/182-188. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612 - 2007. Код по каталогу: 113-0042-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 4 | Очки защитные (Драйвер Рико) (электрогазосварщикам)Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 5 шт. | 169.30 | 846.50 |
|  | Технические характеристики товара: Очки РОСОМЗ ДРАЙВЕР РИКО ЗН18 Г2 21832. Компактные, ударопрочные очки сварщика. Модель со степенью затемнения 6. Оптический класс №1. Материал линзы: минеральное защитное стекло. Материал оправы: мягкий эластичный эвопрен. Вентиляция напрямая. Защита от брызг раплавленного металла и раскаленных частиц, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, механического и химического воздействия. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.253-2013. Код по каталогу: 131-0070-04. Изготовитель: ОАО Суксунский оптико-механический завод, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 5 | Щиток защитный термостойкий (электрогазосварщикам)Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр. Температурный режим: от ?40 до +80 °С. | 10 шт. | 121.70 | 1 217.00 |
|  | Технические характеристики товара: Щиток электросварщика. Защита от УФ-и ИК-лучей. Степень затеменения 10 (постоянное пассивное затемнение). Размер светофильтра 102\*52 мм. Возможна замена светофильтра, а также использование с фильтрующей полумаской. Соответствует ГОСТ Р 12.4.238-07, ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0121-01. Изготовитель: ООО Спецодежда-2000, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 6 | Самоспасатель Описание: противогаз-самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществВремя защитного действия: не менее 30 минут | 2 шт. | 1 872.00 | 3 744.00 |
|  | Технические характеристики товара: Капюшон ФЕНИКС. Фильтрующий универсальный самоспасатель ФЕНИКС, предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (ОХВ), включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения (жилых, промышленных, промышленного назначения, образовательных, медицинских, железнодорожного транспорта, метрополитена и т.п.) из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов. Самоспасатель ФЕНИКС является фильтрующим универсальным самоспасателем однократного применения. Конструкция самоспасателя «ФЕНИКС» не имеет размерного ряда и позволяет применять его людям в очках, с бородой, усами и объемной прической, а также детьми от 7 лет в присутствии взрослых. Поставляется в герметичной упаковке. Защита: А,АХ,В,Е,К,Р2. Время защитного действия: 30 минут. Вес: 250 г. Срок хранения: 5 лет. Код по каталогу: 133-0129-01. Соответствует ТР ТС 019/2011. Изготовитель: ООО НПО «ФЕНИКС», РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 7 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышамиОписание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температурМатериал покрытия: латекс, утепляющие вкладышиТемпературный режим: до -30 | 7 шт. | 156.70 | 1 096.90 |
|  | Технические характеристики товара: Перчатки трикотажные с латексным покрытием цв.оранж. Ворсовая внутренняя поверхность, защитное рельефное покрытие из натурального латекса на ладонной части. Свойства: Стойкость к истиранию, воздействию низких температур, Покрытие: натуральный латекс. Материал: ПАН - 100%. Цвет: оранжевый с синим покрытием. Размер: 8, 9,10. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.246-2008. Код по каталогу 136-0027-03. Изготовитель: ООО СВС, РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 8 | Вкладыши противошумныеОписание: изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Со шнурком. | 3 шт. | 49.80 | 149.40 |
|  | Технические характеристики товара: Вкладыши Honeywell СМАРТФИТ 1011239. Корпус вкладышей выполнен из эластичного материала, который под воздействием температуры тела приспосабливается к форме ушного канала. Два в одном: вкладыши в комплекте со съемным шнурком. Индивидуальный пластиковый контейнер. Акустическая эффективность: 30 дБ. Материал: термопластичный эластомер. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 132-0130-01. Изготовитель: Ханейвэлл Сэйфти Продактс, Франция.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 9 | Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 24 шт. | 1 797.20 | 43 132.80 |
|  | Технические характеристики товара: Куртка АЛТАЙ утепленная.Ткань верха смесовая, хлопок-80%, полиэфир-20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: термофайбер, 150 г/м?, 3 слоя. Застежка потайная на пуговицах. Воротник отложной с искусственным мехом. Регулируется по ширине кулиской по линии талии, удлиненная спинка. Карманы накладные с клапанами. Цвет темно-синий. Размер: 88/92 - 120/124. Рост: 158/164 - 182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011. Код по каталогу: 103-0116-02 ООО Промкомплектация РоссияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 10 | Перчатки термостойкиеОписание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур.Уровень защиты: 15,7 кал/см2.Материал: метаарамид – 100%Цвет: чёрный. | 2 шт. | 802.80 | 1 605.60 |
|  | Технические характеристики товара: Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100 термост. Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами предназначены для защиты рук пользователя от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени. Уровень защиты: 12 кал/см2. Материал: метаарамид- 100%. Цвет: серый. Размер: 8,9,10,11. Соответствует ТР ТС 019/2011, ТО-14.12.30-86546719-G9989-2017. Код по каталогу: 136-0315-01. Изготовитель: ООО Промкомплектация, Россия.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| **Итоговая сумма:** | 58 961.20 |

Спецификация для **ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ"** (без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 73 шт. | 141.40 | 10 322.20 |
|  | Технические характеристики товара: 1 класс защитыСигнальные элементы: 2 ленты шириной 5 см вокруг груди. Срезы обработаны износостойкий серебристым кантом.Цвет: оранжевый сигнальныйЗастежка: липкая лента «Велькро».Ткань: Трикотажное полотно (100% полиэстер), 110 гр/м2Цвет: лимонный сигнальный, оранжевый сигнальныйСезон: всесезонныйСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 2 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 33 шт. | 98.50 | 3 250.50 |
|  | Технические характеристики товара: Каска защитная СОМЗ-55 "FavoriT Trek" (белая) (75117)Артикул: 154318Описание:Каска защитная предназначена для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.- корпус из материала TermotreK®;- термостойкий пластмассовый амортизатор Trek® крепится к корпусу в 6 точках;- текстильный подбородочный ремень;- вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции;- 6 ступеней регулировки высоты ношения;- площадка для нанесения логотипа;- укороченный козырек;- диапазон рабочих температур от -30°С до +50°С.Масса корпуса не более 223 г.;Производитель: РОСОМЗСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 32 шт. | 110.28 | 3 528.96 |
|  | Технические характеристики товара: Подшлемник на ватинеАртикул: 005967Описание:Классическая модель, предназначена для защиты головы от пониженных температур. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части.Цвет: черныйМатериалы:диагональ(100% хлопок) пл.200 г/м2Утеплитель: ватинСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 4 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 24 шт. | 303.41 | 7 281.84 |
|  | Технические характеристики товара: Наушники с креплением на каску СОМЗ-5 ШТУРМ (60105)Артикул: 057570Описание:Наушники с одной точкой крепления дают возможность использовать подшлемник.- Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;- Наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;- хорошо заметны в сумерках, в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности;- Регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски.-Конструкция позволяет одновременное ношение щитков защитных лицевых;- Звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки;- Увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры в нем;- Мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове;- Снижение уровня шума (SNR): 27 дБМасса не более 198 грамм;Производитель: РОСОМЗСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 5 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 14 шт. | 2 200.95 | 30 813.30 |
|  | Технические характеристики товара: Ботинки "Форсаж" с композитным подноскомАртикул: 161369Описание:\* Ботинки литьевого метода крепления на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, с верхом из натуральной кожи, с глухим клапаном и комфортной мягкой вставкой из искусственной кожи, вставками из светоотражающего материала и текстильного материала, вкладной формованной стелькой.\* Ботинки снабжены композитным подноском, выдерживающим нагрузку до 200 Дж.\* Подошва имеет высокое сопротивление к скольжению, термоустойчивая, маслобензостойкая.Цвет: черно-серыйМатериалы:Верх - натуральная кожа повышенного качества,подкладка - износоустойчивая ткань,подошва: 2-х слойная (ПУ/резина).Стандарт:ГОСТ 12.4.137-2001Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| **Итоговая сумма:** | 55 196.80 |

Спецификация для **ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС"** (без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 40 шт. | 1 033.34 | 41 333.60 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95Сапоги с защитным подноском Марки БАРС арт.А-8Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: 28 смВнутренний композитный подносок200 Дж. Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный. Подошва двухслойная ПУ-ТПУ. Фурнитура - пластмассовая. Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 30С до + 120С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 2 | Ботинки кожаные утеплённые (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 17 шт. | 1 241.67 | 21 108.39 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95Сапоги с защитным подноском Марки БАРС арт.А-8М.Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: 28 смВнутренний композитный подносок200 Дж. Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный. Утеплитель: шерстин. (70% шерсти 70% п/э). Подошва двухслойная ПУ-ТПУ. Фурнитура - пластмассовая. Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 30С до + 120С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| 3 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 73 шт. | 433.50 | 31 645.50 |
|  | Технические характеристики товара: ТР ТС 019/2011ТУ 2595 – 010 – 48663508– 2019ТР ТС 019/2011ТУ 2595 – 010 – 48663508– 2019 Сапоги ПВХ с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевойПодносок: композитный 200Дж.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: постоплата 30 календарных дняСроки поставки и наличие на складе: по заявке Покупателя 3 календарных дня, наличие на складе |
| **Итоговая сумма:** | 94 087.49 |

**Отчет о просмотрах**

Участникам, зарегистрированным по присвоенным КЛП категориям в Системе ONLINECONTRACT, было отправлено приглашений: 954
К опубликованной заявке проявили интерес 73 участника:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование участника | Количество просмотров | Дата первого/последнего просмотра |
| 1 | Абдулзалилова Рания Рафкатовна | 2 | 14.01.2020 06:25:12 - 14.01.2020 06:25:13 |
| 2 | АО "Азнакай киемнэре" | 1 | 14.01.2020 14:02:32 |
| 3 | АО "КТПП "СПЕЦОДЕЖДА" | 1 | 14.01.2020 09:32:19 |
| 4 | АО "ТД ТРАКТ" | 6 | 13.01.2020 17:07:45 - 20.01.2020 16:07:05 |
| 5 | АО "ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ" | 2 | 13.01.2020 19:49:25 - 13.01.2020 19:49:26 |
| 6 | Ахмадуллина Равия Кадыровна | 2 | 14.01.2020 13:23:36 - 14.01.2020 13:23:37 |
| 7 | Минина Екатерина Васильевна | 2 | 13.01.2020 18:52:51 - 14.01.2020 01:47:36 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Гараж-инструмент" | 1 | 13.01.2020 16:46:34 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Текстильная Компания - Казань" | 2 | 14.01.2020 09:06:07 - 14.01.2020 09:06:09 |
| 10 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "НИКА ПОВОЛЖЬЕ" | 12 | 15.01.2020 11:10:54 - 22.01.2020 10:50:20 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью «Континент» | 1 | 20.01.2020 10:48:36 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ПРАБО» | 3 | 14.01.2020 17:17:40 - 15.01.2020 11:18:17 |
| 13 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 25 | 13.01.2020 19:49:21 - 22.01.2020 17:52:41 |
| 14 | ООО "АМК" | 1 | 13.01.2020 18:14:43 |
| 15 | ООО "АМР ГРУП" | 1 | 14.01.2020 11:58:03 |
| 16 | ООО "Арте" | 1 | 15.01.2020 16:16:34 |
| 17 | ООО "АСМ-медикал" | 3 | 14.01.2020 11:44:39 - 15.01.2020 17:34:49 |
| 18 | ООО "АТЛАНТ-СЕРВИС" | 1 | 13.01.2020 18:40:54 |
| 19 | ООО "ВАДАР" | 1 | 20.01.2020 12:21:13 |
| 20 | ООО "ВС-СПЕЦОДЕЖДА" | 3 | 14.01.2020 14:01:52 - 16.01.2020 12:07:09 |
| 21 | ООО "ДС-БЕЗОПАСНОСТЬ" | 2 | 14.01.2020 09:21:47 - 14.01.2020 09:21:49 |
| 22 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 8 | 14.01.2020 10:34:14 - 22.01.2020 09:38:24 |
| 23 | ООО "ИНТЕРХИМЗАЩИТА" | 2 | 14.01.2020 08:52:21 - 14.01.2020 08:52:22 |
| 24 | ООО "Исток-Пром" | 2 | 14.01.2020 08:58:30 - 14.01.2020 08:58:32 |
| 25 | ООО "ИСФАНА" | 3 | 14.01.2020 00:14:49 - 20.01.2020 15:01:36 |
| 26 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 24 | 14.01.2020 08:56:03 - 22.01.2020 10:00:22 |
| 27 | ООО "КОМПАНИЯ СИДВИН" | 7 | 14.01.2020 08:06:05 - 17.01.2020 10:07:09 |
| 28 | ООО "Крес" | 1 | 13.01.2020 18:05:08 |
| 29 | ООО "КУАНТА СЕРВИС" | 3 | 14.01.2020 10:37:36 - 20.01.2020 10:27:47 |
| 30 | ООО "КЭР-Генерация" | 3 | 13.01.2020 14:19:14 - 13.01.2020 14:19:27 |
| 31 | ООО "МАСТЕР СТАР" | 4 | 14.01.2020 09:51:40 - 22.01.2020 17:18:45 |
| 32 | ООО "МАСТЕР" | 1 | 14.01.2020 13:04:20 |
| 33 | ООО "МЕГА-РЕСУРС" | 2 | 14.01.2020 12:30:38 - 14.01.2020 12:30:41 |
| 34 | ООО "Мир Спецодежды" | 2 | 13.01.2020 18:16:51 - 13.01.2020 18:16:52 |
| 35 | ООО "МНКП Защита труда" | 3 | 14.01.2020 09:26:44 - 16.01.2020 12:59:35 |
| 36 | ООО "НЕЛЬСОН КЛИНИНГ" | 2 | 16.01.2020 14:30:14 - 21.01.2020 08:35:48 |
| 37 | ООО "Норд-Спецодежда" | 2 | 15.01.2020 12:03:12 - 15.01.2020 12:03:54 |
| 38 | ООО "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС" | 4 | 17.01.2020 10:44:31 - 22.01.2020 09:02:05 |
| 39 | ООО "ОО "СЗГБ" | 2 | 22.01.2020 16:45:39 - 22.01.2020 16:49:53 |
| 40 | ООО "Опттекс" | 1 | 14.01.2020 08:49:35 |
| 41 | ООО "Планета-Сириус" | 1 | 20.01.2020 13:33:53 |
| 42 | ООО "Пожарное дело" | 1 | 15.01.2020 18:51:45 |
| 43 | ООО "ПРОМЭНЕРГО" | 2 | 14.01.2020 09:12:12 - 16.01.2020 14:38:34 |
| 44 | ООО "ПРОФПОСТАВКА" | 3 | 13.01.2020 20:04:56 - 14.01.2020 09:53:06 |
| 45 | ООО "ПРОФСИЗ" | 2 | 14.01.2020 08:00:53 - 14.01.2020 08:00:54 |
| 46 | ООО "ПСБ" | 3 | 14.01.2020 10:29:39 - 16.01.2020 10:34:29 |
| 47 | ООО "РЕГИОН" | 1 | 20.01.2020 12:58:02 |
| 48 | ООО "РЕСПУБЛИКА" | 1 | 16.01.2020 22:45:28 |
| 49 | ООО "РИЧФЛОУ ВОЛГА" | 1 | 14.01.2020 09:38:29 |
| 50 | ООО "РМ Акварель" | 21 | 17.01.2020 10:10:54 - 22.01.2020 10:43:07 |
| 51 | ООО "С2 ГРУПП" | 2 | 14.01.2020 05:08:11 - 14.01.2020 05:08:12 |
| 52 | ООО "САКЛАН" | 3 | 16.01.2020 10:13:55 - 22.01.2020 10:18:28 |
| 53 | ООО "СтилС" | 3 | 14.01.2020 08:36:57 - 22.01.2020 14:05:05 |
| 54 | ООО "ТАТТЕКС" | 4 | 14.01.2020 08:11:45 - 15.01.2020 13:49:50 |
| 55 | ООО "ТД Алгоритм Безопасности" | 2 | 14.01.2020 09:21:17 - 14.01.2020 09:21:19 |
| 56 | ООО "ТД БАРС" | 4 | 14.01.2020 08:17:56 - 22.01.2020 09:00:46 |
| 57 | ООО "Техноавиа-Казань" | 1 | 14.01.2020 09:40:02 |
| 58 | ООО "Формула Цвета" | 2 | 15.01.2020 15:22:33 - 15.01.2020 15:22:34 |
| 59 | ООО "ФРЕНЧ КОМПАНИ" | 1 | 20.01.2020 14:13:20 |
| 60 | ООО "ХИМТОРГ" | 1 | 16.01.2020 13:53:14 |
| 61 | ООО «Ярославская швейная фабрика» | 2 | 14.01.2020 08:09:14 - 14.01.2020 08:09:16 |
| 62 | ООО ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНО-КЛИМАТ" | 1 | 21.01.2020 07:41:07 |
| 63 | ООО Континент | 1 | 17.01.2020 09:50:13 |
| 64 | ООО ПК "УРАЛСТРОЙИНВЕСТ-ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА" | 3 | 14.01.2020 07:16:06 - 14.01.2020 14:09:21 |
| 65 | ООО ПКФ "КЛАССИКА" | 18 | 14.01.2020 17:48:36 - 22.01.2020 12:05:08 |
| 66 | ООО ПКФ "Техсервис" | 2 | 13.01.2020 16:28:24 - 14.01.2020 10:18:21 |
| 67 | ООО Производственная фирма "Лель" | 2 | 14.01.2020 07:59:57 - 14.01.2020 07:59:57 |
| 68 | ООО СтальПром | 1 | 21.01.2020 10:53:38 |
| 69 | ООО Торговый Дом "Соло" | 13 | 14.01.2020 01:00:37 - 21.01.2020 14:57:30 |
| 70 | ООО ТПК "ДИОН" | 2 | 15.01.2020 07:58:05 - 15.01.2020 15:38:35 |
| 71 | ООО Триада | 2 | 14.01.2020 08:49:51 - 14.01.2020 08:49:53 |
| 72 | ООО ФИРМА "МУХТОЛОВСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА" | 2 | 14.01.2020 07:57:19 - 14.01.2020 07:57:20 |
| 73 | ООО"ЛЕГСНАБ и К" | 1 | 16.01.2020 11:44:51 |