**Протокол**
**Конкурентный лист КЛП-386117**

**Параметры**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время составления протокола | 18.01.2021 16:12:47 мск |
| Оператор ЭТП | ООО «МХ1» |
| Фактический адрес оператора | 420021, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39, пом. 1501, конт. тел. оператора: (843)-2-696-696, сайт в Интернете: http://www.onlinecontract.ru |
| Место регистрации участников КЛП | Сайт в сети Интернет http://www.onlinecontract.ru |
| Заказчик | АО"ЕЛАБУЖСКОЕ ПТС" |
| Предмет КЛП | Поставка СИЗ на 2021г по заявкам Покупателя |
| Дата и время публикации | 23.12.2020 09:45:25 мск |
| Дата и время завершения подачи предложений | 14.01.2021 в 9 часов |
| Дата и время проведения переторжки | 14.01.2021 09:00:00 - 14.01.2021 10:13:13 мск |
| Мин. снижение | 0.5% от текущей цены участника |
| Начальная цена договора | 2 060 035.20 руб. |
| Ставка НДС | В соответствии со спецификацией |
| Цена договора, используемая в КЛП для обеспечения сопоставимости ценовых предложений, устанавливается без учета НДС.При этом:- цена договора контракта, заключаемого по итогам КЛП с участником на специальном налоговом режиме, не будет увеличена на сумму НДС;- цена контракта, заключаемого по итогам КЛП с поставщиком, находящимся на основной системе налогообложения, будет увеличена на сумму НДС |
| Итоговая цена договора | 0.00 руб. |
| Cрок выбора поставщика(ов) |  |
| Срок подписания договора |  |
| Место поставки | Российская Федерация, Татарстан, Елабуга, ул.Интернациональная, 9А |
| Особые условия КЛП | Вместе с подачей заявки участник (поставщик) должен предоставить образцы заявленных позиций для сопоставления на соответствие с заявленными требованиями. Доставка и возврат образцов за счет участника закупки.г.Елабуга, ул.Интернациональная , 9А отдел снабжения. Без предоставления образцов за один день до проведения закупочных процедур заявка рассматриваться не будет и подлежит отмене. Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011). Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации. Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Участник должен предоставить данный сертификат. Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. Порядок оплаты.  |
| Контактное лицо заказчика | Проскин Сергей Викторович, 88555752002, Должность: Иполнительный директор-главный инженер, larisa.gik@mail.ru |

**Обязательные документы для участников:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование документа |
|  | Нет обязательных документов |

**Документы КЛП-386117**

Проект договора и другие документы к КЛП. Количество: 3 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
| 1 | Требования к участникам закупки и перечень документов от участников закупки .doc | 37 | 22.12.2020 11:15 мск | 014BA1D30074AB469B48CEE7579447A741 |
| 2 | Критерии оценки.doc | 38 | 22.12.2020 11:15 мск | 014BA1D30074AB469B48CEE7579447A741 |
| 3 | izv\_predlogenij (1).doc | 79 | 23.12.2020 09:46 мск | 014BA1D30074AB469B48CEE7579447A741 |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Техническое задание. Количество: 1 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
| 1 | Тех. задание СИЗ на 2021 г.doc | 219 | 23.12.2020 09:45 мск | 014BA1D30074AB469B48CEE7579447A741 |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

**Спецификация КЛП-386117**

Все цены указаны без учета НДС

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Ставка НДС, % |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 17 шт. | 2 194.00 | 37 298.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 2 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2.Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карманы боковые накладные с верхней загрузкой. Внутренний и нагрудные карманы на замкеСпинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 101 шт. | 1 934.00 | 195 334.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 7 шт. | 3 779.00 | 26 453.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат ниже колена, с центральной застёжкой на пуговицах.Ткань: х/б 100%Цвет: белый | 2 шт. | 591.00 | 1 182.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат ниже колена – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 50%, хлопок 50%.Цвет: васильковый  | 3 шт. | 808.00 | 2 424.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 6 | Халат х/б (СК, ТИ)Описание: халат + брюки, халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 4 шт. | 808.00 | 3 232.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 71 шт. | 3 543.00 | 251 553.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 8 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 9 шт. | 2 185.00 | 19 665.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 9 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 7 шт. | 6 015.00 | 42 105.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 10 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: материал – кожаные, закрытыеМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 5 шт. | 994.00 | 4 970.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 11 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 шт. | 2 221.00 | 8 884.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 63 шт. | 2 963.00 | 186 669.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 13 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 12 шт. | 1 977.00 | 23 724.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 14 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 75 шт. | 2 098.00 | 157 350.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 17 шт. | 3 133.00 | 53 261.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 31 шт. | 1 938.00 | 60 078.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 17 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 шт. | 4 372.00 | 8 744.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 18 | мужские полусапоги с повышенными берцами с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 17 шт. | 4 372.00 | 74 324.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 19 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 73 шт. | 902.00 | 65 846.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 20 | Сапоги резиновые термостойкие с защитным подноском (электрогазосварщикам)Описание: устойчивы к открытому пламени, нефтепродуктам, слабым растворам щелочей, к водному раствору ПАВ.Материал: резинаВнутренняя текстильная подкладка.Антипрокольная стелька.Рифлёная подошва, каблук.Подносок: металлический, ударной прочностью 200 ДжОсобенности модели: - непромокаемость;- износостойкость и термостойкость (от –30 °С до +100 °С);- противоударные и устойчивы к проколам.Высота: 42 см. | 4 шт. | 4 985.00 | 19 940.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 21 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям)Описание: Верх обуви ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ(от -30 °C до +30 °C)Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха или из иглопробивного нетканого полотна или фольгированный двухслойный вынимаемый чулок или многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе, нетканое льняное полотно, фольгированное полотно)Метод крепления: литьевойВысота: 44см. | 20 шт. | 1 082.00 | 21 640.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 22 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 35 шт. | 1 170.00 | 40 950.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 23 | Плащ термостойкий для защиты от воды (электрогазосварики)Описание: плащ с капюшоном из огнестойких материалов для защиты от воды, искр и брызг расплавленного металла | 7 шт. | 2 364.00 | 16 548.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 24 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 9 шт. | 451.00 | 4 059.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 25 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 4 шт. | 232.00 | 928.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 26 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 35 шт. | 826.00 | 28 910.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 27 | Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (электрогазосварщики)Описание: используется в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимостиТкань: огнестойкая флуоресцентнаяЗастёжка: термостойкая контактная лентаЦвет: оранжевый | 2 шт. | 4 171.00 | 8 342.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 28 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 11 шт. | 693.00 | 7 623.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 29 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 7 шт. | 874.00 | 6 118.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 30 | Наплечники (электрогазосварщика)Описание: наплечники для электрогазосварочных работСК-2, СТС-8, ЦАДС-2 | 7 шт. | 221.00 | 1 547.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 31 | НаколенникиОписание: предназначены для защиты коленей от переохлаждения и механических воздействийКрепление: ремни с застёжкамиСК-1, СТС-10, ЦАДС-2 | 8 шт. | 148.00 | 1 184.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 32 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 43 шт. | 158.00 | 6 794.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 33 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 45 шт. | 208.00 | 9 360.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 34 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 27 шт. | 477.00 | 12 879.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 35 | Очки защитные (Драйвер Рико) (электрогазосварщикам)Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 7 шт. | 998.00 | 6 986.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 36 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 74 шт. | 249.00 | 18 426.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 37 | Щиток защитный лицевой Описание: предназначен для защиты лица от механических воздействий | 1 шт. | 375.00 | 375.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 38 | Щиток защитный термостойкий (электрогазосварщикам)Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр. Температурный режим: от ?40 до +80 °С. | 7 шт. | 316.00 | 2 212.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 39 | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольноеОписание: для защиты органов дыхания от пыли, лакокрасочных материалов, пыли минеральной ваты, стекловаты, сварочных аэрозолей. | 124 шт. | 164.00 | 20 336.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 40 | Самоспасатель Описание: противогаз-самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществВремя защитного действия: не менее 30 минут | 1 шт. | 2 297.00 | 2 297.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 41 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий. Тип покрытия: частичное (полуоблив)Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 1498 шт. | 35.00 | 52 430.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 42 | Перчатки резиновыеОписание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществМатериал: латекс, плотные, цвет синий | 113 шт. | 113.00 | 12 769.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 43 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 63 шт. | 464.00 | 29 232.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 44 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 21 шт. | 831.00 | 17 451.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 45 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 228 шт. | 53.00 | 12 084.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 46 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышамиОписание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температурМатериал покрытия: латекс, утепляющие вкладышиТемпературный режим: до -30 | 325 шт. | 180.00 | 58 500.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 47 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 4 шт. | 764.00 | 3 056.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 48 | Боты диэлектрическиеОписание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 ВВысота бот: не менее 160 мм.Верх обуви: резинаТип подошвы: однослойнаяПодошва: резинаМетод крепления: формовой | 1 шт. | 972.00 | 972.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 49 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 31 шт. | 284.00 | 8 804.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 50 | Вкладыши противошумныеОписание: изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Со шнурком. | 11 шт. | 77.00 | 847.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 51 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид | 1 шт. | 2 160.00 | 2 160.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 52 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид.Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 8 шт. | 1 892.00 | 15 136.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 53 | Куртка рубашка термостойкаяОписание: куртка Уровень защиты: 12 кал/см2.Ткань: «Номекс», МВОЦвет: васильковый.Застёжка: на пуговицах | 1 шт. | 8 474.00 | 8 474.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 54 | Фуфайка свитер термостойкаяУровень защиты: 17,7 кал/см2.Ткань: арамидный трикотажЦвет: черный. | 1 шт. | 12 327.00 | 12 327.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 55 | Куртка – накидка Ткань: «Номекс», МВОЦвет: синий с васильковой кокеткой.Застёжка: потайная на пуговицах | 1 шт. | 14 239.00 | 14 239.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 56 | Перчатки термостойкиеОписание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур.Уровень защиты: 15,7 кал/см2.Материал: метаарамид – 100%Цвет: чёрный. | 1 шт. | 1 328.00 | 1 328.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 57 | Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкойОписание: каска+щиток (поликарбонат)Материал корпуса: полиамид ZytelМатериал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожаТемпературный режим: от -500С до +1500СКрепление оголовья: в шести точкахКрепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитковРегулировка оголовья: ленточнаяЭлектроизоляция: до 1000В переменного или 1500В постоянного тока | 1 шт. | 1 150.00 | 1 150.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| 58 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 1 шт. | 933.00 | 933.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| 59 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 1 шт. | 4 254.00 | 4 254.00 | 20% |
|  | Технические характеристики товара: Вся продукция должна пройти обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Участник должен предоставить данный сертификат.Условия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |

**Список всех участников**

Количество заявок: 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участник | Общая стоимость предложений (без НДС) руб. | Количество заявленных товарных позиций | Дата и время подачи заявки |
| 1 | ООО "ТД БАРС" | 328 195.00 | 10 из 59 | 24.12.2020 10:08 |
|  | +78432125703 Хусаинова Лейсан Бареевна  |
| 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 1 500 528.96 | 47 из 59 | 28.12.2020 14:24 |
|  | Вакулюк Сергей Анатольевич Менеджер ОП ООО "Техноавиа-Казань" Тел.:Тел.: +7 917 240 76 07 / 8(8552) 450790 vakulyuk@nchelny.technoavia.ru;  |
| 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 327 058.90 | 59 из 59 | 30.12.2020 10:32 |
|  | 88432729505, Мухарямов Эльвир Венерович |
| 4 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 846 612.28 | 41 из 59 | 11.01.2021 18:09 |
|  | +79274162626, Расковалкина Галина Владимировна |
| 5 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 824 369.36 | 36 из 59 | 13.01.2021 13:58 |
|  | 2532410, Гарипова Екатерина Александровна |

**Документы участников**

Документы **ООО "ТД БАРС"**. Количество: 12 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
| 1 | сертификат БАРС кожаная обувь.pdf | 1026 | 24.12.2020 11:13 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 2 | Заключение МинПромТорга.pdf | 417 | 24.12.2020 11:13 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 3 | СертификатСапогиПВХ.pdf | 1408 | 24.12.2020 11:13 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 4 | ИНН и ОГРН.pdf | 652 | 24.12.2020 11:13 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 5 | Устав.pdf | 5134 | 24.12.2020 11:14 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 6 | Приказ ¦ 1 о вступлении в должность Директора.pdf | 357 | 24.12.2020 11:14 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 7 | Решение учредителя ¦ 1 - создание ооо.pdf | 634 | 24.12.2020 11:14 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 8 | Информационное письмо, о том что ООО ТД БАРС явлется торговым домом ООО Обувная компания Барс.pdf | 1124 | 24.12.2020 11:14 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 9 | Информационное письмо о бухгалтерской отчетности.pdf | 153 | 24.12.2020 11:14 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 10 | КАРТА ПАРТНЕРА ООО ТД БАРС Сбер.docx | 16 | 24.12.2020 11:14 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 11 | Общая декларация.pdf | 1629 | 24.12.2020 11:15 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |
| 12 | кп с фото.docx | 483 | 24.12.2020 11:34 мск | 02672E820092ACCDA64D0002420F763A3B |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Документы **ООО "Техноавиа-Казань"**. Количество: 25 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
| 1 | Справка из ИФНС 07.12.2020.pdf | 83 | 28.12.2020 16:20 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 2 | Реестр СМП.pdf | 133 | 28.12.2020 16:20 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 3 | Полномочия Руководителя Капустин.zip | 1991 | 28.12.2020 16:21 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 4 | Крупная сделка 60 млн.pdf | 608 | 28.12.2020 16:21 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 5 | Доверенность 27.07.2020.pdf | 247 | 28.12.2020 16:21 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 6 | Бух. баланс 2019.zip | 808 | 28.12.2020 16:21 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 7 | Протокол ЗАО.pdf | 456 | 28.12.2020 16:21 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 8 | Сертификат ИСО 2019-2022.pdf | 377 | 28.12.2020 16:21 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 9 | Копия устава.pdf | 3810 | 28.12.2020 16:22 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 10 | Протокол.pdf | 1675 | 28.12.2020 16:22 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 11 | Свидет. о гос. регистрации юр. лица.jpg | 499 | 28.12.2020 16:22 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 12 | ИНН-КПП.jpg | 498 | 28.12.2020 16:22 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 13 | 07.12.2020 Выписка.pdf | 174 | 28.12.2020 16:22 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 14 | Справка о материально-технических ресурсах.pdf | 186 | 28.12.2020 16:25 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 15 | Договор Аренды Декабристов 203.zip | 2224 | 28.12.2020 16:25 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 16 | Договор аренды алафузова новый.pdf | 4544 | 28.12.2020 16:25 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 17 | Справка о кадровых ресурсах.pdf | 274 | 28.12.2020 16:28 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 18 | Приказы.zip | 896 | 28.12.2020 16:28 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 19 | Декларация соответствия.pdf | 194 | 28.12.2020 16:29 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 20 | Карта партнера.doc | 100 | 28.12.2020 16:30 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 21 | Сертификаты ч 3.zip | 6567 | 28.12.2020 17:05 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 22 | Сертификаты ч 1.zip | 11006 | 28.12.2020 17:07 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 23 | Сертификаты ч 2.zip | 10879 | 28.12.2020 17:08 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 24 | Сертификаты ч 4.zip | 10605 | 28.12.2020 17:08 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |
| 25 | Сертификаты ч 5.zip | 11954 | 28.12.2020 17:08 мск | 01A29FEC0041AB86864B60EBB0B8175F40 |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Документы **ООО "Казань-Восток-Сервис"**. Количество: 0 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
|  | Документы отсутствуют |  |  |  |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Документы **ООО "ЕСС ПЛЮС"**. Количество: 0 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
|  | Документы отсутствуют |  |  |  |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

Документы **ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ"**. Количество: 44 шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование файла документа | Размер файла (Kb) | Дата загрузки | Серийный номер сертификата подписи |
| 1 | Паспорт на перчатки диэлектрические.jpg | 915 | 13.01.2021 15:58 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 2 | Соотвествие костюм утепл сварщика.pdf | 537 | 13.01.2021 15:58 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 3 | Соотвествие наушники.pdf | 85 | 13.01.2021 15:58 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 4 | Соотвествие перчатки диэлектрические.pdf | 554 | 13.01.2021 15:59 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 5 | Соотвествие сапоги иск мех (Бустер).pdf | 2458 | 13.01.2021 15:59 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 6 | Соотвествие сапоги кож (Бустер).pdf | 2458 | 13.01.2021 15:59 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 7 | Соотвествие щиток.pdf | 596 | 13.01.2021 15:59 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 8 | Соответствие ботинки кож (Легион).pdf | 5853 | 13.01.2021 15:59 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 9 | Соответствие очки.pdf | 1329 | 13.01.2021 15:59 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 10 | Соответствие белье нательное утепл.pdf | 332 | 13.01.2021 15:59 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 11 | Соответствие белье нательное.jpg | 1750 | 13.01.2021 15:59 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 12 | Соответствие вкладыши.pdf | 714 | 13.01.2021 16:00 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 13 | Соответствие каска.pdf | 155 | 13.01.2021 16:00 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 14 | Соответствие костюм сварщика.pdf | 537 | 13.01.2021 16:00 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 15 | Соответствие костюм утепл м (Гермес).pdf | 1935 | 13.01.2021 16:00 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 16 | Соответствие нарукавники.pdf | 930 | 13.01.2021 16:00 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 17 | Соответствие плащ.jpg | 366 | 13.01.2021 16:00 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 18 | Соответствие подшлемник летн.pdf | 351 | 13.01.2021 16:00 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 19 | Соответствие подшлемник утепл.jpg | 256 | 13.01.2021 16:00 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 20 | Соответствие полуботинки (Легион).pdf | 5853 | 13.01.2021 16:01 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 21 | Соответствие сапоги проризин.pdf | 181 | 13.01.2021 16:01 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 22 | Соответствие фартук.jpg | 1575 | 13.01.2021 16:01 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 23 | Соответствие халат хб м.pdf | 252 | 13.01.2021 16:01 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 24 | Соответствие халат хб.pdf | 313 | 13.01.2021 16:01 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 25 | 7. Свидетельство о гос регистрации.pdf | 858 | 13.01.2021 16:02 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 26 | 8. Свидетельство о постановке на налоговый учет ИНН (2).pdf | 278 | 13.01.2021 16:02 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 27 | 9. Устав ООО АВАНГАРД-КАЗАНЬ.pdf | 2282 | 13.01.2021 16:03 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 28 | 12 Протокол назначения на должность.pdf | 485 | 13.01.2021 16:03 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 29 | 13 Приказ о возложении полномочий на Подольхова М.И. АС.pdf | 104 | 13.01.2021 16:03 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 30 | 14 Договор и Протокол о передаче исполнительных полномочий.pdf | 1231 | 13.01.2021 16:03 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 31 | 15 Доп. соглашение к договору о передаче полномочий от 01.07.2019 года.pdf | 1385 | 13.01.2021 16:03 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 32 | 16 Протокол продление полномочий Казань.pdf | 1673 | 13.01.2021 16:03 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 33 | 1. Карта партнера Авангард-спецодежда Казань.doc | 143 | 13.01.2021 16:04 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 34 | договор аренды склад 2020.pdf | 2646 | 13.01.2021 16:04 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 35 | Разрешение и сертификат ИСО.pdf | 829 | 13.01.2021 16:05 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 36 | Сертификат Дил 2020.pdf | 222 | 13.01.2021 16:06 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 37 | Соответствие наколенники.pdf | 1485 | 13.01.2021 16:11 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 38 | Соответствие очки.pdf | 1194 | 13.01.2021 16:13 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 39 | Сертификат Жилеты СИГНАЛ (Китай) ТС RU С-CN.АБ73.В.01388.pdf | 784 | 13.01.2021 16:21 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 40 | Сертификат Рукавицы.pdf | 759 | 13.01.2021 16:23 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 41 | спилок ДС.PDF | 63 | 13.01.2021 16:28 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 42 | Резиновые перчатки Экспо.pdf | 9981 | 13.01.2021 16:30 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 43 | сертификат на лат.перч. 2 облив().pdf | 681 | 13.01.2021 16:31 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |
| 44 | 1 Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АВ29.В.35558 хб с ПВХ.pdf | 825 | 13.01.2021 16:32 мск | 019DD87B0010AB99B04B7A435C5FBB76D9 |

Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru

**Поставщики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участник | Общая стоимость предложений (без НДС) руб. | Количество выбранных товарных позиций из заявленных | Количество позиций, в которых заказчик выбрал не наименьшую цену |
| 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 252 220.20 | 51 из 59 | 36 из 59 |
| Итоговый результат выбора поставщиков | 1 252 220.20 |  |  |
| Справочно: Расчет max возможного результата проведения процедуры с учетом наименьших сумм по каждым выбранным заказчиком позициям: | 886 977.73 |  |  |

**Предложения участников**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | № заявки | Наименование участника | Стоимость предложения в заявке, руб. (без НДС) | Окончательная стоимость предложения в заявке, руб. (без НДС) | Дата и время регистрации заявки |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 11 523.11 | 11 523.11 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм женский Дюймовочка Цвет: васильковый с желтымТкань: «Грета» смесовая (80% ПЭ, 20% ХБ, пл. 200±10 гр/м2, ВО)Размер / рост: с 88-92 по 120-124 / 170-176, 182-188ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011-куртка с застежкой на пуговицы-нижние накладные карманы с наклонным входом-рукава с манжетами на пуговицах по низу-регулировка ширины спинки куртки на эластичную резинку-брюки с накладными карманами с наклонным входом-застежка гульфика на пуговицы-притачной пояс на пуговице-частичная стяжка по бокам на эластичную резинку-в костюме используется светоотражающая полоса 50 мм Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 26 250.89 | 26 250.89 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 3087, Костюм женский для защиты от механических воздействий и ОПЗ цв. васильковый /куртка+брюки/ Куртка + брюкиКуртка с потайной застежкой на пуговицы. Накладные карманы.Брюки с поясом на эластичной тесьме, с карманами. Усилительные налокотники и наколенники защищают от истирания.Ткань: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой плотность 250 г/кв.м.Цвет: васильковый, отделка – бордовый.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.280-2014Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 37 209.60 | 37 209.60 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм ЛЕДИ СПЕЦ-1. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: "Премьер-Standard 250". Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 245 г/м?. Отделка: МВО, К50. Застежка: на кнопках. Воротник: отложной. Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой. Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве. Цвет: темно-синий с серым. Размер: 80/84-128/132. Рост: 158/164-182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 101-0256-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 2 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2.Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карманы боковые накладные с верхней загрузкой. Внутренний и нагрудные карманы на замкеСпинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 130 458.67 | 130 458.67 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Наименование модели: Костюм «Специалист» с СОП Цвет: темно-синий с васильковой отделкой Ткань верха: "Саржа" (100% х/б), плотность 245 гр/м2 с ВО пропиткой Размер: с 88-92 по 120-124 Если вам необходимы нестандартные размеры спецодежды – свяжитесь с нами. Рост: 170-176, 182-188 Защитные свойства: 3 МИГОСТ Р 12.4.280-2014 ТР ТС 019/2011 - костюм комбинированный: куртка и брюки- куртка удлиненная прямого силуэта- потайная застежка на пуговицы- рукава с манжетами на резинке- накладные карманы с клапанами и застежкой на ленту-контакт- усилительные накладки в области коленей и локтей- светоотражающая полоса 50 мм по кокеткам полочек и спинки, по низу брюк Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 2 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2.Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карманы боковые накладные с верхней загрузкой. Внутренний и нагрудные карманы на замкеСпинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 154 752.20 | 154 752.20 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм ВЫСОТА-1. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: "Стимул 240". Состав: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, плотность 240 г/м2. Отделка: ВО. Застежка: потайная на пуговицах, манжеты на кнопках. Воротник: отложной. Регулировки по ширине: куртка на поясе с эластичной тесьмой по спинке, брюки с эластичной лентой по бокам. Карманы: нижние накладные и нагрудный прорезной на молнии - на куртке, боковые с наклонным входом и задние фигурные для инструментов - на брюках. Цвет: темно-синий с васильковым. Размер: 80/84-128/132. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 27575-87. Код по каталогу: 101-0088-36. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 2 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2.Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карманы боковые накладные с верхней загрузкой. Внутренний и нагрудные карманы на замкеСпинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 192 910.00 | 192 910.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 3102, Костюм мужской Энергия для защиты от механических воздействий и ОПЗ цв. васильковый /куртка+полукомбинезон/ Куртка + полукомбинезонКуртка с потайной застежкой на пуговицы с пуговицеулавливателем, предотвращающим попадание пуговиц в механизмы. Удобные карманы. Хлястики на поясе для регулировки ширины. Рукава на манжете.Полукомбинезон с карманом на груди, сзади накладные карманы и карман для инструментов. Усилительные налокотники и наколенники – защита от истирания.Ткань: 100% хлопок с водоотталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м.Цвет: васильковый.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.280-2014Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 16 245.81 | 16 245.81 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм сварщика брезентовый со спилком летний Куртка/брюки• супатная застежка • паты на рукавах • воротник с бязью • спилок на рукавах, полочках, по кокетке спереди и сзадиТкань: -Брезент ОП 500гр/530гр -спилок толщина 0.9-1.1 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 19 687.50 | 19 687.50 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 3131, Костюм мужской КС 21 для защиты от искр и брызг расплав. металла, окалины, кратковрем.контакта с пламенем 3 класса защиты из парусины полульняной с огнестойкой пропиткой и спилка кожевенного (куртка, брюки) Куртка + брюки3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалиныКуртка с потайной застежкой на пуговицы, с двумя боковыми карманами в швах. Спинка с отрезной кокеткой из кожевенного спилка, по шву кокетки вентиляционные отверстия. Рукав с внутренним напульсником из х/б ткани.Брюки с боковыми застежками на пуговицах. Передняя часть куртки и брюк выполнена из кожевенного спилка. Обеспечивает защиту при работе, связанной с интенсивным разбрызгиванием расплавленного металла, при ручной электродуговой полуавтоматической сварке в среде углекислого газа порошковой проволокой, воздушно-дуговой и газовой резке, стыковой сварке больших сечений и т. д.Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.Накладки: кожевенный спилок.Цвет: сочетание черного и оливкового.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.250-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 20 498.80 | 20 498.80 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина (брезент), лен - 55%, хлопок - 45%, 550 г/м2. огнестойкая пропитка, спилок - 100%. Застежка: потайная на пуговицах. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, потайной. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Размер: 88/92-128/132. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 105-0040-46. Изготовитель: ООО ПКФ "Компания Спецзащита", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 21 876.33 | 21 876.33 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Особенности:комбинированный брезентовый со спилком. Цвет: черный-хакиМатериалы:основная ткань: брезент пл.500 г/м2, ОПнакладки: кожевенный спилок.Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.250-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат ниже колена, с центральной застёжкой на пуговицах.Ткань: х/б 100%Цвет: белый | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 714.40 | 714.40 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Халат ЛАБОРАТОРИЯ. Ткань: бязь. Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м?. Застежка: на пуговицах. Воротник: отложной. Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах. Карманы: нижние накладные. Цвет: белый. Размер: 80/84-120/124. Рост: 158/164-182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 101-0060-14. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат ниже колена, с центральной застёжкой на пуговицах.Ткань: х/б 100%Цвет: белый | 2 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 885.42 | 885.42 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Халат мужской прямого силуэта с воротником пиджачного типа и центральной супатной застежкой на пуговицы.Небольшое прилегание изделия достигается за счет пояса на спинке.На халате три накладных кармана: один верхний нагрудный и два нижних.Рукав длинный, с манжетой на потайной пуговице.Цвет: белыйМатериалы:Ткань: бязь (хлопок 100%) 142 г/м2.Стандарт: ГОСТ 12.4.132-83Рост: 158–164,170–176Размер: с 88–92 по 120–124 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат ниже колена, с центральной застёжкой на пуговицах.Ткань: х/б 100%Цвет: белый | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 933.34 | 933.34 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Халат Бязь Ткань: БязьСостав: 100% хлопок, пл. 142 г/м?Традиционная модель женского рабочего халата.Халат:• центральная бортовая застёжка на пуговицы• три накладных кармана• рукава втачные длинные, с притачной манжетой на пуговицахХалат рабочий БЯЗЬ белый, женский (ГОСТ) Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат ниже колена, с центральной застёжкой на пуговицах.Ткань: х/б 100%Цвет: белый | 4 | ООО "Техноавиа-Казань" | 938.34 | 938.34 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 3291, Халат женский т.-синий Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами.Ткань: бязь (100% хлопок), плотность 142 г/кв.м.Цвет: синий.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.131-83Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат ниже колена – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 50%, хлопок 50%.Цвет: васильковый  | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 336.80 | 1 336.80 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Халат АРНИКА. Ткань: сорочечная. Состав: вискоза - 35%, полиэфир - 65%, плотность150 г/м?. Застежка: на молнии. Регулировки по ширине: хлястики с застежкой на пуговицах. Карманы: накладные нагрудный и нижние боковые. Цвет: белый. Размер: 80-112. Рост: 158/164-170/176. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 107-0002-14. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат ниже колена – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 50%, хлопок 50%.Цвет: васильковый  | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 1 700.01 | 1 700.01 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Халат Диагональ Ткань: ДиагональСостав: 100% хлопок, Традиционная модель женского рабочего халата.Халат:• центральная застёжка на пуговицы• три накладных кармана• спинка с хлястиком по линии талии• рукава втачные, с манжетами, застёгивающимисяна пуговицы Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат ниже колена – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 50%, хлопок 50%.Цвет: васильковый  | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 2 367.51 | 2 367.51 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 3322, Халат женский /тк.смесовая/ Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах.Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.Цвет: васильковый.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.131-83Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат ниже колена – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 50%, хлопок 50%.Цвет: васильковый  | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 2 578.32 | 2 578.32 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Особенности: - длина ниже колена- свободный силуэт- застежка на петли и пуговицы- английский воротник- рукав длинный, хлястиком укорачивается до ?- накладные карманы- пояс вокруг талии. Цвет: васильковый с белой отделкойМатериалы:ткань смесовая, пл. 120 гр/м?Стандарт: ГОСТ 25294-2003Рост: 158-164, 170-176Размер: с 80-84 по 120-124Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 6 | Халат х/б (СК, ТИ)Описание: халат + брюки, халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 2 000.00 | 2 000.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Халат Стандарт Цвет: тёмно-синий с васильковой отделкойТкань: смесовая, ВО, пл. 210 г/м?ГОСТ 12.4.131-83ТР ТС 019/2011Халат: • центральная застёжка на петли и пуговицы• четыре накладных кармана• удобный нагрудный карман под мобильный телефон • рукава с манжетой на пуговицах• по кокетке проложен светоотражающий кант Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 6 | Халат х/б (СК, ТИ)Описание: халат + брюки, халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 3 156.68 | 3 156.68 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 3322, Халат женский /тк.смесовая/ Халат с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми накладными карманами, на спине хлястик на пуговицах.Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.Цвет: васильковый.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.131-83Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 6 | Халат х/б (СК, ТИ)Описание: халат + брюки, халат – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 67%, хлопок 33%.Цвет: васильковый | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 5 068.80 | 5 068.80 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Халат ВИКТОРИЯ. Ткань: смесовая. Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 195 г/м?. Отделка: «Легкий уход». Застежка: на пуговицах. Воротник: отложной. Карманы: накладные нагрудный и нижние. Цвет: васильковый. Размер: 88/92-128/132. Рост: 158/164-182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 107-0015-05. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 133 125.00 | 133 125.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм зимний утеплённый Стандарт Грета Наименование модели: Костюм «СТАНДАРТ» с СВП (смесовая) Цвет: синий с васильковой отделкой Ткань верха: Грета (65% п/э, 35% х/б), плотность 210 гр/м2 с ВО пропиткой Утеплитель: синтепон. Куртка: 360 гр/м2, полукомбинезон: 240 гр/м2 Подкладка: 100% полиэфир Размер: с 88-92 по 120-124 Если вам необходимы нестандартные размеры спецодежды – свяжитесь с нами. Рост: 170-176, 182-188 Защитные свойства: 3 МИ, ТнВ ГОСТ Р 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011 - 2 класс защиты, III-й климатический пояс - куртка и полукомбинезон - меховой воротник - съемный капюшон на пуговицах - регулировка объема куртки по талии - полукомбинезон с накладными карманами Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 221 498.70 | 221 498.70 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм АЛТАЙ. IV и Особый климатические пояса. Комплектация: куртка, брюки. Ткань верха: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м?, куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя. Застежка: потайная на пуговицах. Воротник: отложной с искусственным мехом. Регулировки по ширине: кулиска по линии талии. Защитные элементы: высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки. Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и низу брюк. Карманы: накладные с клапанами, на брюках. Цвет: темно-синий. Размер: 88/92-136/140. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 103-0114-02. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 235 956.43 | 235 956.43 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 2111, Костюм мужской Зима для защиты от пониженных температур /куртка, полукомбинезон/ Куртка + полукомбинезонЗастежка на пуговицы. Накладные карманы, внутренний карман. Съемный капюшон. Эластичная тесьма на спинке, кулиска по низу куртки. На рукавах усилительные налокотники и полушерстяные напульсники. Воротник – искусственный мех.Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, с наколенниками.Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань (100% полиэфир).Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.Цвет: синий.ТР ТС 019/2011СТО 17385659-005-20183(4) класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясахСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 7 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 251 553.00 | 251 553.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Особенности: 3 и 4 класс защиты IV и особый климатический пояс- куртка и брюки-съемная утепленная подстежка- усилительные накладки на локтях и коленях. Климатический пояс: "Особый" пояс , I пояс , II пояс , III пояс , IV поясЦвет: тёмно-синийМатериалы:Основная: смесовая пл. 210 г/м ВОПодкладка: (100% полиэфир)Дополнительная ветрозащитная подкладка (100% полиэфир)Утеплитель: синтепон:( в куртке 480 г/м2, в брюках 360 г/м2.)Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ Р 12.4.236-2011Рост: 170–176, 182–188Размер: с 88–92 по 120–124 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 8 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 16 875.00 | 16 875.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм зимний утеплённый Стандарт Грета Наименование модели: Костюм «СТАНДАРТ» с СВП (смесовая) Цвет: синий с васильковой отделкой Ткань верха: Грета (65% п/э, 35% х/б), плотность 210 гр/м2 с ВО пропиткой Утеплитель: синтепон. Куртка: 360 гр/м2, полукомбинезон: 240 гр/м2 Подкладка: 100% полиэфир Размер: с 88-92 по 120-124 Если вам необходимы нестандартные размеры спецодежды – свяжитесь с нами. Рост: 170-176, 182-188 Защитные свойства: 3 МИ, ТнВ ГОСТ Р 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011 - 2 класс защиты, III-й климатический пояс - куртка и полукомбинезон - меховой воротник - съемный капюшон на пуговицах - регулировка объема куртки по талии - полукомбинезон с накладными карманами Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 8 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 26 640.00 | 26 640.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 2277, Куртка женская ЗИМА для защиты от пониженных температур Застежка на потайные пуговицы. + Арт. 2278, Брюки женские ЗИМА для защиты от пониженных температур Накладные карманы и?внутренний карман. Съемный капюшон. Эластичная тесьма на спине, кулиски по низу куртки и лицевому вырезу капюшона. На рукавах усилительные налокотники и полушерстяные напульсники. Воротник – искусственный мех.Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.Утеплитель: синтепон 150?г/кв.м, 3 слоя.Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань (100% полиэфир).Световозвращающий материал: лента шириной 5 см обеспечивает хорошую видимость.Цвет: синий.ТР ТС 019/2011СТО 17385659-005-20183(4) класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах Брюки с высоким поясом с застежкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съемными бретелями на пуговицах. Накладные карманы.Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.Утеплитель: синтепон 150 г/кв.м, 2 слоя.Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань (100% полиэфир).Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.Цвет: синий.ТР ТС 019/2011СТО 17385659-005-20183(4) класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясахСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 8 | Костюм на утепляющей прокладке ЖенскийОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 28 077.30 | 28 077.30 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм АЛТАЙ. IV и Особый климатические пояса. Комплектация: куртка, брюки. Ткань верха: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м?, куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя. Застежка: потайная на пуговицах. Воротник: отложной с искусственным мехом. Регулировки по ширине: кулиска по линии талии. Защитные элементы: высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки. Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и низу брюк. Карманы: накладные с клапанами, на брюках. Цвет: темно-синий. Размер: 88/92-136/140. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 103-0114-02. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 9 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 25 083.31 | 25 083.31 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм сварщика брезент + спилок утеплённый Цвет: хакиТкань верха: брезент, пл. 530-550 г/м?Подкладка: бязь, 100% хлопокУтеплитель: ватин 2 слоя, 600 г/м?,Класс защиты: 2ГОСТ Р ИСО 11611-2011 ГОСТ 12.4.236-2011 ТР ТС 019/2011Костюм состоит из куртки и брюк. Площадь спилковых накладок — 2,3 м2. Куртка: • потайная застёжка на петли и пуговицы •карманы в рельефных швах • воротник с накладкой из огнестойкой ткани для предохранения кожи от натирания •рукава с внутренней манжетой Брюки: • застёжка в боковых швах на петли и пуговицы • накладные карманы Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 9 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 31 150.00 | 31 150.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 3123, Костюм сварщика комбинированный со спилком (зимний) со съемным утеплителем Куртка + брюки3 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалиныКуртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах.Брюки с боковыми застежками на пуговицах, с карманами в боковых швах.Ткань: брезент с огнезащитной отделкой, плотность 550 г/кв.м.Накладки: кожевенный спилок.Утеплитель: п/ш ватин, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.Цвет: сочетание черного и оливкового.ТР ТС 019/2011ТУ 8570-010-37500370-20134 класс защиты от пониженных температур воздуха, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясахСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 9 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 32 659.20 | 32 659.20 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Костюм БАСТИОН ПЛЮС. Рекомендуется использовать при всех видах сварочных работ в холодное время года. Комплектация: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 550 г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 100%. Утеплитель: ватин п/ш. Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки. Капюшон: съемный. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних и частично задних половинках брюк. Утепляющая подкладка: отстегивается. Цвет: черный. Размер: 88/92-128/132. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 105-0023-10. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 9 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 42 105.00 | 42 105.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Особенности: – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Цвет: черный-хакиМатериалы:основная ткань: брезент пл. 500г/м2, ОПнакладки: кожевенный спилок КРСподкладка: бязь (100% хлопок) пл. 125 г/м2утеплитель: ватин (2 слоя)Стандарт: ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.250-2013 , ГОСТ Р 12.4.236-2011Рост: 170–176, 182–188Размер: с 88–92 по 120–124Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 10 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: материал – кожаные, закрытыеМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 3 208.35 | 3 208.35 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сабо женское Вид изделия: СабоЦвет: белыйСостав: 100% натуральная кожаМетод крепления: ЛитьевойПодошва: ПВХМодель предназначена для работников сферы обслуживания, текстильной, пищевой и легкой промышленности, медицинских работников, обслуживающего персонала. Верх: натуральная перфорированная кожа.Подошва: поливинилхлорид (ПВХ).Метод крепления: литьевой.Особенности: перекидной ремешок из положения «сабо» в положение «сандалии».Размерный ряд: с 35 по 41Цвет: белыйГОСТ 26167-2005ТР ТС 017/2011 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 10 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: материал – кожаные, закрытыеМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 3 820.85 | 3 820.85 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5119, Туфли женские кожаные АЛМИ (арт.6813-00101) Эмануэла /цв. белый/ Верх обуви: натуральная кожа с покрытием.Подошва: ПВХ.Метод крепления: литьевой.Цвет: белый.ТР ТС 019/2011ГОСТ Р 12.4.187-97Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 10 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: материал – кожаные, закрытыеМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 003.50 | 4 003.50 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Туфли женские 6812-00101. Особенности модели: Хороший воздухообмен за счет перфорации и натуральных материалов. По спецзаказу возможно изготовление модели черного цвета, модели без перфорации. Удобная обувь на невысокой платформе. Верх обуви: натуральная кожа с покрытием. Тип подошвы: однослойная. Подошва: ПВХ. Метод крепления: литьевой. Цвет: белый. Размер: 35-42. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 120-0188-01. Изготовитель: ООО "Альмида", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 11 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 5 402.24 | 5 402.24 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).- натуральная высококачественная кожа;- вставка на голенище для регулировки объёма;- пластиковая пряжка;- световозвращающие детали для работы в условиях плохой видимости;- однослойная подошва выполнена из ПУ, обладает стойкостью к воздействию масел, а также сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;- подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°С- удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке;- подносок из композитного материала защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж;- под заказ возможна комплектация металлической антипрокольной стелькой.Цвет: чёрныйМатериалы:верх - натуральная кожа,подкладка - кроссовочная 3D сетка;пряжка - пластик;подносок - композитный материал;подошва - ПУСтандарт: ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 12.4.033-77 , ГОСТ 28507-99Размер: 36-47 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 11 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ТД БАРС" | 5 470.00 | 5 470.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноском, марки «БАРС» арт.А-8 с манжетойВерх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задинка, колодка объёмная. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинил-ацетат) – легкий износостойкий гигиенический материала/ cambrelle (tipika) - высокотехнологичный влаговпитываю-щий материал, с перфорацией. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислото-щелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С. Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Фурнитура: Неметаллическая. СВП (световозвращающая полоса): Расположена на внешний части сапога. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 395 мм (с манжетой). Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011. Символы защиты (на вшивной этикетке): 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун 200. Размеры обуви: 36-47. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС»Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 11 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 5 620.00 | 5 620.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5195, Сапоги Стандарт-М (юфть+кирза) облегченные, с внутренними металлическими защитными носками Обувь серии «Стандарт» изготовлена методом прямого литья полиуретана к заготовке верха обуви. Подошва полиуретановая маслобензостойкая, устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов. Полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность.Верх обуви: натуральная кожа / трехслойная кирза.Голенище: трехслойная кирза, регулируемое по ширине.Подкладка: нетканое полотно.Защитные носки: металлические (Мун 200).Подошва: однослойный полиуретан.Метод крепления: литьевой.Цвет: черный.Высота: 34 см.Полнота: 10.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ 28507-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 11 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 6 621.68 | 6 621.68 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги Скорпион 1204М Сапоги мужские Скорпион 1204М юфть ПУ-ТПУ с МПСап1204МСапоги из натуральной кожи. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ. Удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке.Подошва- ПУ-ТПУМеталлический подносок- 200 ДЖРазмеры- 39-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар)- 10Крепление подошвы -Литьевое, МБСПодошва двухслойная ПУ-ТПУ — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого термопластичного полиуретана ТПУ с улучшенным сопротивлением скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и стиранию.Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 11 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 7 073.60 | 7 073.60 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ТОФФ АЛЬП МП. Высота: 280 мм. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: металлический (200 Дж). Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35°C до +120°C), МБС, КЩС. Метод крепления: литьевой. Особенности модели: петли для удобного надевания. Размер: 38-49. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 120-0051-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "ТД БАРС" | 94 437.00 | 94 437.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги кожаные (мужские) утепленные с защитным подноском, марки «БАРС» арт.А-8М с манжетойВерх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задинка, колодка объёмная. Утеплитель: шерстин (70% шерсть 30% полиэстер). Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высоко-прочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С. Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Фурнитура: Неметаллическая. СВП (световозвращающая полоса): Расположена на внешний части сапога. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 395 мм (с манжетой). Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011. Символы защиты (на вшивной этикетке): 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун 200. Размеры обуви: 36-47. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС»Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 94 500.00 | 94 500.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).- натуральная высококачественная кожа;- вставка на голенище для регулировки объёма;- пластиковая пряжка;- световозвращающие детали для работы в условиях плохой видимости;- однослойная подошва выполнена из ПУ, обладает стойкостью к воздействию масел, а также сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;- подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -25° до +80°С- удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке;- подносок из композитного материала защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж;- под заказ возможна комплектация металлической антипрокольной стелькой.Цвет: чёрныйМатериалы:верх - натуральная кожа,подкладка - искусственный мех;пряжка - пластик;подносок - композитный материал;подошва - ПУСтандарт: ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 12.4.033-77 , ГОСТ 28507-99Размер: 36-47 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 111 903.75 | 111 903.75 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги Скорпион 1204.1М Сапоги из натуральной кожи. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ с МП. Удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке.Подошва- ПУ-ТПУПодклад- Искусственный мехМеталлический подносокРазмеры- 39-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар-) 10Крепление подошвы- ЛитьевоеИзготовлены из качественной кожи.Подкладка из искусственного меха.Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Высота сапога — 32 см. Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 135 720.90 | 135 720.90 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПИ (Р). I и II климатические пояса. Высота: 280 мм. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех. Подносок: металлический (200 Дж). Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160°С), МБС, КЩС. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: Накладка из ТПУ в пяточной части обеспечивает дополнительную защиту от удара. Снегозашитная кулиса. Размер: 37-49. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-84. ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 122-0057-02. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 12 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "Техноавиа-Казань" | 168 000.21 | 168 000.21 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5679, Сапоги мужские кожаныеТехногард-2 утепленные (нат. шерсть + Шелтер В-200), ПУ/ТПУ, композ. внутр. защитные носки Сапоги изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви.В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм. Голенище высотой 29,5 см, регулируемое по ширине с застежкой на пряжку, клапан из кожи.Подкладка – многослойный утеплитель – мех искусственный на трикотажной основе с шерстяным ворсом (70% волокно шерсть, 30% волокно полиэфирное, плотность – 640 г/м2, высота ворса – 14 мм), утеплитель Шелтер В-200 с металлизированной пленкой. В пяточной части карман из спилка подкладочного с прокладкой из нетканого материала.Вкладная стелька из многослойного утеплителя.Имеется отделка из световозвращающего материала.Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана об­ладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви лег­кость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из из­носостойкого, термостойкого, морозостойкого (-40°С…+120°С) термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям, истиранию.Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.Сапоги в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в климатических поясах I-II, III, IV, «Особый».Верх обуви: кожа натуральная.Подкладка: многослои?ныи? утеплитель – мех искусственныи? на трикотажнои? основе с шерстя­ным ворсом (70% волокно шерсть, 30% волокно полиэфирное, плотность 640 г/м2), утеплитель В­-200 с металлизированнои? пленкои?.Защитныи? носок: композитныи? материал (Мун 200).Подошва: двухслои?ная, полиуретан + термопла­стичныи? полиуретан.Метод крепления: литьевои?.Цвет: черныи?.Высота: 29,5 см.Полнота: 10.ТР ТС 019/2011Рекомендованы для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясахСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 13 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 12 000.00 | 12 000.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб• обувь с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов• удобная колодка• металлический подносок• подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°СПроизводитель: ГК "Авангард Сэйфети" Цвет: чёрныйМатериалы:верх - натуральная кожа: подкладка - Tipica; подошва - ПУСтандарт: ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 28507-99Размер: 36-47 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 13 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ТД БАРС" | 13 188.00 | 13 188.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Полуботинки кожаные (женские) с защитным подноском, марки «БАРС» арт.А-6Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, усиленная задинка, колодка объёмная. Подкладка: 3D сетка.Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материала/ cambrelle (tipika) - высокотехнологичный влаговпитывающий материал, с перфорацией. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислото-щелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С. Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Расположены в два ряда с наружной стороны ботинки и на пяточной части полуботинка. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 120 мм (с подошвой). Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011. Символы защиты (на вшивной этикетке): 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун 200. Размеры обуви: 36-47. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС».Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 13 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 13 409.40 | 13 409.40 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Полуботинки Скорпион 1202М Полуботинки мужские Скорпион 1202М юфть ПУ-ТПУ с МППол1202МПодошва- ПУ-ТПУМеталлический подносок-200 ДЖРазмеры- 36-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар)- 10Крепление подошвы -Литьевое, МБСИзготовлены из качественной кожи.Подошва: двухслойная ПУ — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого полиуретана ПУ с улучшенным сопротивлением скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и стиранию. Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 13 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 17 833.20 | 17 833.20 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки Трейл ЛЕДИ ИКС КП. Высокий комфорт внутри обуви. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: композит (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160°C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: По спецзаказу возможно изготовление модели с антипрокольной стелькой, модели с термопластичным подноском легкой конструкции. Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Тп160. Размер: 35-41. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-84. ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 120-0153-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 13 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "Техноавиа-Казань" | 20 420.04 | 20 420.04 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5560, Полуботинки женские кожаные Юнигард ПУ/ТПУ, метал. внутр. защ. носок Обувь серии Юнигард® изготавливается литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Юнигард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%, механических воздействий и общих производственных загрязнений.Обувь серии Юнигард® изготавливается из натуральной кожи для верха обуви толщиной 1,8-2,0 мм с применением современного обувного материала – микрофибры ON MICRO CARBON (Карбон). Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40…+120 °С) термопластичного полиуретана со стойкостью к деформациям и истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств. Рисунок протектора подошвы обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям. Обладает эффектом самоочищения.  Для защиты от ударов в носочной части стопы применяется внутренний защитный носок из металла ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию. Полуглухой клапан-язык из материала RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка из полотна ARTICO (Артико), PLUTON (Плутон) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт. Вкладная стелька из материала ARTICO POR (Артико Пор) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.Назначение: для работы в нефтегазовой, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR.Подкладка: полотно ARTICO (Артико), PLUTON (Плутон), ON STEAM (Он Стим).Защитные носки: металлические (Мун 200).Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.Метод крепления: литьевой.Цвет: черный.Полнота: 9.ТР ТС 019/2011ТО 15.20.32-17385659-026-2017 к ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ 28507-99ГОСТ 12.4.033-77 (п. 2.22)ГОСТ Р 12.4.187-97Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 14 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 75 000.00 | 75 000.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб• обувь с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов• удобная колодка• металлический подносок• подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°СПроизводитель: ГК "Авангард Сэйфети" Цвет: чёрныйМатериалы:верх - натуральная кожа: подкладка - Tipica; подошва - ПУСтандарт: ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 28507-99Размер: 36-47 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 14 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ТД БАРС" | 82 425.00 | 82 425.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Полуботинки кожаные (мужские) с защитным подноском, марки «БАРС» арт.А-6Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык, усиленная задинка, колодка объёмная. Подкладка: 3D сетка.Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материала/ cambrelle (tipika) - высокотехнологичный влаговпитывающий материал, с перфорацией. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислото-щелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С. Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Расположены в два ряда с наружной стороны ботинки и на пяточной части полуботинка. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 120 мм (с подошвой). Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011. Символы защиты (на вшивной этикетке): 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун 200. Размеры обуви: 36-47. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС».Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 14 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 83 808.75 | 83 808.75 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Полуботинки Скорпион 1202М Полуботинки мужские Скорпион 1202М юфть ПУ-ТПУ с МППол1202МПодошва- ПУ-ТПУМеталлический подносок-200 ДЖРазмеры- 36-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар)- 10Крепление подошвы -Литьевое, МБСИзготовлены из качественной кожи.Подошва: двухслойная ПУ — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого полиуретана ПУ с улучшенным сопротивлением скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и стиранию. Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 14 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 117 510.00 | 117 510.00 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки ТРЕЙЛ ИКС МП. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: "дышащий" трикотажный материал, спилок подкладочный. Подносок: сталь (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160°C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка. По спецзаказу возможно изготовление модели с металлической стелькой, модели на однослойной ПУ подошве. Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Тп160, Сж, См. Размер: 37-49. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-84. ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 120-0150-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 14 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "Техноавиа-Казань" | 132 562.50 | 132 562.50 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5559, Полуботинки мужские кожаные Юнигард, метал. внутр. защ. носок Обувь серии Юнигард® изготавливается литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и термопластичного полиуретана. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Юнигард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%, механических воздействий и общих производственных загрязнений.Обувь серии Юнигард® изготавливается из натуральной кожи для верха обуви толщиной 1,8-2,0 мм с применением современного обувного материала – микрофибры ON MICRO CARBON (Карбон). Двухслойная подошва устойчива к воздействию химических факторов – нефтепродуктов, растворов щелочей концентрации до 20%. Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость и комфортность. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40…+120 °С) термопластичного полиуретана со стойкостью к деформациям и истиранию. Подошва разработана с учетом современных требований, предъявляемых к специальной обуви относительно внешнего вида и функциональных свойств. Рисунок протектора подошвы обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям. Обладает эффектом самоочищения.  Для защиты от ударов в носочной части стопы применяется внутренний защитный носок из металла ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию. Полуглухой клапан-язык из материала RETOR (Ретор) исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт. Подкладка из полотна ARTICO (Артико), PLUTON (Плутон) и ON STEAM (Он Стим) отводит влагу от стопы и обеспечивает комфорт. Вкладная стелька из материала ARTICO POR (Артико Пор) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке. Колодка имеет оптимальные полнотно-размерные характеристики для защитной обуви, эксплуатируемой в летний и весенне-осенний периоды, обеспечивает комфорт и дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.Назначение: для работы в нефтегазовой, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.Верх обуви: кожа натуральная и материал RETOR (Ретор).Подкладка: полотно ARTICO (Артико), PLUTON (Плутон), ON STEAM (Он Стим).Защитные носки: металлические (Мун 200).Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.Метод крепления: литьевой.Цвет: черный.Полнота: 9.ТР ТС 019/2011ТО 15.20.32-17385659-026-2017 к ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ 28507-99ГОСТ 12.4.033-77 (п. 2.22)ГОСТ Р 12.4.187-97Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 19 535.89 | 19 535.89 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки Скорпион 1201М Ботинки "Скорпион " юфтевые ПУ-ТПУ с МПБот1201М Подошва- ПУ-ТПУРазмеры- 36-47 Металлический подносок-200ДЖКожа -Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар) -10Крепление подошвы -Литьевое, МБСВнутренний металлический подносок данной модели, выдерживает нагрузку до 200 Дж.Подошва двухслойная ПУ-ТПУ — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого термопластичного полиуретана ТПУ с улучшенным сопротивлением скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и стиранию.Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов.Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости. Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ТД БАРС" | 20 400.00 | 20 400.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Полусапоги кожаные (мужские) с защитнмы подноском, марки «БАРС» арт.А-8Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задинка, колодка объёмная. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинил-ацетат) – легкий износостойкий гигиенический материала/ cambrelle (tipika) - высокотехнологичный влаговпитываю-щий материал, с перфорацией. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислото-щелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С. Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Фурнитура: Неметаллическая. СВП (световозвращающая полоса): Расположена на внешний части сапога. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 290 мм. Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011. Символы защиты (на вшивной этикетке): 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун 200. Размеры обуви: 36-47. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС»Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 25 753.30 | 25 753.30 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки ТОФФ БЕРКУТ с высокими берцами. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: термопласт. Тип подошвы: однослойная. Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: По спецзаказу возможна комплектация стальным защитным подноском с антикоррозийным покрытием и стальной стелькой. Размер: 38-48. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 120-0179-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 15 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "Техноавиа-Казань" | 43 973.39 | 43 973.39 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5462, Ботинки кожаные Стандарт-М высокие на шерсти, ПУТПУ, с внутренними металлическими защитными носками Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Глухой клапан исключает попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли. Высокий мягкий кант надежно защищает от боковых ударов. Подкладка и вкладная стелька из плотного шерстяного меха. Для защиты в носочной части стопы применяется металлический носок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов – масел, нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (?40…+120 °С) термопластичного полиуретана. Глубина профиля (протектора) ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Верх обуви: кожа натуральная.Подкладка: шерстяной мех.Защитные носки: металлические (Мун 200).Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.Метод крепления: литьевой.Клапан: глухой.Цвет: черный.Высота: 25 см.ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-99ГОСТ 12.4.137-2001Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 37 014.00 | 37 014.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб.•верх ботинок комбинированный из кожи и плотной прочной ткани с водонепроницаемым покрытием,• рельефная поверхность верхней части, благодаря отделочным строчкам и мягкой обивке,• застежка на шнурок и металлические петли,• язык из ткани с нашитым репликитом в верхней части,• брендовый резиновый флажок,• подошва из полиуретана, обладающая стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов,• удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке,• металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж,• под заказ возможна комплектация металлической антипрокольной стелькой.• подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°СПроизводитель: ГК "Авангард Сэйфети" Цвет: черный-василекМатериалы:верх - натуральная кожа, текстиль (100% полиэфир) с ПУ покрытием;подкладка - искусственный мех;фурнитура - металл;подносок - металл;подошва - ПУСтандарт: ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 28507-99Размер: 36-47 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 37 169.00 | 37 169.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки Скорпион 1201.1М 1201-1МПодошва ПУ-ТПУПодклад Искусственный мехМеталлический подносок 200ДжРазмеры 36-47Кожа Натуральная из шкур КРСЦвет ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар) 10Крепление подошвы ЛитьевоеГлубина протектора 4.5Изготовлены из качественной кожи.Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого полиуретана ТПУ с улучшенным сопротивлением скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и стиранию. Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "ТД БАРС" | 41 075.00 | 41 075.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки кожаные (мужские) утепленные с защитнмы подноском, марки «БАРС» арт.А-5МВерх: натуральная кожа 1.8-2,2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная. Утеплитель: шерстин (70% шерсть 30% полиэстер). Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислото-щелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С. Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Фурнитура: НеметаллическаяСВП (световозвращающие полосы): Расположена на язычке в передней части ботинка. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой). Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011. Символы защиты (на вшивной этикетке): 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун 200. Размеры обуви: 36-47. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС».Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "Техноавиа-Казань" | 48 644.27 | 48 644.27 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5399, Ботинки кожаные Стандарт-М утепленные, ПУТПУ, с внутренними металлическими защитными носками Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа – юфть толщиной 1,8–2,0 мм. Глухой клапан-язык изготовлен из кожи хромовой для верха обуви, обеспечивает комфорт в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Подкладка и вкладная стелька из искусственного меха. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (?40…+100 °С) термопластичного полиуретана.  Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.Верх обуви: натуральная кожа.Подкладка: искусственный мех.Защитные носки: металлические (Мун 200).Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.Метод крепления: литьевой.Клапан: глухой.Цвет: черный.Полнота: 10.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ 28507-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 16 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 48 927.30 | 48 927.30 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки ТОФФ БЕРКУТ И с высокими берцами. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех. Подносок: термопласт. Тип подошвы: однослойная. Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: Новый фасон подошвы обеспечивает легкость и гибкость. Отличная фиксация голеностопного сустава. По спецзаказу возможна комплектация стальным защитным подноском (200 Дж), установка антипрокольной стельки, производство моделей с другими видами утеплителей. Новый самоочищающийся протектор подошвы. Размер: 38-48. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 122-0064-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 17 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 2 400.00 | 2 400.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Для работников различных отраслей промышленности, сервисных служб.•верх ботинок комбинированный из кожи и плотной прочной ткани с водонепроницаемым покрытием,• рельефная поверхность верхней части, благодаря отделочным строчкам и мягкой обивке,• застежка на шнурок и металлические петли,• язык из ткани с нашитым репликитом в верхней части,• брендовый резиновый флажок,• подошва из полиуретана, обладающая стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов,• удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке,• металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж,• под заказ возможна комплектация металлической антипрокольной стелькой.• подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°СПроизводитель: ГК "Авангард Сэйфети" Цвет: черный-василекМатериалы:верх - натуральная кожа, текстиль (100% полиэфир) с ПУ покрытием;подкладка - искусственный мех;фурнитура - металл;подносок - металл;подошва - ПУСтандарт: ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 28507-99Размер: 36-47 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 17 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 2 496.66 | 2 496.66 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки Скорпион 1201.1М 1201-1МПодошва ПУ-ТПУПодклад Искусственный мехМеталлический подносок 200ДжРазмеры 36-47Кожа Натуральная из шкур КРСЦвет ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар) 10Крепление подошвы ЛитьевоеГлубина протектора 4.5Изготовлены из качественной кожи.Подошва: двухслойная ПУ-ТПУ — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой изготовлен из износостойкого полиуретана ТПУ с улучшенным сопротивлением скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и стиранию. Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 17 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "ТД БАРС" | 2 650.00 | 2 650.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки кожаные (женские) утепленные с защитнмы подноском, марки «БАРС» арт.А-5МВерх: натуральная кожа 1.8-2,2 мм, глухой клапан-язык, носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная. Утеплитель: шерстин (70% шерсть 30% полиэстер). Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислото-щелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С. Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Фурнитура: НеметаллическаяСВП (световозвращающие полосы): Расположена на язычке в передней части ботинка. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 мм (с подошвой). Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011. Символы защиты (на вшивной этикетке): 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун 200. Размеры обуви: 36-47. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС».Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 17 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 3 133.60 | 3 133.60 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки Трейл ЛЕДИ ФРИЗ КПШ. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный шерстяной мех. Подносок: композит (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 °C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размер: 35 – 41. Особенности модели: дополнительная защита от удара сзади; удобная колодка, мягкий кант, самоочищающийся протектор; возможно изготовление модели на однослойной подошве с антипрокольной стелькой и подноском (200 Дж); износоустойчивая обувь с удобной женской колодкой. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 122-0083-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 17 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 5 | ООО "Техноавиа-Казань" | 3 138.34 | 3 138.34 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5399, Ботинки кожаные Стандарт-М утепленные, ПУТПУ, с внутренними металлическими защитными носками Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа – юфть толщиной 1,8–2,0 мм. Глухой клапан-язык изготовлен из кожи хромовой для верха обуви, обеспечивает комфорт в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Подкладка и вкладная стелька из искусственного меха. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (?40…+100 °С) термопластичного полиуретана.  Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.Верх обуви: натуральная кожа.Подкладка: искусственный мех.Защитные носки: металлические (Мун 200).Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.Метод крепления: литьевой.Клапан: глухой.Цвет: черный.Полнота: 10.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.137-2001ГОСТ 28507-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 18 | мужские полусапоги с повышенными берцами с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 1 | ООО "ТД БАРС" | 23 375.00 | 23 375.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Полусапоги мужские с защитным подноском, марки «БАРС» арт.А-8МВерх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задинка, колодка объёмная. Утеплитель: шерстин (70% шерсть 30% полиэстер). Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высоко-прочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С. Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Фурнитура: Неметаллическая. СВП (световозвращающая полоса): Расположена на внешний части сапога. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 290 мм. Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011. Символы защиты (на вшивной этикетке): 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун 200. Размеры обуви: 36-47. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС».Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 18 | мужские полусапоги с повышенными берцами с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 30 196.25 | 30 196.25 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги Скорпион 1204.1М Сапоги из натуральной кожи. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ с МП. Удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке.Подошва- ПУ-ТПУПодклад- Искусственный мехМеталлический подносокРазмеры- 39-47Кожа- Натуральная из шкур КРСЦвет- ЧерныйТолщина кожи (мм) 1.8 — 2.2В упаковке (пар-) 10Крепление подошвы- ЛитьевоеИзготовлены из качественной кожи.Подкладка из искусственного меха.Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Высота сапога — 32 см. Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 18 | мужские полусапоги с повышенными берцами с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 43 973.39 | 43 973.39 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5462, Ботинки кожаные Стандарт-М высокие на шерсти, ПУТПУ, с внутренними металлическими защитными носками Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. Материал верха обуви – натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Глухой клапан исключает попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли. Высокий мягкий кант надежно защищает от боковых ударов. Подкладка и вкладная стелька из плотного шерстяного меха. Для защиты в носочной части стопы применяется металлический носок ударной прочностью 200 Дж (Мун 200) с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу. Подошва двухслойная маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов – масел, нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (?40…+120 °С) термопластичного полиуретана. Глубина профиля (протектора) ходового слоя обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Верх обуви: кожа натуральная.Подкладка: шерстяной мех.Защитные носки: металлические (Мун 200).Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.Метод крепления: литьевой.Клапан: глухой.Цвет: черный.Высота: 25 см.ТР ТС 019/2011ГОСТ 28507-99ГОСТ 12.4.137-2001Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 18 | мужские полусапоги с повышенными берцами с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 47 001.60 | 47 001.60 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки высокие ТРЕЙЛ ВИНТЕР МПН ут. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный мех. Подносок: сталь (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/ термополиуретан (до+160°С). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размер: 37 - 49. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, EN345-1. Код по каталогу: 120-0136-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 19 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 1 | ООО "ТД БАРС" | 34 675.00 | 34 675.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ПВХ с защитным подноском, марки «БАРС» арт.СПК-3Основные параметры и характеристики: Мужские и женские литьевые сапоги для рабочих. Верх обуви: Поливинилхлорид (ПВХ). Подкладка: Текстиль (трикотаж).Подошва: Однослойный поливинилхлорид (ПВХ). Метод изготовления: Литьевой. Способ литья: Двухкомпонент-ный. Сапоги обладают защитными МБС и КЩС свойствами.Защитный подносок: композитный (200 Дж). Сапоги имеют мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Цвет: Черный верх с красной подошвой; Оливковый верх с черной подошвой. Средняя высота сапог (для среднего размера): 400 мм. Размерный ряд обуви: с 36 по 47. Защитные свойства: В, З, Нс, Нм, К80, Щ50, МУН200. Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТУ 2595-010-48663508-2019. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС».Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 19 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 47 099.60 | 47 099.60 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ПВХ для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. Верх обуви: ПВХ. Подкладка трикотаж, подошва однослойная из вспененного ПВХ (от -10°С до +30°С) литьевого метода крепления. Цвет оливковый. Подносок: сталь 200 Дж. Размер: 37 - 46. Соответствует ТР ТС 019/2011, ТУ 2595-003-41598788-2009. Код по каталогу: 123-0017-01. Изготовитель: ООО "Псков Полимер", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 19 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 51 708.09 | 51 708.09 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ПВХ Nordman ПС15МП Сапоги мужские высокие, с металлическим подноском, трехкомпонентное литьеСапПЕ-15 МПСапоги рабочие ПС 15 МПС из ПВХ с металлоподноском для рабочих различных профессией, где имеется потенциальный риск травмирования стопы. Пластикат ПВХ устойчив к воздействию различных химикатов (кислот, щелочей). Материал ПВХ (PVC)Цвет товара ОливаДополнительно может быть укомплектован утепляющим чулкомСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 19 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 4 | ООО "Техноавиа-Казань" | 54 080.59 | 54 080.59 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5226, Сапоги специальные Призма (с внутрен. метал.защитными носками (Мун 200) и метал. проколозащ.прокладками (1200Н)) (арт 178-62, торг.марка Артель) для защиты от мех. возд., воды, сырой нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей Сапоги защищают от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%. Подошва имеет самоочищающийся профиль, способствующий хорошей сцепляемости с поверхностями, и обладает высокой плотностью, что обеспечивает повышенную устойчивость к истираниям. Эластичное удобное голенище. Комплектуются двухслойной вкладной стелькой.Верх обуви: ПВХ.Подкладка: трикотаж.Защитные носки: металлические (Мун 200).Проколозащитные прокладки: металлические (1200 Н).Подошва: однослойный ПВХ.Метод крепления: литьевой.Цвет: синий.Высота: 38 см.ТР ТС 019/2011ТУ 15.20.32-002-68208410-2017Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 19 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 5 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 65 846.00 | 65 846.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Универсальная модель с уникальным брендовым дизайном, подчеркнутым сочетанием матовых и глянцевых участков. В области пятки расположен выступ для облегчения снимания сапог. Усиление носочной части придают рельефные элементы. В дизайн заложена возможность самостоятельного уменьшения высоты голенища по двум направляющим линиям. Трехкомпонентное литье.Подносок из композитного материала обеспечивает защиту пальцев ног от повреждений.Сапоги обеспечивают, подтвержденную сертификатом, защиту:- от общих производственных загрязнений,- механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж, от истирания),- от химических факторов (сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, растворов щелочей концентрацией до 50 % и растворов кислот концентрацией до 80 %),- от скольжения по зажиренным поверхностям.Производитель: ГК "Авангард Сэйфети". Цвет: черныйМатериалы:поливинилхлорид (ПВХ)Подносок: композитЦвет: чёрныйСтандарт: ТР ТС 019/2011 , ТУ 15.20.32-001-09169679-2017Размер: 40-47 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 20 | Сапоги резиновые термостойкие с защитным подноском (электрогазосварщикам)Описание: устойчивы к открытому пламени, нефтепродуктам, слабым растворам щелочей, к водному раствору ПАВ.Материал: резинаВнутренняя текстильная подкладка.Антипрокольная стелька.Рифлёная подошва, каблук.Подносок: металлический, ударной прочностью 200 ДжОсобенности модели: - непромокаемость;- износостойкость и термостойкость (от –30 °С до +100 °С);- противоударные и устойчивы к проколам.Высота: 42 см. | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 13 455.60 | 13 455.60 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги FIRESTOP С197-МТЗ цв.чер. композит 200Дж терм.резина (-59°С до +300°С). Верх обуви: нитрильная резина. Подкладка : трикотаж, вкладной утепляющий текстильный чулокПодносок: композитный 200 Дж. Тип подошвы: однослойная. Подошва: термостойкая резина ( от -59°С до +300°С). Метод крепления: формовойЦвет: черный. Защитные свойства: ВМун200 Мп КЩ50 НСМж Тн Тп. Соответствие размеров:255 40262 41270 42277 43285 44292 45300 46307 47315 48 Соответствует ТР ТС 019/2011. Изготовитель: ООО «Томский завод резиновой обуви», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 21 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям)Описание: Верх обуви ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ(от -30 °C до +30 °C)Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха или из иглопробивного нетканого полотна или фольгированный двухслойный вынимаемый чулок или многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе, нетканое льняное полотно, фольгированное полотно)Метод крепления: литьевойВысота: 44см. | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 8 388.00 | 8 388.00 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ПВХ. Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Тип подошвы: однослойная. Подошва: плотный ПВХ (от -10 °C до +30 °C). Метод крепления: литьевой. Цвет: синий. Размер: 36-46. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 123-0007-01. Изготовитель: ООО ПКФ "Дюна-АСТ", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 21 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям)Описание: Верх обуви ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ(от -30 °C до +30 °C)Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха или из иглопробивного нетканого полотна или фольгированный двухслойный вынимаемый чулок или многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе, нетканое льняное полотно, фольгированное полотно)Метод крепления: литьевойВысота: 44см. | 2 | ООО "ТД БАРС" | 10 500.00 | 10 500.00 | 24.12.2020 10:08 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Сапоги ПВХ утепленные с защитным подноском, марки «БАРС» арт.СПК-3УОсновные параметры и характеристики: Мужские и женские литьевые сапоги для рабочих. Верх обуви: Поливинилхлорид (ПВХ). Подкладка: Текстиль (трикотаж). Утеплитель: чулок НТП. Подошва: Однослойный поливинилхлорид (ПВХ). Метод изготовления: Литьевой. Способ литья: Двухкомпонент-ный. Сапоги обладают защитными МБС и КЩС свойствами. Защитный подносок: композитный (200 Дж). Сапоги имеют мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению. Цвет: Черный верх с красной подошвой; Оливковый верх с черной подошвой. Средняя высота сапог (для среднего размера): 400 мм. Размерный ряд обуви: с 36 по 47. Защитные свойства: В, З, Нс, Нм, К80, Щ50, МУН200. Обувь соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТУ 2595-010-48663508-2019. Изготовитель: ООО «Обувная компания БАРС».Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 21 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям)Описание: Верх обуви ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ(от -30 °C до +30 °C)Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха или из иглопробивного нетканого полотна или фольгированный двухслойный вынимаемый чулок или многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе, нетканое льняное полотно, фольгированное полотно)Метод крепления: литьевойВысота: 44см. | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 17 700.00 | 17 700.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5226, Сапоги специальные Призма (с внутрен. метал.защитными носками (Мун 200) и метал. проколозащ.прокладками (1200Н)) (арт 178-62, торг.марка Артель) для защиты от мех. возд., воды, сырой нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей Сапоги защищают от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%. Подошва имеет самоочищающийся профиль, способствующий хорошей сцепляемости с поверхностями, и обладает высокой плотностью, что обеспечивает повышенную устойчивость к истираниям. Эластичное удобное голенище. Комплектуются двухслойной вкладной стелькой.Верх обуви: ПВХ.Подкладка: трикотаж.Защитные носки: металлические (Мун 200).Проколозащитные прокладки: металлические (1200 Н).Подошва: однослойный ПВХ.Метод крепления: литьевой.Цвет: синий.Высота: 38 см.ТР ТС 019/2011ТУ 15.20.32-002-68208410-2017+ Арт. 5282, Чулок вкладной Полизон Металлизированная пленка создает эффект термоса. Материал не оказывает вредного воздействия на человека, не разрушается под воздействием влаги и тепла. Температурный режим: до ?30°С. Форма восстанавливается после сжатия. В носочной и пяточной части чулки усилены тканевыми накладками.Материал: трехслойное нетканое полотно «Полизон».ТР ТС 017/2011ТУ 8439-002-51664612-2010Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 22 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 18 712.75 | 18 712.75 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Модель плаща отличается продуманной конструкцией: капюшон имеют регулируемую тесьму, которая при стягивании препятствует попаданию воды внутрь изделия. В рукава вшиты манжеты на резинке. Для обеспечения воздухообмена при долгой носке предусмотрена вентиляция. На спине устроены вентиляционные отверстия. Так же данная модель имеет 2 кармана, молнию и дополнительно на планке установлены кнопки.Нейлоновая ткань – тонкая и прочная, ее влагостойкие свойства усилены нанесением полимерного покрытия. Швы, соединяющие детали, проклеены для усиления герметичности. вет: синийМатериалы:100% нейлонСтандарт: ГОСТ 12.4.134-83 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 22 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 19 541.55 | 19 541.55 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 3217, Плащ мужской Посейдон (Poseidon WPL) для защиты от воды (основа 100% полиэфир с ПВХ покр.) т.синий Плащ с застежкой на двухзамковую молнию с клапаном против ветра, с капюшоном, с двумя карманами с клапанами, с манжетами на рукавах. Все швы проклеены специальной лентой. Защита от влаги.Ткань: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием с изнаночной стороны, плотность 225 г/кв.м. Водоупорность ткани – не менее 5 000 мм вод. ст.Цвет: темно-синий.ТР ТС 019/2011ТУ 14.12.30-004-92802641-2017Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 22 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 20 708.45 | 20 708.45 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Плащ влагозащитный Цвет: синийОсновная ткань: плащевая с ПВХ покрытием. Вес: — 225 г/м?ТР ТС 019/2011Плащ:• центральная застёжка на тесьму - молнию• внутренняя ветрозащитная планка• по кокетке спинки и на уровне подмышечных впадин — вентиляционные отверстия• накладные карманы с клапаном• втачной капюшон• рукав — реглан с внутренней манжетой на эластичной ленте• все швы проклеены специальной лентой Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 22 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 47 176.50 | 47 176.50 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: ПЛАЩ НЕПТУН. Защита от воды, кратковременного воздействия растворов щелочей концентрацией до 40%, растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, толщина ткани 0,38 мм, 220 г/м, водоупорность — не менее 7000 мм. вод. столба. Застежка: на кнопки. Капюшон: регулируется по лицевому вырезу. Защитные элементы: герметичные сварные швы, светоотражающие полосы на спинке, полочках и рукавах. Цвет: темно-синий. Размер: 88/92 – 120/124. Рост: 170/176, 182/188. Артикул по каталогу: 106-0036-01. ГОСТ 12.4.219-99. Производитель: ООО "ТК"МирЛайт", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 23 | Плащ термостойкий для защиты от воды (электрогазосварики)Описание: плащ с капюшоном из огнестойких материалов для защиты от воды, искр и брызг расплавленного металла | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 8 806.00 | 8 806.00 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Плащ влагостойкий РЕДУТ. Плащ предназначен для защиты от дождя, для работ в условиях повышенной влажности. Удлиненная свободная модель с капюшоном, двубортной застежкой на пуговицах, с боковыми накладными карманами с клапанами. Ткань: диагональ прорезиненная, хлопок - 100%. Застежка: двубортная на пуговицах. Воротник: отложной с лацканами. Капюшон: отстегивается, на пуговицах. Карманы: накладные с клапанами. Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки. Цвет: черный. Размер: 88/92-128/132. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 106-0013-10. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 24 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 1 800.00 | 1 800.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). – цельнокроеный притачной нагрудник, переходящий сзади в кокетку, к нижней части которой притачана эластичная лента– к боковым углам на линии талии притачана тесьма.Материалы:ткань прорезиненная КЩССтандарт: ГОСТ 12.4.029-76Размер: универсальный Длина: 100 смСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 24 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 1 890.00 | 1 890.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Фартук КЩС Название: Фартук CHEMICAL WPLКод по каталогу: 106-0031-01Фартук с широким набором защитных свойствК80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%)Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 50%)Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров)Вн (для защиты от воды)Материал: ткань с ПВХ покрытием. Вес ткани 480 гр./м?.Размер: Длина фартука 120 см, ширина по низу 97 смЦвет: оливковый Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 24 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 2 250.00 | 2 250.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 6060, Фартук ПВХ Chemical WPL (Кемикал) К80,Щ50,Нж,Нс,Нл,Нм,Вн /цв.темно-оливковый/ Предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельнокроеной нагрудной частью, с шейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверху нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверху нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настрочены завязки с усилителями из основной ткани.Материал: 100% полиэфир с ПВХ-покрытием.Цвет: темно-оливковый.Размер: 97?120 см.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.029-76Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 24 | Фартук из полимерных материалов Описание: защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основеТолщина ПВХ: 0,508 мм. | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 5 048.10 | 5 048.10 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Фартук ANSELL ПВХ уплотненный 45G. Защита от брызг кислот и щелочей концентрации до 80%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. Материал: поливинилхлорид (ПВХ) - 100%, толщина 0,508 мм. Застежка: завязки. Усилительные накладки: места прикрепления завязок усилены. Размер: 84 х 112 см. Цвет: зеленый. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.029-76. EN340, EN467. Код по каталогу: 112-0010-03. Изготовитель: "Ansell Healthcare Europe N.V.", Бельгия Страна происхождения товара: БельгияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 25 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 420.00 | 420.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Нарукавники Эластичные водонепроницаемые нарукавники с односторонним резиновымпокрытием.Материалы и конструкцияМатериал - однослойная резинотканевая подкладная клеенка на хлопчатобумажной основе;Толщина основы - 1,2-1,3 мм;Длина: 400 мм.Нарукавники обладают превосходной механической стойкостью. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 25 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 708.80 | 708.80 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Нарукавники ANSELL ПВХ VSB-8-HS. Предназначены для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50%, различных жиров, масел и нефтепродуктов. Материал: ПВХ, толщина 0,2 мм. Длина: 460 мм. Цвет: синий. Не подлежат обязательной сертификации. Код по каталогу: 112-0019-84. Изготовитель: ООО "Анселл РУС", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 25 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 816.68 | 816.68 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 6171, Нарукавник VSB-8- HS-Е, Ansell, виниловый Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм.Не подлежит обязательному подтверждению соответствияСтрана происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 25 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 928.00 | 928.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Нарукавники прорезиненные предназначены для защиты рук от воды, масел, бензина и кислот содержанием до 80%. Швы нарукавников проклеены специальной лентой. Имеют конусообразный вид, расширяющийся от кисти к плечу и стягиваются плотной резинкой. В узкой части имеется петля для одевания на большой палец, что не позволяет нарукавнику съезжать с руки.Материал: БЦК. Стандарт: ТУ 005.296-89Размер: Длина: 50 см Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 26 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 5 103.00 | 5 103.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Жилет сигнальный 2-го класса защиты - жил069 Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 26 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 6 560.75 | 6 560.75 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Жилет сигнальный Жилет прямого силуэта со световозвращающими полосами вокруг торса, с центральной застёжкой на контактную ленту. Ткань: 100 % ПЭЦвет лимон, оранжевыйтак же возможно исполнение с вертикальными СВП Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 26 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 6 562.50 | 6 562.50 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 3232, Жилет сигнальный Эконом /модели С-2.001,С-2.002 ,С-2.003,6аТ/ (оранжевый флуоресцентный) Центральная застежка на ленту-липучку, боковые накладные карманы. Кант – износостойкая ткань серого цвета.Ткань: 100% полиэфир, плотность 120 г/кв.м.Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.Цвет: флуоресцентный оранжевый.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.281-2014Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 26 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 7 220.50 | 7 220.50 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Жилет СИГНАЛЬНЫЙ с карманами. 2 класс ГОСТ 12.4.281-2014. Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м?. Застежка: регулируемая, текстильная. Карманы: накладные. Цвет: флуоресцентный оранжевый. Размер: 88/92-120/124. Рост: 170/176. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 104-0031-01. Изготовитель: ООО "ТК "МирЛайт", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 27 | Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (электрогазосварщики)Описание: используется в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимостиТкань: огнестойкая флуоресцентнаяЗастёжка: термостойкая контактная лентаЦвет: оранжевый | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 5 119.80 | 5 119.80 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Жилет сигнальный ГАБАРИТ FR огнестойкий из флуоресцентной огнестойкой ткани. Световозвращающие огнестойкие ленты шириной 5 см расположены по низу жилета и на уровне груди. Передняя застежка на огнестойкую липучку. Уровень защиты: класс 2. Материал: 50% хлопок + 50% полиэфир.Назначение: в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимости. Цвет: оранжевый. Размер 88-92/96-100. Рост 158-164/182-188. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612 - 2007. Код по каталогу: 113-0042-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 28 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 1 | ООО "Техноавиа-Казань" | 4 610.87 | 4 610.87 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 4072, Белье мужское Тайга из хлопчатобумажного трикотажного полотна Ткань: 100% хлопок, плотность 180 г/кв.м.ТР ТС 017/2011ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 28 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 5 683.37 | 5 683.37 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье нательное Цвет: оливковыйМатериал: 100% хлопок, пл. 160-180 гр/м?ТР ТС 017/2011- состоит из рубахи и кальсон- рукава и низ кальсон на манжетах- круглый вырез - швы выполнены на плоскошовной машине Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 28 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 5 722.20 | 5 722.20 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье СЛЕНДЕР 100% хлопок. Срок носки: 2 комплекта на 1 год. Комплектация: фуфайка, кальсоны. Материал: трикотаж (кулирная гладь). Состав: хлопок - 100%, плотность 160 гр/м2. Назначение: надевается под термостойкие костюмы ЭЛЕКТРАЦвет: серый меланж. Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200. Код по каталогу: 113-0049-01. Соответствует ТР ТС 017/2011. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 28 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 7 623.00 | 7 623.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Функциональное белье для повседневной носки- анатомический крой- плоские швы. Цвет: оливковыйМатериалы:100% хлопок, пл.160 г/м2Стандарт: ГОСТ 26085-84 , ГОСТ 31408-2009Рост: 170-176, 182-188Размер: 88-120 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 29 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 3 791.69 | 3 791.69 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье нательное с начесом Цвет: оливковыйМатериал: 100% х/б, трикотажное полотно с начесом, пл. 260-280 гр/м?ТР ТС 017/2011- состоит из рубахи и кальсон- рукава и низ кальсон на манжетах- круглый вырез - швы выполнены на плоскошовной машине Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 29 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 4 334.19 | 4 334.19 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 4071, Белье мужское утепленное Камыш из хлопчатобумажного трикотажного полотна с начесом Ткань: 100% хлопок, плотность 240 г/кв.м.ТР ТС 017/2011ГОСТ 31408-2009Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 29 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 782.40 | 4 782.40 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье НОРМАТИВ. Утепленное. Предназначается для защиты от пониженных температур. Комплектация: фуфайка, кальсоны. Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%. Плотность - 250 г/м?. Цвет хаки. Размер: 84/88-128/136. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Код по каталогу: 101-0076-84. Изготовитель: ООО «ТД Русичи», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 29 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 6 118.00 | 6 118.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Функциональное белье для повседневной носки в холодную погоду- анатомический крой- плоские швы. Цвет: оливковыйМатериалы:трикотаж (100% хлопок, пл.250 г/м2)Стандарт: ГОСТ 31408-2009Рост: 170-176, 182-188Размер: 88-124Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 30 | Наплечники (электрогазосварщика)Описание: наплечники для электрогазосварочных работСК-2, СТС-8, ЦАДС-2 | 1 | ООО "Техноавиа-Казань" | 10 325.00 | 10 325.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 7132, Нарукавники Приор для защиты от искр, брызг расплавленного металла Защитные свойства:От искр, брызг расплавленного металла – ТрНарукавники из термостойкой силиконизированной ткани «Приор» предназначены для совместного использования с огнестойкими костюмами сварщика 1-го и 2-го классов защиты. Усиливают защитные характеристики и увеличивают срок службы костюма.Нарукавники парные, с локтевым швом, благодаря которому могут повторять форму руки. Внизу и вверху собраны на эластичную тесьму, что позволяет их использовать в нескольких размерных группах. Швы располагаются в местах с наименьшим возможным попаданием искр и брызг металла. Отделочные строчки выполнены огнестойкими нитками.Основная ткань верха: «Приор» (Prior) из огнетермостойких волокон с постоянными защитными свойствами (70% преокс, 30% параарамид) с термостойким силиконовым покрытием, плотность 380 г/кв.м,пр-во Германия.Цвет: темный хаки.ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.250-2013ГОСТ Р 12.4.297-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 30 | Наплечники (электрогазосварщика)Описание: наплечники для электрогазосварочных работСК-2, СТС-8, ЦАДС-2 | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 11 760.00 | 11 760.00 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Наплечники спилковые для сварщика. Материал - кожевенный спилок. Код по каталогу: 12500817. Изготовитель: ООО «Меленковская фабрика «ИМИДЖ»Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 31 | НаколенникиОписание: предназначены для защиты коленей от переохлаждения и механических воздействийКрепление: ремни с застёжкамиСК-1, СТС-10, ЦАДС-2 | 1 | ООО "Техноавиа-Казань" | 953.36 | 953.36 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 6179, Наколенники Универсал /т.м. Жанетт/ Изготовлены из материала ЭВА. Не подлежат обязательной сертификации в системе ГОСТ РСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 31 | НаколенникиОписание: предназначены для защиты коленей от переохлаждения и механических воздействийКрепление: ремни с застёжкамиСК-1, СТС-10, ЦАДС-2 | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 1 100.00 | 1 100.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Наколенники Характеристики Наколенники универсальныеУниверсальные наколенники используются для смягчения при опоре на коленный сустав. Для плиточников, каменщиков. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 31 | НаколенникиОписание: предназначены для защиты коленей от переохлаждения и механических воздействийКрепление: ремни с застёжкамиСК-1, СТС-10, ЦАДС-2 | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 1 184.00 | 1 184.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). – для защиты коленей при выполнении ремонтных, строительных и прочих работ. Материалы:Материал: ЭВА Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 31 | НаколенникиОписание: предназначены для защиты коленей от переохлаждения и механических воздействийКрепление: ремни с застёжкамиСК-1, СТС-10, ЦАДС-2 | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 258.40 | 1 258.40 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Наколенники туристические универсальные. Наколенники универсальные подходят практически для любой профессии, связанной с физическим трудом: строителей, монтажников, сотрудников автосервисов, автомоек, работников сельского хозяйства и пр. Снабжены широкими эластичными ремнями для крепления на ноге. Материал: ЭВА. Размер: универсальный. Не подлежит обязательной сертификации. Код по каталогу: 114-0003-01. Изготовитель: ООО "Колесник", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 32 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 3 973.20 | 3 973.20 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Каска защитная предназначена для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.- корпус из материала TermotreK®;- термостойкий пластмассовый амортизатор Trek® крепится к корпусу в 6 точках;- текстильный подбородочный ремень;- вентиляционные отверстия с подвижными шторками для регулировки вентиляции;- 6 ступеней регулировки высоты ношения;- площадка для нанесения логотипа;- укороченный козырек;- диапазон рабочих температур от -30°С до +50°С.Масса корпуса не более 223 г.;Производитель: РОСОМЗ.  Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 32 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 4 622.50 | 4 622.50 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 6435, Каска СОМЗ-55 Favori T Фаворит оранжевая (75514) Конструкция: ударопрочный корпус каски выполнен из материала TermotreK®. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком, внутренней оснасткой «Эталон», наголовным креплением STANDART и подбородочным ремнем. Конструкция предполагает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника. Регулировка по размеру головы (53–65 см).Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений (устойчива к боковой деформации), воздействия влаги, брызг металла и переменного тока напряжением до 1000 В при работах, связанных с риском травмы головы, в металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.Температурный режим: от ?50 до +50 °С.Масса корпуса: 240 г.Цвет: оранжевый.ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 32 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 768.70 | 4 768.70 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT 75514. Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции. Комплектация: подбородочный ремень. Материал корпуса: полипропилен. Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка. Температурный режим: от -50°C до +50°C. Крепление оголовья: в шести точках. Регулировка оголовья: ленточная. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока. Вес: 308 г. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 130-0016-01. Изготовитель: АО «Суксунский ОМЗ», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 32 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 4 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 5 375.00 | 5 375.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Каска защитная Эталон.Цвета в ассортименте. предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического токаОснащена подбородочным ремнем и храповым механизмом регулировки размера и фиксации.Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 33 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 4 455.00 | 4 455.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Цвет: черныйМатериалы:верх: «Диагональ» (100% хлопок) пл.200 г/м2подкладка: бязь (100% хлопок)" Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 33 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 4 905.00 | 4 905.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Подшлемник летний Характеристики Подшлемник летнийКлассическая модель подшлемника, предназначена для защиты головы.Размер регулируется шнуровкой на затылочной части подшлемника. Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель.Цвет: черныйТкань: диагональ(100% хлопок) пл.200 г/м2Подкладка: бязьВес за 1 ед.: 0.5 кг Объем за 1 ед.: 0.0012 м3Кол-во товара в упаковке: 100 шт . Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 33 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 3 | ООО "Техноавиа-Казань" | 5 400.00 | 5 400.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 8101, Подшлемник утепленный Состав: 100% хлопок.Цвет: черный.Размер: 54–64 (регулируемый).Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 33 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 8 554.50 | 8 554.50 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Подшлемник ОПЛОТ. Рекомендуется как дополнение к утепленному костюму. Материал: шерсть - 30%, акрил - 70%. Цвет: черный. Соответствует ТР ТС 017/2011. ТУ 17-09-1416-90. Код по каталогу: 102-0023-10. Изготовитель: ООО "Трико Профит Спецодежда", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 34 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 3 086.10 | 3 086.10 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Классическая модель, предназначена для защиты головы от пониженных температур. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части.Цвет: черныйМатериалы:диагональ(100% хлопок) пл.200 г/м2Утеплитель: ватин Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 34 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 3 262.41 | 3 262.41 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Подшлемник утеплённый Классическая модель подшлемника, предназначена для защиты головы.Размер регулируется шнуровкой на затылочной части подшлемника. Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель.Ткань: диагональ(100% хлопок) пл.200 г/м2Подкладка: бязьВес за 1 ед.: 0.5 кг Объем за 1 ед.: 0.0012 м3 Кол-во товара в упаковке: 100 шт Утеплитель подшлемника – двухслойный ватин. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 34 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 5 132.70 | 5 132.70 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Подшлемник СТРОИТЕЛЬ. Ткань: диагональ, хлопок-100%. Плотность - 230 г/м?. Утеплитель: ватин. Цвет: черный. Размер: 54-62. Сертификат соответствия ТР ТС 019-2011. ГОСТ Р 12.4.236-2011. ТУ 8579-008-86546719-2010. Код по каталогу: 102-0022-10. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 34 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 4 | ООО "Техноавиа-Казань" | 20 565.09 | 20 565.09 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 8104, Подшлемник меховой Ткань верха: 100% хлопок.Цвет: синий.Размер: 55–61 (регулируемый).Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 35 | Очки защитные (Драйвер Рико) (электрогазосварщикам)Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 1 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 3 087.00 | 3 087.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 35 | Очки защитные (Драйвер Рико) (электрогазосварщикам)Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 3 220.00 | 3 220.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 6083, Очки РЕВЛЮКС 60821 для газосварщика комбинированные (SE-1150) Конструкция: закрытые очки с непрямой вентиляцией.Защитные свойства: изготовлены из негорючего пластика. Затемненная поликарбонатная линза обеспечивает защиту от вредных излучений при газосварке и от летящих частиц (120 м/с). Оптический класс 1.Цвет линз: внешняя – зеленый, степень затемнения 5 (Г2); внутренняя поликарбонатная – прозрачный.ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: ФранцияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 35 | Очки защитные (Драйвер Рико) (электрогазосварщикам)Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 6 818.70 | 6 818.70 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Очки JSP ПАНОВЭЛД для сварщиков. Очки сварщика закрытого типа с комфортной панорамной линзой, обеспечивающей улучшенный обзор. Оснащены широким регулируемым эластичным ремнем оголовья. Рекомендуются для проведения продолжительных работ. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: ацетат. Материал оправы: ПВХ. Вентиляция: непрямая. Покрытие: против царапин и запотевания. Защита: от ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Степень затемнения: 5. Использование с корригирующими очками: возможно. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0352-01. Изготовитель: Фирма «JSP LTD», Соединенное Королевство Страна происхождения товара: ВеликобританияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 36 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 10 448.80 | 10 448.80 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Очки закрытые РОСОМЗ ПАНОРАМА ЗП2 30211. Очки плотно прилегающие, удобные с высокой степенью защитных свойств и с панорамным защитным стеклом. Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: плексиглас. Материал корпуса: ПВХ пластик. Вентиляция: прямая. Защита: от механического воздействия, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения. Покрытие: против царапин, химического воздействия. Использование с корригирующими очками: возможно. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.253-2013. Код по каталогу: 131-0052-01. Изготовитель: ОАО "Суксунский ОМЗ", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 36 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 15 848.58 | 15 848.58 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 9697, Очки закрытые ЗН11 PANORAMA super (PC) (Панорама супер) (21130) Конструкция: закрытые панорамные плотно прилегающие очки с непрямой вентиляцией, с широкой полосой обтюрации, широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя. Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.Защитные свойства: прочная поликарбонатная линза РС super защищает от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом и от УФ-излучения. Оптический класс 1.Покрытие линз: двустороннее незапотевающее, устойчивое к истиранию и царапанию.Цвет линз: прозрачный.Масса: 110 г.ТР ТС 019/2011Рекомендации по уходуСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 36 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 18 426.00 | 18 426.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Очки плотно прилегающие, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств.- защиты глаз спереди, с боков, сверху и снизу от воздействия твердых частиц, от брызг жидкостей, пыли, слепящей яркости света, ультрафиолетового излученияМатериал стекла: PlexiglasМатериал корпуса: ПВХВентиляция: прямаяМаркировка стекла: 2С-1,2 RZ 1 F TИспользование с корригирующими очками: возможноПроизводитель: РОСОМЗ. Стандарт: ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 , EN 166-2002 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 37 | Щиток защитный лицевой Описание: предназначен для защиты лица от механических воздействий | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 103.70 | 103.70 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Щиток НБТ-ЕВРО. Один из самых недорогих щитков. Обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц и неразъедающих жидкостей. Состоит из оголовья и экрана. Материал крепления: пластик. Материал экрана: поликарбонат. Защита: от летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, от воздействия твердых частиц и неагрессивных жидкостей. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0077-01. Изготовитель: ООО "Спецодежда-2000", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 37 | Щиток защитный лицевой Описание: предназначен для защиты лица от механических воздействий | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 300.00 | 300.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 6062, Щиток НБТ-2 ВИЗИОН TITAN экран PC 2мм. с подбородником (424391) Конструкция: щиток из оптически прозрачного поликарбоната толщиной 2 мм для защиты лица и глаз от механических повреждений во время работы. Подбородник обеспечивает дополнительную защиту шеи и верхней части груди рабочего от температурного воздействия.Регулируемый наклон экрана позволяет разместить щиток в удобном положении. Регулируемое оголовье щитка. Удобен в использовании с большинством очков и респираторов. Экран из поликарбоната защищает лицо от воздействия частиц с энергией не менее 15 Дж. Оптический класс 1. Диапазон температур от ?50 до +130 °С.Защитные свойства: рекомендуется для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей. Для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей. Для защиты от высокой температуры, брызг черных и цветных металлов, абразивов, стружки, осколков и других твердых частиц с высокой кинетической энергией.Толщина: 2,0 мм.Температурный диапазон применения: от ?50 до +130 °С.Цвет: прозрачный.Масса: 382 г.ТР ТС 019/2011ТУ 9464-065-36438019-13Рекомендации по уходуСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 37 | Щиток защитный лицевой Описание: предназначен для защиты лица от механических воздействий | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 375.00 | 375.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала поликарбонат - защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;- экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;- экран с покрытием от истирания и царапин;- козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала CRAFTER - легкий, ударопрочный;- наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: вверху - теменная часть, сзади - затылочная часть.- Диапазон рабочих температур от -20°C до +90°CОптический класс 1;Производитель: РОСОМЗ. Стандарт: ГОСТ 12.4.023-84 , ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 , EN 166-2002 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 38 | Щиток защитный термостойкий (электрогазосварщикам)Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр. Температурный режим: от ?40 до +80 °С. | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 851.90 | 851.90 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Щиток электросварщика НН-С-702. Автоматически затемняющийся светофильтр: нет (постоянное пассивное затемнение). Степень затемнения: 10. Размер светофильтра: 102 х 52 мм. Поле зрения светофильтра: 102 х 52 мм. Защита от УФ и ИК лучей: есть. Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть. Возможность замены светофильтра: есть. Температурный режим: от –35 °C до +55 °C. Вес: не более 330 г. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0121-01. Изготовитель: ООО "Спецодежда-2000", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 38 | Щиток защитный термостойкий (электрогазосварщикам)Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр. Температурный режим: от ?40 до +80 °С. | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 2 420.81 | 2 420.81 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 6932, Щиток НН7 PREMIER Favori T2 (14) ПРЕМЬЕР Фаворит Т2 (50768) Конструкция: корпус щитка Favori®T из термостойкого материала TermotreK® CE, откидной блок светофильтра размером 110?90 мм, внутреннее защитное поликарбонатное стекло защищает при выполнении вспомогательных работ. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера.Защитные свойства: надежная защита глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.Степень затемнения: 14 DIN.Температурный режим: от –40 до +80 °С.Масса: не более 445 г.ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 39 | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольноеОписание: для защиты органов дыхания от пыли, лакокрасочных материалов, пыли минеральной ваты, стекловаты, сварочных аэрозолей. | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 14 346.80 | 14 346.80 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Полумаска фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS 2200CV. С клапаном выдоха ТАЙФУН и дополнительной защитой от раздражающего воздействия органических газов и паров. Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками. Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 12 ПДК). Защита от раздражающего воздействия органических паров: до 1ПДК. Способ фильтрации: электростатический. Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман). Форма: чашеобразная. Клапан выдоха: есть (ТАЙФУН). Материал мембраны: силикон. Ремни оголовья: есть, регулируемые. Регулируемый носовой зажим: алюминиевый. Климатические условия применения: от -40°C до +70°C, допускаются условия повышенной влажности. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 133-0219-01. Изготовитель: Фирма «JSP LTD», Соединенное Королевство Страна происхождения товара: ВеликобританияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 40 | Самоспасатель Описание: противогаз-самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществВремя защитного действия: не менее 30 минут | 1 | ООО "Техноавиа-Казань" | 1 837.50 | 1 837.50 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 1015, Самоспасатель фильтрующий Феникс-2 Противогаз-самоспасатель «Феникс-2» предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы взрослых и детей старше 7 лет от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществ. Универсальное средство эвакуации при пожаре и других ЧС. Дополнительная защита от СО. Время защитного действия: не менее 30 минут.Технический регламент о требованиях пожарной безопасностиТР ТС 019/2011ТУ 9020-90613338-003-2012Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 40 | Самоспасатель Описание: противогаз-самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществВремя защитного действия: не менее 30 минут | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 872.00 | 1 872.00 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Капюшон ФЕНИКС. Фильтрующий универсальный самоспасатель ФЕНИКС, предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (ОХВ), включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения (жилых, промышленных, промышленного назначения, образовательных, медицинских, железнодорожного транспорта, метрополитена и т.п.) из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов. Самоспасатель ФЕНИКС является фильтрующим универсальным самоспасателем однократного применения. Конструкция самоспасателя «ФЕНИКС» не имеет размерного ряда и позволяет применять его людям в очках, с бородой, усами и объемной прической, а также детьми от 7 лет в присутствии взрослых. Поставляется в герметичной упаковке. Защита: А, АХ, В, Е, К, Р2. Время защитного действия: 30 минут. Вес: 250 г. Срок хранения: 5 лет. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 133-0129-01. Изготовитель: ООО Торговый Дом «ФЕНИКС», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 41 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий. Тип покрытия: частичное (полуоблив)Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 1 | ООО "Техноавиа-Казань" | 31 203.34 | 31 203.34 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 7003, Перчатки трикотажные для защиты рук от механических воздействий и ОПЗ /латексное покрытие/ Материал: 100% хлопок, покрытие – натуральный латекс.Особенности модели: латексное покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват и повышает износостойкость.Класс вязки 13.Назначение: для защиты рук от механических воздействий и истирания.Масса одной пары: 39±3 г.ТР ТС 019/2011ТО 7003/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 41 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий. Тип покрытия: частичное (полуоблив)Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 37 450.00 | 37 450.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки трикотажные 13го класса вязки с частичным однослойным латексными обливомСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 41 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий. Тип покрытия: частичное (полуоблив)Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 39 697.00 | 39 697.00 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки ЛАТЕКО ДУАЛ АРТ.СТ2512. Перчатки защитные от механических воздействий. Рекомендуется применять на производстве, где необходимо защитить руки от легких механических воздействий. Отличительные характеристики: ладонная часть усилена двойным латексным покрытием, что обеспечивает отличную прочность и износоустойчивость. Материал основы: хлопок - 80%, полиэфир - 20%. Материал покрытия: латекс. Тип покрытия: частичное. Цвет: белый с зелено-желтым покрытием. Размеры: 8-9. Класс вязки: 13. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-2008). Код по каталогу: 136-0327-01. Изготовитель: ООО "СВС", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 41 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий. Тип покрытия: частичное (полуоблив)Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 47 936.00 | 47 936.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Перчатки с полимерным покрытием (двойной латексный облив) Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 42 | Перчатки резиновыеОписание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществМатериал: латекс, плотные, цвет синий | 1 | ООО "Техноавиа-Казань" | 5 838.71 | 5 838.71 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 7302, Перчатки латексные КЩС тип 2 Унитек RF1, Rubberex Перчатки изготовлены из 100% натурального латекса, обладают высокой устойчивостью к водорастворимым неорганическим кислотам (до 50%) и щелочам (до 40%). Хлорированная поверхность обеспечивает дополнительную устойчивость к химическим веществам.Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Применяются для работы с химическими растворами на промышленных предприятиях в условиях средней тяжести, в с/х, при хозяйственных работах с моющими средствами. Аналог перчаток КЩС тип II.Толщина: 0,40 мм.Длина: 300 мм.ТР ТС 019/2011EN 388EN 374EN 420Страна происхождения товара: МалайзияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 42 | Перчатки резиновыеОписание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществМатериал: латекс, плотные, цвет синий | 2 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 6 591.29 | 6 591.29 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки резиновые Gward Silver 1Усиленная латексная перчаткаОписание перчаток:Отличная замена перчаток КЩС тип I и тип IIПрочные перчатки из натурального латекса. Специально разработанны для защиты от химии и работы с пищей (обеспечивают отличную защиту от жиров и масел).По своим защитным свойствам и толщине стенок превосходят лабораторные технические перчатки, сохраняя повышенную эластичность и комфорт.Перчатки имеют допуск к пище и могут применяться на предприятиях общественного питания.Двойное хлорирование:При двойном хлорировании перчаток из основы вымываются практически все протеины латекса, на которые у некоторых людей возникает аллергия.В состав перчаток входит небольшое количество нитрила высокого качества, улучшающего защитные свойства. Внутренняя часть перчаток специальным образом обработана для лёгкого надевания и снятия перчаток.Защита по сертификату: кислоты до 60%, щёлочи до 50 %, нефть и нефтепродукты (Нс, Нм, Нл, Нт)Длина: 300 ммВес пары: 66 гр. Толщина стенок (одна стенка):Манжет (гладкая поверхность) - 0,35 -0,4 ммЛадонь (гладкая поверхность) - 0,45 -0,48 ммПальцы (гладкая поверхность) - 0,5 - 0,53 ммМанжет (рифленая поверхность) - 0,5 - 0,55 ммЛадонь (рифленая поверхность) - 0,65 - 0,68 ммПальцы (рифленая поверхность) - 0,60 -0,65 мм Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 42 | Перчатки резиновыеОписание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществМатериал: латекс, плотные, цвет синий | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 12 769.00 | 12 769.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки резиновые КЩС тип 2 Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 42 | Перчатки резиновыеОписание: предназначены для защиты от разбавленных щелочей, сыпучих химических веществМатериал: латекс, плотные, цвет синий | 4 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 17 684.50 | 17 684.50 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки ANSELL ALPHATEC SOLVEX 37-675 с х/б. Нитриловые перчатки Sol-Vex® являются идеальным выбором для работы в производственных средах, где используются агрессивные химикаты. Материал основы: С х/б напылением. Материал покрытия: Нитрил. Тип/стиль покрытия: "Наклеенный песок". Стиль манжеты: С крагами. Цвет Зеленый. Длина, мм 330. AQL (EN374) 0.65. ТОЛЩИНА, мм 0.38. Размер: 6-11. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 136-0041-02. Изготовитель: «Ansell Healthcare Europe N.V.», Бельгия Страна происхождения товара: БельгияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 43 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 15 487.29 | 15 487.29 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Краги ТРЕК Краги изготовлены из высококачественного термостойкого спилка красного цвета . Длина 36 см. Спилок толщиной 1,2 мм . Швы закрыты вставками из кожи, которые предотвращают прогорание ниток. Подкладка из х/б ткани. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 43 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 15 825.60 | 15 825.60 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Краги G540. Материал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм). Цвет: серый. Длина: 360 мм. Рекомендованы для: сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 136-0009-01. Изготовитель: «GAOZHOU JIALE LEATHER PRODUCTS CO.LTD», КитайСтрана происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 43 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 29 232.00 | 29 232.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам) - тип Трек красные Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 43 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 4 | ООО "Техноавиа-Казань" | 33 075.00 | 33 075.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 7422, Перчатки защитные, модель Jamboo 7.422 (Джамбо), из спилка КРС с крагамиМатериал: отборный шлифованный однородный кожевенный спилок высшего сорта толщиной 1,2–1,4 мм. Подкладка в кисти руки: мягкое и теплое ворсовое х/б полотно плотностью 280 г/кв.м. Подкладка в манжете: комфортная плотная х/б ткань. Швы прошиты прочной огнестойкой нитью Kevlar® (DuPont™) и усилены вставками из кожевенного спилка.Защитные свойства: обеспечивают высокую защиту от тепловых и механических воздействий – искр и брызг расплавленного металла, от ожога при контакте с открытым пламенем или раскаленной поверхностью; устойчивы к порезам, проколам и истиранию.Особенности модели: увеличенный раструб манжеты, специальные конструктивные решения, использование лучших материалов обеспечивают исключительный комфорт при эксплуатации и длительный срок носки.Назначение: для сварочных работ всех видов, работ с раскаленными предметами, с грубыми абразивными поверхностями, включая работы в холодных условиях.Длина: 360 мм.ТР ТС 019/2011Возможно использование с утепляющими полушерстяными перчатками-вкладышами 7.424Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 44 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 7 875.00 | 7 875.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Краги утеплённые Изготовлены из спилка высшего качества класса А. Желтый цвет с красной отделкой. Обеспечивают защиту от тепловых воздействий, устойчивы к порезам и истиранию. Обеспечивают защиту от ожога при кратковременном контакте с раскаленной поверхностью, искр и брызг расплавленного металла. Изготавливаются из толстого спилка, внутри — мягкая х/б подкладка, швы прошиты прочной негорючей нитью Kevlar. Утеплитель искусственный мех. Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 44 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 10 500.00 | 10 500.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 8522, Перчатки защитные, модель Jamboo Polus 8.522 (Джамбо Полюс), из спилка КРС с крагами, утепленные Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла, окалины; от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах). Изготовлены из высококачественного спилка КРС толщиной 1,2 ± 0,2 мм. Швы прошиты нитью Kevlar® (DuPont™). Утеплитель – искусственный мех плотностью 550-600 г/м2.Материал: спилок КРС с крагами, утепленные.Длина: 350 ± 10 мм.Толщина: 1,2 ± 0,2 мм.Цвет: коричневый.ТР ТС 019/2011Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 44 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 14 525.70 | 14 525.70 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129 (РУС). Краги российского производства изготовлены из качественного спилка категории А (1,1 – 1,3 мм), прошиты кевларовой нитью, утеплитель искусственный мех обеспечивает защиту в условиях пониженных температур при работе во II, III и особом климатических поясах. Модель обладает высокой стойкостью к механическим нагрузкам, защищает от повышенных температур. Материал основы: кожевенный спилок (толщина 1,1–1,3 мм). Материал утеплителя: искусственный мех. Продолжительность остаточного горения: менее 2 с. Цвет: желтый с красным. ГОСТ EN 388-2012: 4432. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 136-0343-01. Изготовитель: АО "Восток-Сервис-Спецкомплект", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 44 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 17 451.00 | 17 451.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима) тип Трек красные утепленные Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 45 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 6 080.76 | 6 080.76 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Рукавицы комбинированные Более прочная модель. Ткань «двунитка», плотность: 230 г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность: 450 г/м2. Это позволяет использовать их при такелажных работах, с литьем, кирпичом. Армированная нить. Двойная строчка. Гигиеничны: рука свободно дышит. ГОСТ 12.4.010–75. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 45 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 8 169.24 | 8 169.24 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 7111, Рукавицы комбинированные с брезентовым наладонником Предназначены для защиты рук от механических воздействий при грубой и тяжелой работе.Основа – прочная х/б ткань, плотность 235 г/кв.м. Наладонник – брезент, плотность 380 г/кв.м.ТР ТС 019/2011ТО 14.12.30-17385659-7111-2019 к ГОСТ 12.4.010-75Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 45 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 3 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 9 462.00 | 9 462.00 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Рукавицы G13(зк). Рукавицы для защиты рук от механических воздействий при грубых работах. Материал основы: двунитка суровая, хлопок - 100%. Плотность: 240 г/м2. Материал покрытия: брезент. Тип покрытия: частичное. Цвет: белый. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.010-75. Код по каталогу: 136-0356-02. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 45 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 4 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 12 084.00 | 12 084.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Рукавицы комбинированные: хб с брезентовым налодонником (пл. хб 210 гр, пл. брез. 400 гр) Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 46 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышамиОписание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температурМатериал покрытия: латекс, утепляющие вкладышиТемпературный режим: до -30 | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 50 927.50 | 50 927.50 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки АРТ. AC32WL. Код по каталогу: 136-0313-01. Перчатки стойкие к истиранию и воздействию низких температур. Ворсовая внутренняя поверхность, защитное рельефное покрытие из натурального латекса на ладонной части. Мариал основы: акрил. Материал покрытия: натуральный латекс. Рекомендовано для разных работ: упаковка, погрузка и приемка, сбор мусора. Соответствует ТР ТС 019/2011Размер: 8, 9, 10, 11. Изготовитель: ООО "СВС", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 46 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышамиОписание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температурМатериал покрытия: латекс, утепляющие вкладышиТемпературный режим: до -30 | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 165 207.25 | 165 207.25 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: 9.658Перчатки Compact Winter (Компакт Винтер) UVEX (98914) с полным ПВХ-покрытием Гладкое покрытиеМатериал: трикотажное полотно с добавлением полиэфира с полным ПВХ-покрытием.Особенности модели: морозоустойчивые (до ?40°C) маслобензостойкие перчатки с плотным теплым хлопковым трикотажным полотном с добавлением полиэфира, имеющим начес на внутренней стороне. Полное ПВХ-покрытие устойчиво к мазутным загрязнениям, остается гибким при низких температурах. Обеспечивают отличный захват сухих и замасленных поверхностей.Длина: 280 мм.Размеры: 10,5.ТР ТС 019/2011EN 388EN 511 Арт. 7424, Перчатки трикотажные для защиты рук от механических воздействий и ОПЗ / полушерстяные/ Материал: пряжа полушерстяная (30% шерсть, 70% ПАН).Особенности модели: перчатки трикотажные вязаные бесшовные из полушерстяной пряжи с ворсовой внутренней поверхностью. Объемный трикотаж создает теплоизолирующий барьер между рукой и защитной перчаткой и сохраняет руки в тепле.Класс вязки 7.Назначение: для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений; в качестве утепляющих вкладышей.Масса одной пары: 45±3 г.ТР ТС 019/2011ТО 7424/2018 к ГОСТ 12.4.252-2013Страна происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 47 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 1 | ООО "Техноавиа-Казань" | 1 276.68 | 1 276.68 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 7441, Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. Изготавливаются из латекса.ТР ТС 019/2011ТУ 38.306-5-63-97Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 47 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 1 742.00 | 1 742.00 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки АЗРИЭЛЕКТРО резиновые диэлектрические (0 класс). Перчатки защитные диэлектрические. Предназначены для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000В - как основное средство защиты, свыше 1000В - как дополнительное. Защищают от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей. Материал основы: натуральный латекс. Длина: не менее 350 мм. Толщина: 1,3+/-0,2 мм. Размер: 2, 3, 4. Соответствует ТР ТС 019/2011. ТУ-38.306-5-63-97. ГОСТ 12.1.038-82. ГОСТ 12.4.183-91. ГОСТ 12.4.246-2008. Код по каталогу: 136-0021-01. Изготовитель: ОАО "Армавирский завод резиновых изделий", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 47 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 3 056.00 | 3 056.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Диэлектрические перчатки применяются при работе с электроустановками мощностью 1000 V в качестве основного изолирующего средства. Если же мощность электроустановки превышает 1000 V, перчатки диэлектрические используются как дополнительный способ электроизоляции. Перчатки обеспечивают дополнительную защиту от растворов кислот до 20 % концентрации, нефти и очень низких температур.Перчатки произведены из высококачественного латекса, безупречны для работы, за счет анатомической формы и отсутствия швов. Важное отличие перчаток - абсолютная прочность и непревзойденная износостойкость. Также перчатки не теряют защитные свойства при перепадах температуры (от -40 до +50 С).Материалы:Длина не менее 360 мм.Толщина1,3±0,2 ммСтандарт: ТУ 38.106977-2004Размер: 1–3 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 48 | Боты диэлектрическиеОписание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 ВВысота бот: не менее 160 мм.Верх обуви: резинаТип подошвы: однослойнаяПодошва: резинаМетод крепления: формовой | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 674.00 | 674.00 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Боты диэлектрические. Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и при отсутствии осадков на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до +50°С. Высота бот: не менее 160 мм. Верх обуви: резина. Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина. Метод крепления: формовой. Цвет: белый. Размер: 39-46. Соответствует ТР ТС 019/2011. ТУ 2595-012-00149564-2010. Код по каталогу: 123-0003-01. Изготовитель: ОАО "ЗАВОД РТИ", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 48 | Боты диэлектрическиеОписание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 ВВысота бот: не менее 160 мм.Верх обуви: резинаТип подошвы: однослойнаяПодошва: резинаМетод крепления: формовой | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 709.17 | 709.17 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 5171, Боты диэлектрические Материал: резина.Метод крепления: формовой.ТР ТС 019/2011ГОСТ 13385-78Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 48 | Боты диэлектрическиеОписание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 ВВысота бот: не менее 160 мм.Верх обуви: резинаТип подошвы: однослойнаяПодошва: резинаМетод крепления: формовой | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 972.00 | 972.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: – формовые диэлектрические боты– основное средство защиты от действия электрического тока напряжением до 1000В. Материалы:резинаСтандарт: ГОСТ 13385-78Размер: 43-46 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 49 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 377.20 | 4 377.20 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-1 ЯГУАР 60100. Экономичные наушники с регулируемым оголовьем. Не содержат металлических деталей. Материал оголовья: пластик. Тип оголовья: стандартное. Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан. Акустическая эффективность (SNR): 27 дБ. Вес: 139г. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 132-0010-01. Изготовитель: ОАО «Суксунский ОМЗ», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 49 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 8 370.00 | 8 370.00 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 6337, Наушники СОМЗ-5 Штурм 27 дБ (60105) на каску Конструкция: наушники состоят из прочных пластмассовых чашек с повышенным шумопоглощением, вкладышей, инновационных литиевых амбушюров, обладающих свойствами сжиматься, сминаться и вновь принимать первоначальную форму; держателей, снабженных специальными адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к защитной каске.Защитные свойства: защита от воздействия шума до 107 дБ (SNR=27 дБ).Температурный режим: от ?50 до +50 °С.Масса: 200 г.ТР ТС 019/2011ТУ 2568-067-36438019-13EN 352Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 49 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 8 804.00 | 8 804.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Наушники с одной точкой крепления дают возможность использовать подшлемник.- Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности;- Наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;- хорошо заметны в сумерках, в условиях плохой видимости или недостаточной освещенности;- Регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски.-Конструкция позволяет одновременное ношение щитков защитных лицевых;- Звукопоглощающие вкладыши легко достаются из чашек для чистки;- Увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры в нем;- Мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове;- Снижение уровня шума (SNR): 27 дБМасса не более 198 грамм;Производитель: РОСОМЗ. Стандарт: ГОСТ Р 12.4.208-99Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 50 | Вкладыши противошумныеОписание: изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Со шнурком. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 320.87 | 320.87 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вкладыши противошумные Лазер лайт со шнурком Страна происхождения товара: СШАУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 50 | Вкладыши противошумныеОписание: изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Со шнурком. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 332.20 | 332.20 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вкладыши противошумные ЗМ 1110. Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума. Самый высокий уровень защиты - 37 дБ среди одноразовых противошумных вкладышей 3М™. Изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Равномерно распределяют давление внутри ушного канала, сочетая хорошее прилегание и эффективную защиту с оптимальным комфортом. Имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность. Для эффективной защиты важно правильно вставить в ушной канал, предварительно туго скрутив вкладыш чистыми руками до состояния тугого жгутика. Со шнурком. Акустическая эффективность: 37 дБ. Материал: вспененный полиуретан. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 132-0008-01. Изготовитель: “3M United Kingdom Plc”, Великобритания Страна происхождения товара: ВеликобританияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 50 | Вкладыши противошумныеОписание: изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Со шнурком. | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 847.00 | 847.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). – благодаря конусообразной форме легко вставляются в ушиМатериал: вспененный полиуретанСнижение уровня шума (SNR): 37 дБПроизводитель: 3М (США). Стандарт: ГОСТ Р 12.4.209-99Страна происхождения товара: СШАУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 50 | Вкладыши противошумныеОписание: изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Со шнурком. | 4 | ООО "Техноавиа-Казань" | 953.37 | 953.37 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 6108, Вкладыши (беруши) 1271 3М многоразовые в инд.. упаковке со шнурком 25 дБ Снижение уровня шума на 25 дБКонструкция захвата для пальцев ограничивает контакт рук с вкладышами, что предотвращает загрязнение органа слуха. Имеют шнур из полиэфирного волокна, который не дает потеряться выпавшим берушам.ТР ТС 019/2011Статья по темеСтрана происхождения товара: ПольшаУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 51 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 3 040.50 | 3 040.50 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Привязь страховочная ARX PS-6 (разм.) в комплекте с стропом удерживающий ARX SU-1. Экономичная модель. Количество точек крепления: 2 (на спине и груди). Удлинительный хлястик для точки на спине (для присоединения только блокирующих устройств, крепить строп к хлястику запрещено). Назначение: страховка от падения. Вес пользователя: 140 кг. Вес: 1,01/1,08 кг. Размер: M-XL, XXL. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 138-0126-01. Строп удерживающий ARX SU-1. Применяется в удерживающей системе для организации безопасной работы на высоте. Не предназначен для безопасной остановки падения. Материал стропа: канат из полиамида диаметром 12 мм. Без амортизатора. Без регулировки длины. Максимальная длина стропа: 2 м. Карабины: гальванизированная сталь. Раскрытие карабинов: 18 мм и 56 мм. Вес пользователя: 140 кг. Вес: 0,97 кг. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 138-0091-01. Изготовитель: «PROTEKT-Grzegorz Laszkiewiecz», ПольшаСтрана происхождения товара: ПольшаУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 52 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид.Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 14 377.60 | 14 377.60 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Куртка АЛТАЙ. IV и Особый климатические пояса. Ткань верха: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м?, куртка - 3 слоя. Застежка: потайная на пуговицах. Воротник: отложной с искусственным мехом. Регулировки по ширине: кулиска по линии талии. Защитные элементы: удлиненная спинка куртки. Карманы: накладные с клапанами. Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке. Цвет: темно-синий. Размер: 88/92-136/140. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 103-0116-02. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 52 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид.Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 2 | ООО "Техноавиа-Казань" | 50 626.64 | 50 626.64 | 28.12.2020 14:24 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Арт. 2183, Куртка мужская Аляска для защиты от пониженных температур Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Капюшон со съемной опушкой из натурального меха (енот) стягивается шнуром. Рукава с полушерстяными напульсниками, регулируются по ширине патой. Утепленные нагрудные и боковые объемные карманы, накладной карман на левом рукаве, внутренние карманы, под ветрозащитным клапаном – потайной карман с молнией (для документов формата А4). Внутренняя ветрозащитная юбка.Ткань верха: «Полириб Н» (100% полиамид), мембранная (LT-membrane™, водоупорность 6 000 мм вод.ст., паропроницаемость 6 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая с водоотталкивающей отделкой, плотность 180 г/кв.м.Утеплитель: «Филгуд», 150 г/кв.м, 3 слоя.Подкладка: 100% полиэфир, стеганая.Цвет: черный, подкладка – ярко-оранжевый.ТР ТС 019/2011СТО 17385659-005-20184 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясахСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 60 календарных днейСроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю 14 рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении 14 рабочих дней. |
| 53 | Куртка рубашка термостойкаяОписание: куртка Уровень защиты: 12 кал/см2.Ткань: «Номекс», МВОЦвет: васильковый.Застёжка: на пуговицах | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 4 258.33 | 4 258.33 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Куртка-рубашка для защиты от электрической дуги Рт 640W-2, 13 кал/см2 ГОСТ 12.4.234-2012ТР ТС 019/2011ТУ 14.12.11-036-25516779-2018 Вес 0,5 кгМатериал:Термостойкая ткань "Worker" (87% х/б, 12% ПА, 1% антистатичная нить), МВО.Описание товара:Рубашка с центральной потайной бортовой застёжкой на петли и пуговицы. Манжеты притачные, застёгиваются на петли и пуговицы. Два нагрудных накладных кармана.Воротник отложной на стойке. Вся используемая фурнитура – химотермостойкая.Применятся в совместно с летними комплектами для защиты от электрической дуги 10 и 30 кал/кв.см., и в демисезонный период. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 53 | Куртка рубашка термостойкаяОписание: куртка Уровень защиты: 12 кал/см2.Ткань: «Номекс», МВОЦвет: васильковый.Застёжка: на пуговицах | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 4 728.70 | 4 728.70 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Куртка-рубашка ЭЛЕКТРА АРДО ПРО. Уровень защиты: 18,6 кал/см2. Норма выдачи: 1 изделие на 2 года. Ткань: "ПРОтерм®", НМВО. Застёжка: на пуговицах. Назначение: в составе термостойкого комплекта взамен куртки от костюма, совместно с брюками или полукомбинезоном или для усиления защитных свойств. Цвет: тёмно-синий. Размер: 88/92-120/124. Рост: 158/164-182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 113-0156-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 54 | Фуфайка свитер термостойкаяУровень защиты: 17,7 кал/см2.Ткань: арамидный трикотажЦвет: черный. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 3 266.67 | 3 266.67 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Свитер термостойкий СТм 634 ТР ТС 019/2011 Вес 0,6 кгМатериал:термостойкое х/б трикотажное полотно, огнезащитная ткань WORKER FLEECE 400 FR. Для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги.Применяется в комплекте с зимним термостойким костюмом для защиты от электрической дуги, а также в демисезонный период с летними термостойкими костюмами.Свитер с воротником -стойка , рукава одношовные втачные, с напульсниками.  Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 54 | Фуфайка свитер термостойкаяУровень защиты: 17,7 кал/см2.Ткань: арамидный трикотажЦвет: черный. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 6 879.40 | 6 879.40 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Свитер-фуфайка ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 400 термостойкий цв. син. тк. арамид. Фуфайка-свитер надевается под термостойкие костюмы ЭЛЕКТРА и служит для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги. При применении с зимними костюмами ЭЛЕКТРА фуфайка-свитер способствует повышению теплозащитных свойств комплектов. Состав: 98% арамид, 2% антистатическое волокно, плотность 400 гр/м?. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу:113-0103-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 55 | Куртка – накидка Ткань: «Номекс», МВОЦвет: синий с васильковой кокеткой.Застёжка: потайная на пуговицах | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 7 583.33 | 7 583.33 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Куртка-накидка СПн09-ДV, 52 кал/см2 ГОСТ 12.4.234-2012ТР ТС 019/2011 Вес 1,2 кгМатериал:Термостойкая ткань "Worker" (87% х/б, 12% ПА, 1% антистатичная нить), МВО.Термостойкий утеплитель 1 слой: WORKER комфорт FR-Ш-150.Описание товара:- куртка-накидка прямого силуэта с воротником стойкой- потайная застёжка по борту на петли и пуговицы- 2 накладных карманаВся используемая фурнитура – химотермостойкая.Расположение термостойкого логотипа: согласно требованию и эскизу заказчика. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 55 | Куртка – накидка Ткань: «Номекс», МВОЦвет: синий с васильковой кокеткой.Застёжка: потайная на пуговицах | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 7 946.40 | 7 946.40 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Куртка-накидка ЭЛЕКТРА К-21 ПРО мужская цв. син-крас. Уровень защиты: 26,2 кал/см2Норма выдачи: 1 изделие на 2 года. Ткань: "ПРОтерм®", НМВО. Назначение: для усиления защитных свойств термостойких костюмов Куртка-накидка удлинённая с центральной застёжкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застёжкой, внутренней планкой под молнию, рукавами комбинированного кроя, верхними и нижними накладными карманами. Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.Воротник-стойка. Огнестойкая текстильная застёжка. Цвет: тёмно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 56 | Перчатки термостойкиеОписание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур.Уровень защиты: 15,7 кал/см2.Материал: метаарамид – 100%Цвет: чёрный. | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 700.00 | 700.00 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки термостойкие трикотаж " WORKER jersey 220 FR, ПТм 706; 6 кал/см2 ГОСТ 12.4.234-2012ТР ТС 019/2011 Вес 0,15Материал:Термостойкое двуслойное трикотажное полотно " WORKER jersey 220 FR " (100% х/б).Материал:Термостойкое двуслойное трикотажное полотно "TНERMOSKIN jersey" (100% х/б).Описание товара:Применяются совместно с костюмами для защиты от электрической дуги, надеваются под диэлектрические перчатки. Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 56 | Перчатки термостойкиеОписание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур.Уровень защиты: 15,7 кал/см2.Материал: метаарамид – 100%Цвет: чёрный. | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 827.20 | 827.20 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100 термост. Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами предназначены для защиты рук пользователя от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени. Уровень защиты: 12 кал/см2. Материал: метаарамид- 100%. Цвет: серый. Размер: 8,9,10,11. Соответствует ТР ТС 019/2011, ТО-14.12.30-86546719-G9989-2017. Код по каталогу: 136-0315-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 57 | Каска термостойкая с защитным экраном для лица с термостойкой окантовкойОписание: каска+щиток (поликарбонат)Материал корпуса: полиамид ZytelМатериал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожаТемпературный режим: от -500С до +1500СКрепление оголовья: в шести точкахКрепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитковРегулировка оголовья: ленточнаяЭлектроизоляция: до 1000В переменного или 1500В постоянного тока | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 2 901.10 | 2 901.10 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT TERMO 76516 с щитком РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO RX 04257. Термостойкая каска рекомендована для работы в горячих цехах, а также для использования в комплекте средств защиты от термических рисков электрической дуги. Комплектация: подбородочный ремень. Материал корпуса: полиамид Zytel™. Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые ленты, натуральная кожа. Температурный режим: от -50°C до +150°C, кратковременное воздействие расплавленного металла до +1350°C. Крепление оголовья: в шести точках. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Регулировка оголовья: ленточная. Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока. Вес: 382 г. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 130-0054-02. Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН ENERGO RX 04257. Щиток защитный лицевой с креплением к защитной каске. Используется в составе комплексных средств индивидуальной защиты от механического воздействия (комплект «Дружба»). Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка. Оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен). Плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий. Щиток незаменим в условиях работы на высоте и в замкнутом пространстве. Система плавного скольжения щитка по каске. Компактность комплекта как в рабочем, так и в нерабочем положении. Совместим с каской РОСОМЗ ВИЗИОН ТЕРМО. Материал экрана: поликарбонат. Толщина экрана: 2 мм. Размеры: 190х339 мм. Защита: от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, для защиты от высокоэнергетического удара, запотевания, химических факторов и неионизирующего излучения. Маркировка экрана: 2C-1,2 RZ 1 AT 3 8-1-0 9 K N. Рабочая температура: -50°C + 130°C. Вес: 170г. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0466-01. Изготовитель: ОАО «Суксунский ОМЗ», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| 58 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 1 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 520.20 | 520.20 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье СЛЕНДЕР 100% хлопок. Срок носки: 2 комплекта на 1 год. Комплектация: фуфайка, кальсоны. Материал: трикотаж (кулирная гладь). Состав: хлопок - 100%, плотность 160 гр/м2. Назначение: надевается под термостойкие костюмы ЭЛЕКТРАЦвет: серый меланж. Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200. Код по каталогу: 113-0049-01. Соответствует ТР ТС 017/2011. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| 58 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 2 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 933.00 | 933.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). Функциональное белье для повседневной носки- анатомический крой- плоские швы. Цвет: оливковыйМатериалы:100% хлопок, пл.160 г/м2Стандарт: ГОСТ 26085-84 , ГОСТ 31408-2009Рост: 170-176, 182-188Размер: 88-120 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| 58 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 3 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 3 383.33 | 3 383.33 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Белье нательное термостойкое (фуфайка, кальсоны/панталоны), трикотаж " WORKER jersey 220 FR, БНТм 616W, БНТж 615 W; 6 кал/см2 ГОСТ 12.4.234-2012ТР ТС 019/2011 Вес 0,5 кгМатериал:Термостойкое двуслойное трикотажное полотно " WORKER jersey 220 FR " (100% х/б).Описание товара:Фуфайка прямого силуэта, с длинными втачными рукавами. Полочка и спинка целые. Рукава одношовные с притачными манжетами. Горловина фуфайки обработана обтачкой. Низ фуфайки обработан швом вподгибку. Кальсоны заужены к низу, с цельнокроеным припуском пояса для резинки. Брюки состоят из двух половинок без боковых швов и центральной вставки, по низу притачные манжеты.Белье изготавливается в мужском и женском вариантах, состоит из фуфайки и кальсон/панталон.  Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| 59 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 1 | ООО "ЕСС ПЛЮС" | 1 916.67 | 1 916.67 | 11.01.2021 18:09 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки кожаные в комплекте для защиты от термических рисков электрической дуги «СпецпошивТермо» Ботинки кожаные на шнурках с защитным подноском из поликарбоната в комплекте к костюму для защиты от термических рисков электрической дуги.Верх обуви изготовлен из натуральной кожи КРС толщиной 1,8мм.Ботинки имеют мягкую прокладку под подноском, увеличенный профиль подошвы, препятствующей скольжению, глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий кант. Подносок: материал поликарбонат, выдерживает ударную нагрузку в 200 Дж.Материал подошвы: резина на основе нитрильного каучука (Свойства МБС, антискольжение)Метод крепления: литьевой.Подошва сохраняет защитные свойства в диапазоне от -40 С до +300 С (в течении 60 секунд).Термостойкая фурнитура.ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-77.Вес 1,3 кг Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| 59 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 2 | ООО "Казань-Восток-Сервис" | 2 373.60 | 2 373.60 | 30.12.2020 10:32 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Ботинки ЭЛЕКТРА Е2 с контр.отстр. Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть). Подкладка: текстильный материал, кожа. Подносок: композит (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С (60 с)). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размеры: 35-50. Особенности модели: Все материалы – термостойкие. Отсутствие металлических деталей. Глухой клапан предотвращает попадание пыли внутрь. Глубокий самоочищающийся протектор подошвы против скольжения. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 121-0091-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| 59 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 3 | ООО "АВАНГАРД-СПЕЦОДЕЖДА КАЗАНЬ" | 4 254.00 | 4 254.00 | 13.01.2021 13:58 мск |
|  |  |  | Технические характеристики товара: Вся продукция прошла обязательную сертификацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников (ТК РФ ст.212) и соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011).Предоставляется документ, подтверждающий прохождение сертификации.Сертификат соответствия продукции требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). - верх из натуральной высококачественной кожи- задинка HEEL PROTECTION выполнена из ТПУ для улучшенной фиксации стопы и защиты пятки от удара- подкладка из воздухопроницаемой 3D сетки в комбинации с натуральным спилком- пластиковая фурнитура- композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж, обладает низкой теплопроводностью, обеспечивая благоприятный микроклимат внутри обуви- анатомическая колодка обеспечивает комфорт при длительной носке- формованная полиуретановая стелька для улучшенной амортизации- двухслойная подошва литьевого способа крепления, выполненная из ПУ/нитрильной резины, обладает широким температурным диапазоном использования (от -45° до +300°С (60 сек.)), стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; подошва обеспечивает повышенное сопротивление скольжению по замасленным, зажиренным и обледенелым поверхностям, обладает высокой эластичностью и износоустойчивостью благодаря нитрильному каучуку в составе резиныПроизводитель: ГК "Авангард Сэйфети" Материалы:Верх: натуральная кожаПодкладка: текстиль (100% полиэфир), натуральный спилокФурнитура: пластиковаяПодносок: композитПодошва: ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 сек.))Цвет: чёрныйСтандарт: ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 12.4.033-95 , ГОСТ 28507-99 Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |

**Спецификации выбранных поставщиков**

Спецификация для **ООО "Казань-Восток-Сервис"** (без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 17 шт. | 2 188.80 | 37 209.60 |
|  | Технические характеристики товара: Костюм ЛЕДИ СПЕЦ-1. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: "Премьер-Standard 250". Состав: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 245 г/м?. Отделка: МВО, К50. Застежка: на кнопках. Воротник: отложной. Регулировки по ширине: кулиска по талии, брюки на поясе с эластичной тесьмой. Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, нижние в шве. Цвет: темно-синий с серым. Размер: 80/84-128/132. Рост: 158/164-182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 101-0256-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 2 | Костюм женский х/б (всем женщинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.Спинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2.Костюм мужской х/б (всем мужчинам)Описание: куртка + брюки. куртка с застежкой на пуговицы. Усиленные накладки на локтях и коленях.Куртка удлиненная, центральной застежкой на петли и пуговицы.Карманы накладные с клапаном.Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карманы боковые накладные с верхней загрузкой. Внутренний и нагрудные карманы на замкеСпинка с кокеткой.Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.Воротник отложной с прямыми концами.Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалахЦвет: темно-синий с васильковой кокеткой.Ткань: 50% полиэфир, 50% хлопок, (или 65% полиэфир и 35% хлопок) плотность 220 г/м2. | 101 шт. | 1 532.20 | 154 752.20 |
|  | Технические характеристики товара: Костюм ВЫСОТА-1. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: "Стимул 240". Состав: полиэфир - 65%, хлопок - 35%, плотность 240 г/м2. Отделка: ВО. Застежка: потайная на пуговицах, манжеты на кнопках. Воротник: отложной. Регулировки по ширине: куртка на поясе с эластичной тесьмой по спинке, брюки с эластичной лентой по бокам. Карманы: нижние накладные и нагрудный прорезной на молнии - на куртке, боковые с наклонным входом и задние фигурные для инструментов - на брюках. Цвет: темно-синий с васильковым. Размер: 80/84-128/132. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 27575-87. Код по каталогу: 101-0088-36. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 3 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 2 класса защиты (электрогазосварщикам)Описание: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Защитные элементы на рукавах: внутренние манжеты из ткани с огнезащитной отделкой. Карманы: в боковых швах, потайной на левой полочкеВентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки.Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки.Воротник однослойный с накладкой из х/б ткани.Брюки с поясом, застежкой на петли и пуговицы по бокам откидывающихся передних половинок. На поясе пять шлёвок.Передние половинки с усилительными накладками из спилка, переходящими на задние половинки от среднего шва до низа. Усилительные накладки из трех частей.Задние половинки с вытачками по линии талии, усилительными накладками по низу, вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в вершинах шаговых швов, внутренними карманами, верхние срезы которых входят в шов притачивания заднего пояса. | 7 шт. | 2 928.40 | 20 498.80 |
|  | Технические характеристики товара: Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Комплектация: куртка, брюки. Ткань: парусина (брезент), лен - 55%, хлопок - 45%, 550 г/м2. огнестойкая пропитка, спилок - 100%. Застежка: потайная на пуговицах. Защитные элементы: внутренние манжеты. Карманы: в боковых швах, потайной. Вентиляционные отверстия: в области пройм, в шве притачивания кокетки, на брюках. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинках брюк. Цвет: коричневый. Размер: 88/92-128/132. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 105-0040-46. Изготовитель: ООО ПКФ "Компания Спецзащита", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 4 | Халат х/б (ВХЛ) Описание: халат ниже колена, с центральной застёжкой на пуговицах.Ткань: х/б 100%Цвет: белый | 2 шт. | 357.20 | 714.40 |
|  | Технические характеристики товара: Халат ЛАБОРАТОРИЯ. Ткань: бязь. Состав: хлопок - 100%, плотность 142 г/м?. Застежка: на пуговицах. Воротник: отложной. Регулировки по ширине: манжеты на пуговицах. Карманы: нижние накладные. Цвет: белый. Размер: 80/84-120/124. Рост: 158/164-182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 101-0060-14. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 5 | Халат х/б (АХО)Описание: халат ниже колена – с центральной застёжкой на пуговицах, отложной воротникТкань: полиэфир 50%, хлопок 50%.Цвет: васильковый  | 3 шт. | 445.60 | 1 336.80 |
|  | Технические характеристики товара: Халат АРНИКА. Ткань: сорочечная. Состав: вискоза - 35%, полиэфир - 65%, плотность150 г/м?. Застежка: на молнии. Регулировки по ширине: хлястики с застежкой на пуговицах. Карманы: накладные нагрудный и нижние боковые. Цвет: белый. Размер: 80-112. Рост: 158/164-170/176. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 107-0002-14. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 6 | Костюм на утепляющей прокладке МужскойОписание: куртка + брюки.Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Нижние боковые накладные карманы. Воротник отложной. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. Брюки с притачной утепляющей подкладкой, высоким поясом с застёжкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съёмными бретелями на пуговицах, с накладными карманами. Расцветка - тёмно синяя. | 71 шт. | 3 119.70 | 221 498.70 |
|  | Технические характеристики товара: Костюм АЛТАЙ. IV и Особый климатические пояса. Комплектация: куртка, брюки. Ткань верха: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м?, куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя. Застежка: потайная на пуговицах. Воротник: отложной с искусственным мехом. Регулировки по ширине: кулиска по линии талии. Защитные элементы: высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки. Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке и низу брюк. Карманы: накладные с клапанами, на брюках. Цвет: темно-синий. Размер: 88/92-136/140. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 103-0114-02. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 7 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (электрогазосварщики- зима)Описание: костюм состоит из куртки и брюк. Ткань: брезент с огнезащитной пропиткой, плотность не менее 480г/м2, с усиленными накладками из спилка на передней части костюма: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних половинах брюк. 2 класс защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины. Ткань должна соответствовать ГОСТ 12.4.105-81 «Ткани и материалы для спецодежды сварщиков». Поверхность спецодежды должна обеспечивать свободное скатывание искр и брызг расплавленного металла. Недопустимо наличие настрочных деталей на передней поверхности. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями по линии её соединения. Припуски на свободное облегание по линии груди, талии и бёдер должны обеспечивать свободу движения, дыхания, кровообращения и конвекцию пододёжного пространства. Застёжки должны быть закрыты планками, клапанами и подобными элементами. Расстояние между петлями застёжки не должно превышать 150мм. Воротник и манжеты рукавов должны иметь застёжки. Застёжка и образованные ею складки должны быть расположены на внутренней стороне манжеты. На манжетах, а также на брюках не должно быть отворотов. Срезы деталей, соединённые накладным швом с открытым срезом, должны быть направлены вниз с лицевой стороны. Утеплитель – плотностью не менее 150г/м2 двухслойный, либо плотностью не менее 100г/м2 трёхслойный, подкладка – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10г/м2). Утеплитель должен быть съемным. Капюшон съемный.  | 7 шт. | 4 665.60 | 32 659.20 |
|  | Технические характеристики товара: Костюм БАСТИОН ПЛЮС. Рекомендуется использовать при всех видах сварочных работ в холодное время года. Комплектация: куртка, брюки. Ткань верха: парусина, лен - 49%, хлопок - 51%, 550 г/м2, огнестойкая пропитка, спилок (кожа) - 100%. Утеплитель: ватин п/ш. Застежка: потайная на пуговицах, перенесена на противоположную сторону для предотвращения попадания искр и окалины в полость застежки. Капюшон: съемный. Усилительные накладки из спилка: на полочках, передних частях рукавов куртки, передних и частично задних половинках брюк. Утепляющая подкладка: отстегивается. Цвет: черный. Размер: 88/92-128/132. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 105-0023-10. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 8 | Тапочки кожаные (ВХЛ, АХО) Подошва: материал – кожаные, закрытыеМетод крепления: литьевойЦвет: ВХЛ-белый, АХО-чёрный | 5 шт. | 800.70 | 4 003.50 |
|  | Технические характеристики товара: Туфли женские 6812-00101. Особенности модели: Хороший воздухообмен за счет перфорации и натуральных материалов. По спецзаказу возможно изготовление модели черного цвета, модели без перфорации. Удобная обувь на невысокой платформе. Верх обуви: натуральная кожа с покрытием. Тип подошвы: однослойная. Подошва: ПВХ. Метод крепления: литьевой. Цвет: белый. Размер: 35-42. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 120-0188-01. Изготовитель: ООО "Альмида", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 9 | Сапоги кожаные (мужские) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 4 шт. | 1 768.40 | 7 073.60 |
|  | Технические характеристики товара: Сапоги ТОФФ АЛЬП МП. Высота: 280 мм. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: металлический (200 Дж). Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (от -35°C до +120°C), МБС, КЩС. Метод крепления: литьевой. Особенности модели: петли для удобного надевания. Размер: 38-49. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 120-0051-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 10 | Сапоги кожаные (мужские) утеплённые с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. Высота: не менее 395ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозии• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 63 шт. | 2 154.30 | 135 720.90 |
|  | Технические характеристики товара: Сапоги ТРЕЙЛ ПОЛЮС МПИ (Р). I и II климатические пояса. Высота: 280 мм. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех. Подносок: металлический (200 Дж). Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ (до +160°С), МБС, КЩС. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: Накладка из ТПУ в пяточной части обеспечивает дополнительную защиту от удара. Снегозашитная кулиса. Размер: 37-49. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-84. ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 122-0057-02. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 11 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 12 шт. | 1 486.10 | 17 833.20 |
|  | Технические характеристики товара: Ботинки Трейл ЛЕДИ ИКС КП. Высокий комфорт внутри обуви. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: композит (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160°C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: По спецзаказу возможно изготовление модели с антипрокольной стелькой, модели с термопластичным подноском легкой конструкции. Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Сж, См, Тп160. Размер: 35-41. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-84. ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 120-0153-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 12 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 66ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 75 шт. | 1 566.80 | 117 510.00 |
|  | Технические характеристики товара: Ботинки ТРЕЙЛ ИКС МП. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: "дышащий" трикотажный материал, спилок подкладочный. Подносок: сталь (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160°C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: Гигроскопичная, стойкая к истиранию подкладка. По спецзаказу возможно изготовление модели с металлической стелькой, модели на однослойной ПУ подошве. Защитные свойства: З, Ми, Мун200, Нс, Нм, Тп160, Сж, См. Размер: 37-49. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.137-84. ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 120-0150-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 13 | Ботинки кожаные (мужские полусапоги с повышенными берцами) с защитным подноскомМатериал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйПодошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 17 шт. | 1 514.90 | 25 753.30 |
|  | Технические характеристики товара: Ботинки ТОФФ БЕРКУТ с высокими берцами. Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный. Подносок: термопласт. Тип подошвы: однослойная. Подошва: полиуретан (от -25°C до +80°C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: По спецзаказу возможна комплектация стальным защитным подноском с антикоррозийным покрытием и стальной стелькой. Размер: 38-48. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 120-0179-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 14 | Ботинки кожаные (мужские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 31 шт. | 1 578.30 | 48 927.30 |
|  | Технические характеристики товара: Ботинки ТОФФ БЕРКУТ И с высокими берцами. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: искусственный мех. Подносок: термопласт. Тип подошвы: однослойная. Подошва: полиуретан (от -25 °C до +80 °C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Особенности модели: Новый фасон подошвы обеспечивает легкость и гибкость. Отличная фиксация голеностопного сустава. По спецзаказу возможна комплектация стальным защитным подноском (200 Дж), установка антипрокольной стельки, производство моделей с другими видами утеплителей. Новый самоочищающийся протектор подошвы. Размер: 38-48. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 122-0064-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 15 | Ботинки кожаные (женские полуботинки) утеплённые с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 61ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 2 шт. | 1 566.80 | 3 133.60 |
|  | Технические характеристики товара: Ботинки Трейл ЛЕДИ ФРИЗ КПШ. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный шерстяной мех. Подносок: композит (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/термополиуретан (до +160 °C). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размер: 35 – 41. Особенности модели: дополнительная защита от удара сзади; удобная колодка, мягкий кант, самоочищающийся протектор; возможно изготовление модели на однослойной подошве с антипрокольной стелькой и подноском (200 Дж); износоустойчивая обувь с удобной женской колодкой. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 122-0083-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 16 | мужские полусапоги с повышенными берцами с защитным подноском:Материал: натуральная кожа (юфть)Высота: не менее 220ммВнутренний металлический подносок 200 Дж с резиновым уплотнителемКомбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочныйУтеплитель: искусственный мех высокой плотности стойкий к истиранию. Подошва ПУФурнитура с покрытием против коррозииНаполненные круглые шнурки• Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж).• Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 25?С до + 80?С) Высокое сопротивление истиранию Метод крепления подошвы: литьевой. | 17 шт. | 2 764.80 | 47 001.60 |
|  | Технические характеристики товара: Ботинки высокие ТРЕЙЛ ВИНТЕР МПН ут. Верх обуви: натуральная кожа. Утеплитель: натуральный мех. Подносок: сталь (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/ термополиуретан (до+160°С). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размер: 37 - 49. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, EN345-1. Код по каталогу: 120-0136-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 17 | Сапоги резиновые с защитным подноскомОписание: предназначены для защиты от воды и общепроизводственных загрязнений.Особенности модели. Высота голенища 38-40 см.Верх обуви: ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ (от -20 °C до +30 °C)Метод крепления: литьевой | 73 шт. | 645.20 | 47 099.60 |
|  | Технические характеристики товара: Сапоги ПВХ для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров. Верх обуви: ПВХ. Подкладка трикотаж, подошва однослойная из вспененного ПВХ (от -10°С до +30°С) литьевого метода крепления. Цвет оливковый. Подносок: сталь 200 Дж. Размер: 37 - 46. Соответствует ТР ТС 019/2011, ТУ 2595-003-41598788-2009. Код по каталогу: 123-0017-01. Изготовитель: ООО "Псков Полимер", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 18 | Сапоги резиновые термостойкие с защитным подноском (электрогазосварщикам)Описание: устойчивы к открытому пламени, нефтепродуктам, слабым растворам щелочей, к водному раствору ПАВ.Материал: резинаВнутренняя текстильная подкладка.Антипрокольная стелька.Рифлёная подошва, каблук.Подносок: металлический, ударной прочностью 200 ДжОсобенности модели: - непромокаемость;- износостойкость и термостойкость (от –30 °С до +100 °С);- противоударные и устойчивы к проколам.Высота: 42 см. | 4 шт. | 3 363.90 | 13 455.60 |
|  | Технические характеристики товара: Сапоги FIRESTOP С197-МТЗ цв.чер. композит 200Дж терм.резина (-59°С до +300°С). Верх обуви: нитрильная резина. Подкладка : трикотаж, вкладной утепляющий текстильный чулокПодносок: композитный 200 Дж. Тип подошвы: однослойная. Подошва: термостойкая резина ( от -59°С до +300°С). Метод крепления: формовойЦвет: черный. Защитные свойства: ВМун200 Мп КЩ50 НСМж Тн Тп. Соответствие размеров:255 40262 41270 42277 43285 44292 45300 46307 47315 48 Соответствует ТР ТС 019/2011. Изготовитель: ООО «Томский завод резиновой обуви», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 19 | Сапоги резиновые утеплённые с защитным подноском (слесарям)Описание: Верх обуви ПВХПодкладка: трикотажПодошва: однослойный ПВХ(от -30 °C до +30 °C)Утеплитель: вкладной чулок из искусственного меха или из иглопробивного нетканого полотна или фольгированный двухслойный вынимаемый чулок или многослойный вкладной чулок (шерстяной мех на трикотажной основе, нетканое льняное полотно, фольгированное полотно)Метод крепления: литьевойВысота: 44см. | 20 шт. | 419.40 | 8 388.00 |
|  | Технические характеристики товара: Сапоги ПВХ. Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Тип подошвы: однослойная. Подошва: плотный ПВХ (от -10 °C до +30 °C). Метод крепления: литьевой. Цвет: синий. Размер: 36-46. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 123-0007-01. Изготовитель: ООО ПКФ "Дюна-АСТ", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 20 | Плащ непромокаемыйОписание: плащ для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.Плащ прямого силуэта с капюшоном, с застежкой до верха, боковыми накладными карманами с клапанами.Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.Все швы проклеены с внутренней стороны.Материал: полиэфир - 100%, ПВХ покрытие. | 35 шт. | 1 347.90 | 47 176.50 |
|  | Технические характеристики товара: ПЛАЩ НЕПТУН. Защита от воды, кратковременного воздействия растворов щелочей концентрацией до 40%, растворов кислот концентрацией до 80%, нефти и нефтепродуктов. Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием, толщина ткани 0,38 мм, 220 г/м, водоупорность — не менее 7000 мм. вод. столба. Застежка: на кнопки. Капюшон: регулируется по лицевому вырезу. Защитные элементы: герметичные сварные швы, светоотражающие полосы на спинке, полочках и рукавах. Цвет: темно-синий. Размер: 88/92 – 120/124. Рост: 170/176, 182/188. Артикул по каталогу: 106-0036-01. ГОСТ 12.4.219-99. Производитель: ООО "ТК"МирЛайт", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 21 | Плащ термостойкий для защиты от воды (электрогазосварики)Описание: плащ с капюшоном из огнестойких материалов для защиты от воды, искр и брызг расплавленного металла | 7 шт. | 1 258.00 | 8 806.00 |
|  | Технические характеристики товара: Плащ влагостойкий РЕДУТ. Плащ предназначен для защиты от дождя, для работ в условиях повышенной влажности. Удлиненная свободная модель с капюшоном, двубортной застежкой на пуговицах, с боковыми накладными карманами с клапанами. Ткань: диагональ прорезиненная, хлопок - 100%. Застежка: двубортная на пуговицах. Воротник: отложной с лацканами. Капюшон: отстегивается, на пуговицах. Карманы: накладные с клапанами. Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке в шве притачивания кокетки. Цвет: черный. Размер: 88/92-128/132. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 106-0013-10. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 22 | Нарукавники из полимерных материалов (ВХЛ)Защита от кислот и щелочей концентрации до 50%, продуктов нефтепереработки, масел и жиров.Цвет: синий.Толщина ПВХ: 0,203 мм.Длина: 460 мм. | 4 шт. | 177.20 | 708.80 |
|  | Технические характеристики товара: Нарукавники ANSELL ПВХ VSB-8-HS. Предназначены для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50%, различных жиров, масел и нефтепродуктов. Материал: ПВХ, толщина 0,2 мм. Длина: 460 мм. Цвет: синий. Не подлежат обязательной сертификации. Код по каталогу: 112-0019-84. Изготовитель: ООО "Анселл РУС", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 23 | Жилет сигнальный 2-го класса защитыОписание: специальный сигнальный жилет повышенной видимости.Жилет прямой с центральной текстильной застежкой, V- образным вырезом горловины. Срезы горловины, борта, низа и пройм жилета окантованы тесьмой, две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса.Материал: трикотажное полотно 100%, 120 г/м2Цвет: флуоресцентный оранжевый | 35 шт. | 206.30 | 7 220.50 |
|  | Технические характеристики товара: Жилет СИГНАЛЬНЫЙ с карманами. 2 класс ГОСТ 12.4.281-2014. Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м?. Застежка: регулируемая, текстильная. Карманы: накладные. Цвет: флуоресцентный оранжевый. Размер: 88/92-120/124. Рост: 170/176. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 104-0031-01. Изготовитель: ООО "ТК "МирЛайт", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 24 | Жилет сигнальный огнестойкий 2 класса защиты (электрогазосварщики)Описание: используется в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимостиТкань: огнестойкая флуоресцентнаяЗастёжка: термостойкая контактная лентаЦвет: оранжевый | 2 шт. | 2 559.90 | 5 119.80 |
|  | Технические характеристики товара: Жилет сигнальный ГАБАРИТ FR огнестойкий из флуоресцентной огнестойкой ткани. Световозвращающие огнестойкие ленты шириной 5 см расположены по низу жилета и на уровне груди. Передняя застежка на огнестойкую липучку. Уровень защиты: класс 2. Материал: 50% хлопок + 50% полиэфир.Назначение: в комплекте с термостойкой одеждой в условиях пониженной видимости. Цвет: оранжевый. Размер 88-92/96-100. Рост 158-164/182-188. Соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11612 - 2007. Код по каталогу: 113-0042-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 25 | Бельё нательное (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 180 г/м2. | 11 шт. | 520.20 | 5 722.20 |
|  | Технические характеристики товара: Белье СЛЕНДЕР 100% хлопок. Срок носки: 2 комплекта на 1 год. Комплектация: фуфайка, кальсоны. Материал: трикотаж (кулирная гладь). Состав: хлопок - 100%, плотность 160 гр/м2. Назначение: надевается под термостойкие костюмы ЭЛЕКТРАЦвет: серый меланж. Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200. Код по каталогу: 113-0049-01. Соответствует ТР ТС 017/2011. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 26 | Бельё нательное утеплённое (электрогазосварщики)Комплектация: фуфайка, кальсоныТкань: 100% хлопок, плотность 250 г/м2. | 7 шт. | 683.20 | 4 782.40 |
|  | Технические характеристики товара: Белье НОРМАТИВ. Утепленное. Предназначается для защиты от пониженных температур. Комплектация: фуфайка, кальсоны. Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%. Плотность - 250 г/м?. Цвет хаки. Размер: 84/88-128/136. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 017/2011. ГОСТ 31408-2009. Код по каталогу: 101-0076-84. Изготовитель: ООО «ТД Русичи», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 27 | Каска защитная Описание: предназначена для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, воздействия влаги, электрического тока, брызг металла; с пазами для крепления наушников и щитков; с подбородочным ремнёмот -30 до + 50 Цвет: оранжевый, белый | 43 шт. | 110.90 | 4 768.70 |
|  | Технические характеристики товара: Каска РОСОМЗ СОМЗ-55 FAVORIT 75514. Легкая, химически стойкая каска с подбородочным ремнем и эффективной системой вентиляции. Комплектация: подбородочный ремень. Материал корпуса: полипропилен. Материал оголовья: текстильный материал, впитывающая пот вставка. Температурный режим: от -50°C до +50°C. Крепление оголовья: в шести точках. Регулировка оголовья: ленточная. Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков. Защита от тока: до 1000 В переменного или 1500 В постоянного тока. Вес: 308 г. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 130-0016-01. Изготовитель: АО «Суксунский ОМЗ», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 28 | Подшлемник под каскуОписание: предназначен для защиты головы и шеи от механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязненийМатериал: хлопок-100%Цвет: черный | 45 шт. | 190.10 | 8 554.50 |
|  | Технические характеристики товара: Подшлемник ОПЛОТ. Рекомендуется как дополнение к утепленному костюму. Материал: шерсть - 30%, акрил - 70%. Цвет: черный. Соответствует ТР ТС 017/2011. ТУ 17-09-1416-90. Код по каталогу: 102-0023-10. Изготовитель: ООО "Трико Профит Спецодежда", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 29 | Подшлемник под каску утеплённыйОписание: предназначен для защиты головы и шеи от низких температур, механических воздействий (в том числе для снижения уровня давления каски на голову рабочего), производственных загрязнений, снега и влагиТкань: диагональ, хлопок-100%Утеплитель: ватинЦвет: чёрный | 27 шт. | 190.10 | 5 132.70 |
|  | Технические характеристики товара: Подшлемник СТРОИТЕЛЬ. Ткань: диагональ, хлопок-100%. Плотность - 230 г/м?. Утеплитель: ватин. Цвет: черный. Размер: 54-62. Сертификат соответствия ТР ТС 019-2011. ГОСТ Р 12.4.236-2011. ТУ 8579-008-86546719-2010. Код по каталогу: 102-0022-10. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 30 | Очки защитные (Драйвер Рико) (электрогазосварщикам)Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 7 шт. | 974.10 | 6 818.70 |
|  | Технические характеристики товара: Очки JSP ПАНОВЭЛД для сварщиков. Очки сварщика закрытого типа с комфортной панорамной линзой, обеспечивающей улучшенный обзор. Оснащены широким регулируемым эластичным ремнем оголовья. Рекомендуются для проведения продолжительных работ. Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: ацетат. Материал оправы: ПВХ. Вентиляция: непрямая. Покрытие: против царапин и запотевания. Защита: от ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Степень затемнения: 5. Использование с корригирующими очками: возможно. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0352-01. Изготовитель: Фирма «JSP LTD», Соединенное Королевство Страна происхождения товара: ВеликобританияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 31 | Очки защитные (3П2 Panorama) Описание: предназначены для защиты (спереди и сбоку) глаз от воздействия пыли, твёрдых частиц, расплавленного металла, УФ, лазерного излучений.Оптический класс: №1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения)Материал линзы: поликарбонат Покрытие: против царапин и запотеванияЛинза: прозрачная | 74 шт. | 141.20 | 10 448.80 |
|  | Технические характеристики товара: Очки закрытые РОСОМЗ ПАНОРАМА ЗП2 30211. Очки плотно прилегающие, удобные с высокой степенью защитных свойств и с панорамным защитным стеклом. Цвет линзы: прозрачный. Оптический класс: № 1 (не дает искажений, не имеет ограничений по длительности ношения). Материал линзы: плексиглас. Материал корпуса: ПВХ пластик. Вентиляция: прямая. Защита: от механического воздействия, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения. Покрытие: против царапин, химического воздействия. Использование с корригирующими очками: возможно. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.253-2013. Код по каталогу: 131-0052-01. Изготовитель: ОАО "Суксунский ОМЗ", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 32 | Щиток защитный лицевой Описание: предназначен для защиты лица от механических воздействий | 1 шт. | 103.70 | 103.70 |
|  | Технические характеристики товара: Щиток НБТ-ЕВРО. Один из самых недорогих щитков. Обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц и неразъедающих жидкостей. Состоит из оголовья и экрана. Материал крепления: пластик. Материал экрана: поликарбонат. Защита: от летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, от воздействия твердых частиц и неагрессивных жидкостей. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0077-01. Изготовитель: ООО "Спецодежда-2000", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 33 | Щиток защитный термостойкий (электрогазосварщикам)Защитные свойства: надежная защита глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр. Температурный режим: от ?40 до +80 °С. | 7 шт. | 121.70 | 851.90 |
|  | Технические характеристики товара: Щиток электросварщика НН-С-702. Автоматически затемняющийся светофильтр: нет (постоянное пассивное затемнение). Степень затемнения: 10. Размер светофильтра: 102 х 52 мм. Поле зрения светофильтра: 102 х 52 мм. Защита от УФ и ИК лучей: есть. Возможность использования с фильтрующей полумаской: есть. Возможность замены светофильтра: есть. Температурный режим: от –35 °C до +55 °C. Вес: не более 330 г. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 131-0121-01. Изготовитель: ООО "Спецодежда-2000", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 34 | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольноеОписание: для защиты органов дыхания от пыли, лакокрасочных материалов, пыли минеральной ваты, стекловаты, сварочных аэрозолей. | 124 шт. | 115.70 | 14 346.80 |
|  | Технические характеристики товара: Полумаска фильтрующая (респиратор) SPIROTEK VS 2200CV. С клапаном выдоха ТАЙФУН и дополнительной защитой от раздражающего воздействия органических газов и паров. Специальная форма в носовой области позволяет использовать полумаску с защитными и корригирующими очками. Класс фильтрующей полумаски: FFP2 (до 12 ПДК). Защита от раздражающего воздействия органических паров: до 1ПДК. Способ фильтрации: электростатический. Тип защиты: противоаэрозольная (дым, пыль, туман). Форма: чашеобразная. Клапан выдоха: есть (ТАЙФУН). Материал мембраны: силикон. Ремни оголовья: есть, регулируемые. Регулируемый носовой зажим: алюминиевый. Климатические условия применения: от -40°C до +70°C, допускаются условия повышенной влажности. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 133-0219-01. Изготовитель: Фирма «JSP LTD», Соединенное Королевство Страна происхождения товара: ВеликобританияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 35 | Самоспасатель Описание: противогаз-самоспасатель предназначен для защиты органов дыхания, глаз и головы от аэрозолей, паров и газов опасных химических веществВремя защитного действия: не менее 30 минут | 1 шт. | 1 872.00 | 1 872.00 |
|  | Технические характеристики товара: Капюшон ФЕНИКС. Фильтрующий универсальный самоспасатель ФЕНИКС, предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица и головы от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (ОХВ), включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения (жилых, промышленных, промышленного назначения, образовательных, медицинских, железнодорожного транспорта, метрополитена и т.п.) из зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов. Самоспасатель ФЕНИКС является фильтрующим универсальным самоспасателем однократного применения. Конструкция самоспасателя «ФЕНИКС» не имеет размерного ряда и позволяет применять его людям в очках, с бородой, усами и объемной прической, а также детьми от 7 лет в присутствии взрослых. Поставляется в герметичной упаковке. Защита: А, АХ, В, Е, К, Р2. Время защитного действия: 30 минут. Вес: 250 г. Срок хранения: 5 лет. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 133-0129-01. Изготовитель: ООО Торговый Дом «ФЕНИКС», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 36 | Перчатки с полимерным покрытием:Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий. Тип покрытия: частичное (полуоблив)Материал: хлопок-80%, полиэфир-20% | 1498 шт. | 26.50 | 39 697.00 |
|  | Технические характеристики товара: Перчатки ЛАТЕКО ДУАЛ АРТ.СТ2512. Перчатки защитные от механических воздействий. Рекомендуется применять на производстве, где необходимо защитить руки от легких механических воздействий. Отличительные характеристики: ладонная часть усилена двойным латексным покрытием, что обеспечивает отличную прочность и износоустойчивость. Материал основы: хлопок - 80%, полиэфир - 20%. Материал покрытия: латекс. Тип покрытия: частичное. Цвет: белый с зелено-желтым покрытием. Размеры: 8-9. Класс вязки: 13. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ Р 12.4.252-2013 (бывш ГОСТ Р 12.4.246-2008). Код по каталогу: 136-0327-01. Изготовитель: ООО "СВС", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 37 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (электрогазосварщикам)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металлаМатериал: спилокМатериал подкладки: хлопок | 63 шт. | 251.20 | 15 825.60 |
|  | Технические характеристики товара: Краги G540. Материал основы: спилок (толщина 1,1–1,3 мм). Цвет: серый. Длина: 360 мм. Рекомендованы для: сварки, склеивания, клепки, пайки твердым припоем, шлифовки металлических деталей, электродной сварки и сварки в среде инертного газа (MIG), резки газовым резаком, манипуляции с раскаленными предметами, испускающими искры. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 136-0009-01. Изготовитель: «GAOZHOU JIALE LEATHER PRODUCTS CO.LTD», КитайСтрана происхождения товара: КитайУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 38 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла утеплённые (электрогазосварщикам-зима)Описание: перчатки должны обеспечивать защиту от искр, брызг расплавленного металла при пониженных температурахМатериал: спилокУтеплитель: искусственный мех | 21 шт. | 691.70 | 14 525.70 |
|  | Технические характеристики товара: Краги ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ G129 (РУС). Краги российского производства изготовлены из качественного спилка категории А (1,1 – 1,3 мм), прошиты кевларовой нитью, утеплитель искусственный мех обеспечивает защиту в условиях пониженных температур при работе во II, III и особом климатических поясах. Модель обладает высокой стойкостью к механическим нагрузкам, защищает от повышенных температур. Материал основы: кожевенный спилок (толщина 1,1–1,3 мм). Материал утеплителя: искусственный мех. Продолжительность остаточного горения: менее 2 с. Цвет: желтый с красным. ГОСТ EN 388-2012: 4432. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 136-0343-01. Изготовитель: АО "Восток-Сервис-Спецкомплект", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 39 | Рукавицы комбинированныеМатериал: брезент, двунитка суровая хлопок-100% | 228 шт. | 41.50 | 9 462.00 |
|  | Технические характеристики товара: Рукавицы G13(зк). Рукавицы для защиты рук от механических воздействий при грубых работах. Материал основы: двунитка суровая, хлопок - 100%. Плотность: 240 г/м2. Материал покрытия: брезент. Тип покрытия: частичное. Цвет: белый. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.010-75. Код по каталогу: 136-0356-02. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 40 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышамиОписание: перчатки должны обеспечивать защиту от механических воздействий и пониженных температурМатериал покрытия: латекс, утепляющие вкладышиТемпературный режим: до -30 | 325 шт. | 156.70 | 50 927.50 |
|  | Технические характеристики товара: Перчатки АРТ. AC32WL. Код по каталогу: 136-0313-01. Перчатки стойкие к истиранию и воздействию низких температур. Ворсовая внутренняя поверхность, защитное рельефное покрытие из натурального латекса на ладонной части. Мариал основы: акрил. Материал покрытия: натуральный латекс. Рекомендовано для разных работ: упаковка, погрузка и приемка, сбор мусора. Соответствует ТР ТС 019/2011Размер: 8, 9, 10, 11. Изготовитель: ООО "СВС", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 41 | Перчатки диэлектрические Описание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000?В.Материал: латекс  | 4 шт. | 435.50 | 1 742.00 |
|  | Технические характеристики товара: Перчатки АЗРИЭЛЕКТРО резиновые диэлектрические (0 класс). Перчатки защитные диэлектрические. Предназначены для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током промышленной частоты напряжения до 1000В - как основное средство защиты, свыше 1000В - как дополнительное. Защищают от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей. Материал основы: натуральный латекс. Длина: не менее 350 мм. Толщина: 1,3+/-0,2 мм. Размер: 2, 3, 4. Соответствует ТР ТС 019/2011. ТУ-38.306-5-63-97. ГОСТ 12.1.038-82. ГОСТ 12.4.183-91. ГОСТ 12.4.246-2008. Код по каталогу: 136-0021-01. Изготовитель: ОАО "Армавирский завод резиновых изделий", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 42 | Боты диэлектрическиеОписание: предназначены для защиты от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 ВВысота бот: не менее 160 мм.Верх обуви: резинаТип подошвы: однослойнаяПодошва: резинаМетод крепления: формовой | 1 шт. | 674.00 | 674.00 |
|  | Технические характеристики товара: Боты диэлектрические. Диэлектрические боты предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и при отсутствии осадков на открытых электроустановках при напряжении свыше 1 кВт. Изделие полностью сохраняет свойства при температуре от -30 до +50°С. Высота бот: не менее 160 мм. Верх обуви: резина. Тип подошвы: однослойная. Подошва: резина. Метод крепления: формовой. Цвет: белый. Размер: 39-46. Соответствует ТР ТС 019/2011. ТУ 2595-012-00149564-2010. Код по каталогу: 123-0003-01. Изготовитель: ОАО "ЗАВОД РТИ", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 43 | Наушники противошумовыеОписание: наушники с креплением на каску | 31 шт. | 141.20 | 4 377.20 |
|  | Технические характеристики товара: Наушники противошумные РОСОМЗ СОМЗ-1 ЯГУАР 60100. Экономичные наушники с регулируемым оголовьем. Не содержат металлических деталей. Материал оголовья: пластик. Тип оголовья: стандартное. Наполнитель звукоизоляторов: вспененный полиуретан. Акустическая эффективность (SNR): 27 дБ. Вес: 139г. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 132-0010-01. Изготовитель: ОАО «Суксунский ОМЗ», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 44 | Вкладыши противошумныеОписание: изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Со шнурком. | 11 шт. | 30.20 | 332.20 |
|  | Технические характеристики товара: Вкладыши противошумные ЗМ 1110. Быстро принимают форму наружного слухового канала и эффективно снижают уровень шума. Самый высокий уровень защиты - 37 дБ среди одноразовых противошумных вкладышей 3М™. Изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала. Равномерно распределяют давление внутри ушного канала, сочетая хорошее прилегание и эффективную защиту с оптимальным комфортом. Имеют гладкую грязеотталкивающую поверхность. Для эффективной защиты важно правильно вставить в ушной канал, предварительно туго скрутив вкладыш чистыми руками до состояния тугого жгутика. Со шнурком. Акустическая эффективность: 37 дБ. Материал: вспененный полиуретан. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 132-0008-01. Изготовитель: “3M United Kingdom Plc”, Великобритания Страна происхождения товара: ВеликобританияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 45 | Пояс предохранительный Описание: пояс предназначен для обеспечения безопасности при работе на высоте. Включает: привязь страховочную и строп удерживающий. Максимальная длина стропа – 2м. Материал: полиамид.Куртка утепленная Ткань верха-хлопкополиэфирная (смесовая), состав: хлопка не менее 50%. Плотность 250г/м2, гигроскопичность ткани – не менее 3,0%, разрывные нагрузки: по основе не менее 1300Н, по утку не менее 900 Н, стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее 7000, усадки не более 1,0% по основе и 1,0% по утку, масловодоотталкивающая (МВО). Ткань подклада – бязь (состав 100% хлопок, плотность 120+-10 г/м2). Утеплитель – куртка: синтепон плотностью не менее 150г/м2 трёхслойный, брюки: синтепон плотностью не менее 150г/м2 двухслойный. Куртка утеплённая удлинённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на пуговицы. Полочка с отрезной кокеткой, нижние боковые накладные карманы. Спинка со средним швом, с хлястиками по низу для регулирования ширины изделия на уровне боковых швов. Воротник отложной. Рукава втачные двухшовные. Наличие трикотажных манжетов. На левой кокетке и на левом рукаве вышивка логотипа предприятия. Светоотражающая лента по полочкам, спинке в верхней части рукавов. Капюшон куртки должен быть съёмным. | 8 шт. | 1 797.20 | 14 377.60 |
|  | Технические характеристики товара: Куртка АЛТАЙ. IV и Особый климатические пояса. Ткань верха: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м?, ВО. Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м?, куртка - 3 слоя. Застежка: потайная на пуговицах. Воротник: отложной с искусственным мехом. Регулировки по ширине: кулиска по линии талии. Защитные элементы: удлиненная спинка куртки. Карманы: накладные с клапанами. Световозвращающие полосы: по полочкам и спинке. Цвет: темно-синий. Размер: 88/92-136/140. Рост: 158/164-194/200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 103-0116-02. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 46 | Куртка рубашка термостойкаяОписание: куртка Уровень защиты: 12 кал/см2.Ткань: «Номекс», МВОЦвет: васильковый.Застёжка: на пуговицах | 1 шт. | 4 728.70 | 4 728.70 |
|  | Технические характеристики товара: Куртка-рубашка ЭЛЕКТРА АРДО ПРО. Уровень защиты: 18,6 кал/см2. Норма выдачи: 1 изделие на 2 года. Ткань: "ПРОтерм®", НМВО. Застёжка: на пуговицах. Назначение: в составе термостойкого комплекта взамен куртки от костюма, совместно с брюками или полукомбинезоном или для усиления защитных свойств. Цвет: тёмно-синий. Размер: 88/92-120/124. Рост: 158/164-182/188. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу: 113-0156-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 47 | Фуфайка свитер термостойкаяУровень защиты: 17,7 кал/см2.Ткань: арамидный трикотажЦвет: черный. | 1 шт. | 6 879.40 | 6 879.40 |
|  | Технические характеристики товара: Свитер-фуфайка ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 400 термостойкий цв. син. тк. арамид. Фуфайка-свитер надевается под термостойкие костюмы ЭЛЕКТРА и служит для повышения защитных свойств комплектов от термических рисков электрической дуги. При применении с зимними костюмами ЭЛЕКТРА фуфайка-свитер способствует повышению теплозащитных свойств комплектов. Состав: 98% арамид, 2% антистатическое волокно, плотность 400 гр/м?. Соответствует ТР ТС 019/2011. Код по каталогу:113-0103-01. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 48 | Куртка – накидка Ткань: «Номекс», МВОЦвет: синий с васильковой кокеткой.Застёжка: потайная на пуговицах | 1 шт. | 7 946.40 | 7 946.40 |
|  | Технические характеристики товара: Куртка-накидка ЭЛЕКТРА К-21 ПРО мужская цв. син-крас. Уровень защиты: 26,2 кал/см2Норма выдачи: 1 изделие на 2 года. Ткань: "ПРОтерм®", НМВО. Назначение: для усиления защитных свойств термостойких костюмов Куртка-накидка удлинённая с центральной застёжкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застёжкой, внутренней планкой под молнию, рукавами комбинированного кроя, верхними и нижними накладными карманами. Манжета с застёжкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.Воротник-стойка. Огнестойкая текстильная застёжка. Цвет: тёмно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200. Соответствует ТР ТС 019/2011. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 49 | Перчатки термостойкиеОписание: перчатки трикотажные огнетермостойкие, обладают высокой прочностью к механическим воздействиям, надёжной защитой от термических рисков электрической дуги и повышенных температур.Уровень защиты: 15,7 кал/см2.Материал: метаарамид – 100%Цвет: чёрный. | 1 шт. | 827.20 | 827.20 |
|  | Технические характеристики товара: Перчатки ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100 термост. Перчатки термостойкие трикотажные с огнестойкими свойствами предназначены для защиты рук пользователя от термических рисков электрической дуги, механических воздействий (порезов, истирания), теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия пламени. Уровень защиты: 12 кал/см2. Материал: метаарамид- 100%. Цвет: серый. Размер: 8,9,10,11. Соответствует ТР ТС 019/2011, ТО-14.12.30-86546719-G9989-2017. Код по каталогу: 136-0315-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская Федерация Страна происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней. |
| 50 | Бельё нательное х/бОписание: фуфайка+кальсоныМатериал: трикотаж, 160г/м2, хлопок 100%.Цвет: серый | 1 шт. | 520.20 | 520.20 |
|  | Технические характеристики товара: Белье СЛЕНДЕР 100% хлопок. Срок носки: 2 комплекта на 1 год. Комплектация: фуфайка, кальсоны. Материал: трикотаж (кулирная гладь). Состав: хлопок - 100%, плотность 160 гр/м2. Назначение: надевается под термостойкие костюмы ЭЛЕКТРАЦвет: серый меланж. Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124. Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200. Код по каталогу: 113-0049-01. Соответствует ТР ТС 017/2011. Изготовитель: ООО «Промкомплектация», Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| 51 | Ботинки кожаные для защиты от повышенных температур на маслобензостойкой подошвеМатериал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть)Подкладка: текстильный материал, кожаПодносок: композит (200Дж)Тип подошвы: двухслойнаяПодошва: полиуретан/ нитрильная резина (от -450С до +3000С)Метод крепления: литьевойЦвет: чёрный | 1 шт. | 2 373.60 | 2 373.60 |
|  | Технические характеристики товара: Ботинки ЭЛЕКТРА Е2 с контр.отстр. Материал верха: натуральная термостойкая кожа (юфть). Подкладка: текстильный материал, кожа. Подносок: композит (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная. Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С (60 с)). Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Размеры: 35-50. Особенности модели: Все материалы – термостойкие. Отсутствие металлических деталей. Глухой клапан предотвращает попадание пыли внутрь. Глубокий самоочищающийся протектор подошвы против скольжения. Соответствует ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90. Код по каталогу: 121-0091-01. Изготовитель: ООО "Промкомплектация", Российская ФедерацияСтрана происхождения товара: РоссияУсловия оплаты: Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке: - в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, ноябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика; -в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-октябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.Сроки поставки и наличие на складе: Поставка осуществляется Поставщиком по письменной или электронной заявке Покупателя (вне зависимости от объема поставки). Срок поставки СИЗ Покупателю не более пяти рабочих дней и замене товара не соответствующего ТЗ в течении пяти рабочих дней.  |
| **Итоговая сумма:** | 1 252 220.20 |

Заключить договор поставки СИЗ с ООО «Казань-Восток -Сервис» на условиях согласно технического задания .

**Подписи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О.** | **Должность** | **Подпись\замечания** |
| **1** | Проскин С.В | Исполнительный директор  |  |
| **2** | Маликова Л.Ф. | Директор по финансам и экономике |  |
| **3** | Кулаков Г.И. | Директор СБиР |  |
| **4** | Атаманчук О.М. | Директор ПОиРН |  |
| **5** | Никитина Л.Н. | Начальник ОМТСиУИ |  |
| **6** | Утяганов Р.Г. | Начальник ООТиПК |  |