# **Техническое задание**

**на поставку горюче-смазочных материалов**

**(в определенном объеме автомобильного топлива АИ-92, АИ-95, ДТ)**

**с оказанием услуг по заправке автомобилей с использованием топливных карт**

**для нужд АО «Елабужское ПТС»**

**1.Требования к качеству, характеристикам товара, безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:**

# Поставляемые Поставщиком ГСМ (АИ-92, ДТ) должен соответствовать:

# - ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия»;

# -Техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011. утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826). Поставляемые нефтепродукты должны иметь экологический класс не ниже К5 класса. Поставщик обязан представить Заказчику декларацию о соответствии ГСМ техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011) (далее – Технический регламент ТР ТС 013/2011), по форме утвержденной Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам таможенного союза и правилах их оформления». Декларация о соответствии ГСМ требованиям Технического регламента ТР ТС 013/2011 должна быть зарегистрирована органами по сертификации, включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза или Федеральной службой по аккредитации Российской Федерации в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии. Сведения о представленной Поставщиком декларации о соответствии ГСМ требованиям Технического регламента ТР ТС 013/2011 и содержащиеся в едином реестре должны быть доступны в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений (Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. № 76).

**2.Описание поставляемого товара, функциональные характеристики, количественные и качественные характеристики:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристика товара | Ед. изм. | Количество |
| 1 | **Бензин АИ-92**.Октановое число, не менее: моторный метод 82,5Октановое число, не менее: исследовательский метод 91,0 Содержание свинца, г/дм3, не более 0,010Содержание марганца, мг/дм3, не более 18Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более 5,0Индукционный период бензина, мин, не менее 360Массовая доля серы, %, не более 0,05 Объемная доля бензола, %, не более 5 Выдерживает, класс 1Внешний вид: чистый, прозрачный Плотность при 15 °С, кг/м3 725-780 | л | 20644  |
| 2 | **Бензин АИ-95.**Октановое число, не менее: моторный метод 85,0Октановое число, не менее: исследовательский метод 95,0 Содержание свинца, г/дм3, не более 0,010Содержание марганца, мг/дм3, не более 18Содержание фактических смол, мг /100 см3, не более 5,0Индукционный период бензина, мин, не менее 360Массовая доля серы, %, не более 0,05 Объемная доля бензола, %, не более 5 Выдерживает, класс 1Внешний вид: чистый, прозрачный Плотность при 15 °С, кг/м3 725-780 | л  | 7009 |
| 3 | **Дизельное топливо.**Октановое число, не менее - 45Фракционный состав:50 % перегоняется при температуре, °С, не выше 28090 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше 360Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм2/с 3,0-6,0Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны:    умеренной -10Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны:    умеренной -5Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более 40Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более 5Йодное число, г I2/100 г топлива, не более 6Зольность, %, не более 0,01Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более 0,20Коэффициент фильтруемости, не более 3Плотность при 20 ° С, кг/м3, не более 860 | л | 67149 |
|  **ИТОГО:** | **л** | **94802** |

Количество Товара является ориентировочным. Покупатель не обязан в обязательном порядке покупать весь указанный объем Товара.

***\* В случае указания Заказчиком товарного знака поставляемого товара, участник размещения заказа вправе осуществить поставку эквивалента. Участник размещения заказа должен указать конкретное наименование и точные характеристики предлагаемого к поставке товара.***

**3. Место, условия и сроки поставки товара:**

Отпуск ГСМ осуществляется путем выборки Заказчиком соответствующих литров ГСМ на точках обслуживания Поставщика, через топливораздаточные колонки АЗК/АЗС.

ГСМ выдается Поставщиком представителю Заказчика на основании топливных карт.

Поставка товара осуществляется Поставщиком в местах расположения АЗС Поставщика в г. Елабуга, Елабужского района в радиусе 5 км от местонахождения Заказчика.

Поставщик предоставляет Заказчику топливные карты в количестве – по заявке Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора.

Место поставки топливных карт: 423602, Республика Татарстан, г.Елабуга, ул. Интернациональная д.9 корпус А.

**4. Срок заправки ГСМ по топливным картам:** производится круглосуточно, с «01» января 2022 г. по «31» декабря 2022г.

**5. Начальная (максимальная) цена договора:** 4704648,56(четыре миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот сорок восемь ) рублей 56 коп, в том числе НДС- 784108 рублей 09 копеек.

*Сумма договора складывается из трех сумм:*

*АИ-92 составляет 968368,75 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 75 копеек.*

*АИ-95 составляет 349552,85 (триста сорок девять тысяч пятьсот пятьдесят два ) рубля 85 копеек.*

*ДТ составляет3386726,96 (три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть )* *рублей 96 копеек.*

*Отпуск Товара осуществляется по ценам, установленным в Договоре, но не выше цен за единицу Товара, действующих на АЗС.*

*Цена единицы за 1 литр ГСМ устанавливается и указывается Поставщиком на стеле Торговой точки для розничных продаж на АЗС на день отпуска ГСМ включая НДС 20%, но не более 46,91 рублей за литр АИ-92 не более 49,87 рублей за литр АИ-95 и не более 50,44 рублей за литр ДТ в период действия договора.*

**6.Форма, сроки и порядок оплаты товара:** Оплата за поставку Товара производится Заказчиком в течение 30 дней со дня подписания Товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета на оплату поставленного Товара, но не позднее 30 числа месяца, следующим за отчетным периодом. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента зачисления денежных средств, на расчетный счет Поставщика.

**7. Порядок формирования цены договора (сведения о включенных в цену расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежах:**

Цена договора устанавливается в рублях РФ и включает в себя:

- стоимость оказания всего комплекса услуг, связанных с поставкой ГСМ и организацией заправок автотранспортного средства на автозаправочных станциях, в том числе стоимость ГСМ, оформления, НДС 20%, а так же затраты по выдаче и обслуживанию электронных топливных карт;

- расходы по оплате всех необходимых налогов, пошлин и сборов, расходы на перевозку и отгрузку товара;

- расходы, подлежащие уплате в связи с выполнением условий договора, плата за информационное обслуживание, а также иные расходы, подлежащие уплате Поставщику в связи с выполнением условий договора.

**8. Прочие обязательные условия.**

- Не допускается подача заявок на частичное получение ГСМ относительно требуемого количества и качества позиции.

- Исполнитель должен иметь лицензию ГСМ;

- Производить Заказчику отпуск горюче-смазочных материалов на АЗС по пластиковым картам;

- Определить адреса АЗС, на которых производится отпуск горюче-смазочных материалов по пластиковым картам;

- Устанавливать дневной лимит получения горюче-смазочных материалов на АЗС по заявлению Заказчика;

 - в случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно поставленные товары в согласованный срок устранить недостатки товара для обеспечения их надлежащего качества.