**Техническое задание:**

1. Наименование и количество поставляемого оборудования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Срок гарантии,  мес. | Цена за единицу | Общая сумма | НДС в том числе | Срок поставки |
|  | МФУ Kyocera Ecosys M2040dn либо аналог  ип  МФУ лазерное  Модель Kyocera ECOSYS M2040dn  Код производителя 1102S33NL0  Основной цвет белый  Функции устройства  принтер, сканер, копир  Принтер  Технология печати лазерная  Цветность печати черно-белая  Максимальный формат A4  Автоматическая двусторонняя печать  есть  Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpi  Скорость черно-белой печати (стр/мин) 40 стр/мин (А4)  Время выхода первого черно-белого отпечатка 6.4 сек  Максимальное разрешение цветной печати нет  Скорость цветной печати (стр/мин)  нет  Время выхода первого цветного отпечатка нет  Максимальный месячный объем печати 50000  Сканер  Оптическое разрешение сканера 600x600 dpi  Скорость сканирования 16 стр/мин  Максимальный формат бумаги (сканер) A4 (297х210)  Устройство автоподачи есть  Тип устройства автоподачи двухстороннее  Емкость устройства автоподачи 50  Функции сканирования сканирование в электронную почту, сканирование в сетевую папку, сканирование на USB-накопитель, отправка на FTP  Копир  Максимальное разрешение копира 1200x1200 dpi  Скорость копирования 40 стр/мин  Изменение масштаба 25-400 %  Шаг масштабирования 1 %  Максимальное количество копий за цикл 999  Лотки  Емкость подачи 250  Емкость выходного лотка 150  Емкость лотка ручной подачи 100  Расходные материалы  Поддерживаемая плотность носителей 60 - 220 г/м2  Количество картриджей 1 шт  Модель картриджей Kyocera TK-1170 (7200 стр.)  Печатает на (материалы) карточках, глянцевой бумаге, матовой бумаге, открытках  Память/Процессор  Оперативная память 512 МБ  Частота процессора 800 МГц  Факс  Функция факса нет  Телефон  Трубка телефона\факса нет  Возможности телефона нет  Интерфейсы  Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB  Поддержка карт памяти SDHC, SD  Мобильные технологии печати ThinPrint  Прямая печать есть  Шрифты и языки управления  Поддержка языков управления PCL 5c, PCL 6, IBM ProPrinter, KPDL 3 (совместим с PostScript 3), Epson LQ-850, Line Printer  Комплектация  Комплект поставки документация, кабель питания, гарантийный талон, дуплекс, диск с ПО, лоток на 250 листов, стартовый тонер-картридж на 3600 страниц  Дополнительная информация  Совместимость Windows, Linux, Mac OS, UNIX  Отображение информации жк-панель  Потребляемая мощность в работе 661 Вт  Потребляемая мощность в режиме ожидания 21 Вт  Тип и напряжение питания 220-240В/50-60Гц  Уровень шума при работе 48 дБ  Уровень шума в режиме ожидания 44 дБ  Габариты, вес  Глубина 412 мм  Ширина 417 мм  Высота 437 мм  Вес 19 кг | 1 | *Не менее 12 месяцев* |  | *Заполнить* | *Заполнить* |  |
|  | Принтер Kyocera Ecosys P2040dw либо аналог  Тип  принтер лазерный  Модель Kyocera Ecosys P2040dw  Основной цвет серый  Область применения для офиса  Аппаратная часть  Процессор 0.8 ГГц  Объем оперативной памяти 256 МБ  Печать  Технология печати лазерная  Цветность печати черно-белая  Максимальный формат печати A4  Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpi  Скорость черно-белой печати (стр/мин) 40 стр/мин (A4)  Время выхода первого черно-белого отпечатка 6.4 сек  Автоматическая двусторонняя печать есть  Максимальный месячный объем печати 50000  Расходные материалы  Количество картриджей 1 шт  Модель картриджей Kyocera TK-1160 (7200 страниц)  Ресурс черного картриджа 7200 страниц  Лотки  Поддерживаемая плотность носителей 60 - 220 г/м2  Емкость подачи 250  Емкость выходного лотка 250  Емкость лотка ручной подачи 100  Печать на этикетках, глянцевой бумаге, матовой бумаге, фотобумаге, наклейках, обычной бумаге  Поддержка  Шрифты и языки управления PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF Direct Print, XPS  Совместимость Windows, Linux, macOS  Мобильные технологии печати  Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria  Интерфейсы и подключения  Интерфейсы Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB 2.0  Комплект Комплект поставки  диск с ПО, документация, кабель питания, картридж с тонером на 3600 страниц  Дополнительно  Отображение информации жк-дисплей  Потребляемая мощность в работе 620 Вт  Потребляемая мощность в режиме ожидания 8 Вт  Тип и напряжение питания 220-240В/50-60Гц  Уровень шума при работе 48 дБ  Габариты и вес  Длина 393 мм  Ширина 375 мм  Высота 272 мм  Вес 14 кг | 1 | *Не менее 12 месяцев* |  |  |  |
|  | Компьютер в сборе аналог или выше:  Процессор Intel Core i3-10105 OEM  Материнская плата GIGABYTE H410M S2H V3  Корпус DEXP AWS-DE7 черный  Кулер для процессора Cooler Master I50 [RH-I50-20FK-R1]  Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2606U2S-U] 8 ГБ  256 ГБ 2.5" SATA накопитель Patriot Memory P210 [P210S256G25]  Блок питания Aerocool VX PLUS 450 450 Вт | 2 | *Не менее 24 месяцев* |  | *Заполнить* | *Заполнить* |
| **ИТОГО** | |  |  |  | *Заполнить* | *Заполнить* |  |

1. **Порядок оплаты срок поставки:**

Общая сумма поставки составляет 187 630,56 руб. без учета НДС.

*Срок поставки* – 10 календарных дней после заключения договора.

***Порядок расчетов*: 7 (Семи) рабочих дня с момента получения Товара и подписания товарной накладной.**

1. **Требования к товарам (работам, услугам).**
2. Требования к безопасности: Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного вида. Требования к безопасности компьютерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3-99, ГОСТ Р 50460-92;
3. Требования к качеству: продукция должна быть новой, ранее неиспользованной;
4. Требования к упаковке: продукция поставляется в заводской упаковке; упаковка, обеспечивающая сохранность продукции, должна быть не нарушена.

**5.Доставка**

Требования к доставке товара: доставка производится на адрес Заказчика силами Поставщика на адрес: 423602 Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А.

Кому: АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

В рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 17.00, обед 12.00-13.00, кроме выходных и праздничных дней

**Начальник отдела АУП О.И.Согорина**