**Техническое задание:**

1. Наименование и количество поставляемого оборудования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Срок гарантии,мес. | Цена за единицу | Общая сумма | НДС в том числе | Срок поставки  |
|  | МФУ Kyocera Ecosys M2040dn либо аналогип МФУ лазерноеМодель Kyocera ECOSYS M2040dnКод производителя 1102S33NL0Основной цвет белыйФункции устройства  принтер, сканер, копирПринтерТехнология печати лазернаяЦветность печати черно-белаяМаксимальный формат A4Автоматическая двусторонняя печать  естьМаксимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpiСкорость черно-белой печати (стр/мин) 40 стр/мин (А4)Время выхода первого черно-белого отпечатка 6.4 секМаксимальное разрешение цветной печати нетСкорость цветной печати (стр/мин)  нетВремя выхода первого цветного отпечатка нетМаксимальный месячный объем печати 50000СканерОптическое разрешение сканера 600x600 dpiСкорость сканирования 16 стр/минМаксимальный формат бумаги (сканер) A4 (297х210)Устройство автоподачи естьТип устройства автоподачи двухстороннееЕмкость устройства автоподачи 50Функции сканирования сканирование в электронную почту, сканирование в сетевую папку, сканирование на USB-накопитель, отправка на FTPКопирМаксимальное разрешение копира 1200x1200 dpiСкорость копирования 40 стр/минИзменение масштаба 25-400 %Шаг масштабирования 1 %Максимальное количество копий за цикл 999ЛоткиЕмкость подачи 250Емкость выходного лотка 150Емкость лотка ручной подачи 100Расходные материалыПоддерживаемая плотность носителей 60 - 220 г/м2Количество картриджей 1 штМодель картриджей Kyocera TK-1170 (7200 стр.)Печатает на (материалы) карточках, глянцевой бумаге, матовой бумаге, открыткахПамять/ПроцессорОперативная память 512 МБЧастота процессора 800 МГцФаксФункция факса нетТелефонТрубка телефона\факса нетВозможности телефона нетИнтерфейсыИнтерфейсы Ethernet (RJ-45), USBПоддержка карт памяти SDHC, SDМобильные технологии печати ThinPrintПрямая печать естьШрифты и языки управленияПоддержка языков управления PCL 5c, PCL 6, IBM ProPrinter, KPDL 3 (совместим с PostScript 3), Epson LQ-850, Line PrinterКомплектацияКомплект поставки документация, кабель питания, гарантийный талон, дуплекс, диск с ПО, лоток на 250 листов, стартовый тонер-картридж на 3600 страницДополнительная информацияСовместимость Windows, Linux, Mac OS, UNIXОтображение информации жк-панельПотребляемая мощность в работе 661 ВтПотребляемая мощность в режиме ожидания 21 ВтТип и напряжение питания 220-240В/50-60ГцУровень шума при работе 48 дБУровень шума в режиме ожидания 44 дБГабариты, весГлубина 412 ммШирина 417 ммВысота 437 ммВес 19 кг | 1 | *Не менее 12 месяцев* |  | *Заполнить*  | *Заполнить*  |  |
|  | Принтер Kyocera Ecosys P2040dw либо аналогТиппринтер лазерныйМодель Kyocera Ecosys P2040dwОсновной цвет серыйОбласть применения для офисаАппаратная часть Процессор 0.8 ГГцОбъем оперативной памяти 256 МБПечать Технология печати лазернаяЦветность печати черно-белаяМаксимальный формат печати A4Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpiСкорость черно-белой печати (стр/мин) 40 стр/мин (A4)Время выхода первого черно-белого отпечатка 6.4 секАвтоматическая двусторонняя печать естьМаксимальный месячный объем печати 50000Расходные материалыКоличество картриджей 1 штМодель картриджей Kyocera TK-1160 (7200 страниц)Ресурс черного картриджа 7200 страницЛоткиПоддерживаемая плотность носителей 60 - 220 г/м2Емкость подачи 250Емкость выходного лотка 250Емкость лотка ручной подачи 100Печать на этикетках, глянцевой бумаге, матовой бумаге, фотобумаге, наклейках, обычной бумагеПоддержкаШрифты и языки управления PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF Direct Print, XPSСовместимость Windows, Linux, macOSМобильные технологии печати Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint, MopriaИнтерфейсы и подключенияИнтерфейсы Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB 2.0Комплект Комплект поставкидиск с ПО, документация, кабель питания, картридж с тонером на 3600 страницДополнительно Отображение информации жк-дисплейПотребляемая мощность в работе 620 ВтПотребляемая мощность в режиме ожидания 8 ВтТип и напряжение питания 220-240В/50-60ГцУровень шума при работе 48 дБГабариты и весДлина 393 ммШирина 375 ммВысота 272 ммВес 14 кг | 1 | *Не менее 12 месяцев* |  |  |  |
|  | Компьютер в сборе аналог или выше:Процессор Intel Core i3-10105 OEMМатеринская плата GIGABYTE H410M S2H V3 Корпус DEXP AWS-DE7 черныйКулер для процессора Cooler Master I50 [RH-I50-20FK-R1]Оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series [R748G2606U2S-U] 8 ГБ256 ГБ 2.5" SATA накопитель Patriot Memory P210 [P210S256G25]Блок питания Aerocool VX PLUS 450 450 Вт | 2 | *Не менее 24 месяцев* |  | *Заполнить*  | *Заполнить*  |
| **ИТОГО** |  |  |  | *Заполнить* | *Заполнить*  |  |

1. **Порядок оплаты срок поставки:**

Общая сумма поставки составляет 187 630,56 руб. без учета НДС.

*Срок поставки* – 10 календарных дней после заключения договора.

 ***Порядок расчетов*: 7 (Семи) рабочих дня с момента получения Товара и подписания товарной накладной.**

1. **Требования к товарам (работам, услугам).**
2. Требования к безопасности: Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к продукции данного вида. Требования к безопасности компьютерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51318.22-99 (класс Б), ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3-99, ГОСТ Р 50460-92;
3. Требования к качеству: продукция должна быть новой, ранее неиспользованной;
4. Требования к упаковке: продукция поставляется в заводской упаковке; упаковка, обеспечивающая сохранность продукции, должна быть не нарушена.

**5.Доставка**

Требования к доставке товара: доставка производится на адрес Заказчика силами Поставщика на адрес: 423602 Республика Татарстан, Елабужский район, г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А.

Кому: АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

В рабочие дни (понедельник - пятница) с 8.00 до 17.00, обед 12.00-13.00, кроме выходных и праздничных дней

**Начальник отдела АУП О.И.Согорина**