### Приложение № 1

к договору №

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**АО «Елабужское ПТС» для запроса котировок на оказание услуги**

**ведения надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией**

**дымовых труб (ДТ).**

**Требования,**

**предъявляемые к привлекаемой специализированной организации.**

Наличие лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

**Объём услуг (работ)**

**привлекаемой специализированной организации по организации надзора**

**за техническим состоянием безопасной эксплуатацией ДТ предприятия**

1. Технический надзор за исполнением заказчиком требований п.3.3.10-3.3.16 ПТЭТЭ (пр. Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003г.), предъявляемых к эксплуатации дымовых труб (по наличию и ведению паспортов ДТ, др. документации, периодических осмотров, обследований, ремонтов и т. п.).

Периодический наружный осмотр дымовой трубы и газоходов:

1.1 Осмотр несущих конструкций;

1.2 Осмотр оттяжек;

1.3 Измерение усилия натяжения оттяжек;

1.4 Осмотр ходовой лестницы, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.5 Осмотр светофорных/смотровых площадок, контроль отсутствия скопления посторонних предметов;

1.6 Осмотр надземной части фундамента трубы;

1.7 Осмотр отмостки фундамента;

1.8 Осмотр мест присоединения к трубе газоходов.

2. Внутренний осмотр газоходов котлов (проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки в период летнего отключения) с составлением актов осмотра.

3. Составление графика периодических наружных осмотров труб в соответствии с п. 3.3.14 ПТЭТЭ.

4. Ведение записей по техническому надзору за состоянием труб в журнале по эксплуатации.

5. Осмотр и проверка контура молниезащиты ж/б трубы:

5.1 Осмотр целостности контура молниезащиты трубы;

5.2 Измерение сопротивления заземления контура молниезащиты трубы.

6. Инструментальная проверка заземляющего контура металлических ДТ с записью в журнале эксплуатации.

7. Наблюдения за креном труб и осадками фундаментов.

8. Анализ материалов осмотра. Разработка рекомендаций:

8.1 Анализ материалов осмотров;

8.2 Составление и выдача следующих документов:

-технического отчета;

-акта осмотра внутренней поверхности газоходов;

-протокол измерения сопротивления контура молниезащиты.

**Общие сведения о предмете запроса катировок**

1.Предмет закупки: перечень ДТ, где требуется ведение надзора за техническим состоянием

безопасной эксплуатацией

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование котельной,  материал ствола трубы | Адрес (место нахождения)  дымовых труб | Высота трубы,  м | Диаметр трубы,  м |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Центральная котельная №2 (ж/б) | Ул. Интернациональная, 9а,  г. Елабуга | 90 | 3,65 |
| 2 | Тугарова (метал) | Ул.Тугарова 1, г. Елабуга | 31,6 | 0,72 |
| 3 | Тугарова (метал) | Ул.Тугарова 1, г. Елабуга | 22,7 | 0,72 |
| 4 | Детсад №14 (метал) | Ул.Тугарова 24, г. Елабуга | 26,15 | 0,63 |
| 5 | Тарловка (метал) | с..Тарловка, Елабужский район | 21,55 | 0,63 |
| 6 | УПП-ВОС (метал) | Ул.Тукая 38, г. Елабуга | 33,1 | 0,82 |

2.Источник финансирования: собственные средства

3.Срок оказания услуг: с 01.03.2019г. по 31.12.2019г.

4.Ценовые показатели:

-начальная максимальная цена договора составляет 102500,00 рублей без учета НДС.

**Требования к технической отчетности.**

Исполнитель предоставляет Заказчику техническую документацию по техническому надзору на бумажном носителе и в электронном виде, подтверждающую возможность дальнейшей безопасной эксплуатации дымовых труб.

**Требования к выполнению правил при проведении услуг.**

Во время производства услуг Исполнитель обязан выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима, правила охраны труда и техники безопасности, правила Ростехнадзора, правила технической эксплуатации и пожарной безопасности. За неисполнение данного пункта ответственность возлагается на Исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

**Базовые условия поставки услуг (работ).**

Все налоги, госпошлины, транспортные расходы и прочие сборы, которые должен оплачивать заказчик в соответствии с условиями договора или иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену коммерческого предложения.

**Порядок и условия платежей:**

Заказчик обязуется произвести оплату работ (после окончания работ и подписания Акта выполненных работ) по договору в следующем порядке:

- в течение 30 банковских дней за расчетным месяцем (январь-апрель, октябрь-декабрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика;

-в течение 90 банковских дней за расчетным месяцем (май-сентябрь), на основании счетов, выставляемых к оплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Заказчик: Исполнитель:

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В.Дементьев/