**Техническое задание**

|  |
| --- |
| . |

Приобретение нового автомобиля ГАЗ-А22 NEXT модель А22R33 промтоварный фургон с дополнительной правой боковой дверью в кузове в лизинг.

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Модель автомобиля A22R33 **Промтоварный фургон с дополнительной правой боковой дверью в кузове. Габариты надстройки (кузова) (ДхШхВ) наружные: 3100х2200х2000.** Число мест (вод.+пасс.): 1+6. Двигатель УМЗ-А2755, БЕНЗИНОВЫЙ, 106,8 л.с., 2690 куб. см. Евро-5. | |
| **ОБЩИЕ ДАННЫЕ** | |
| Разрешенная максимальная масса, кг | 3500 |
| Масса без нагрузки, кг | 2735 |
| Нагрузка на ось полностью гружёного автомобиля, кг переднюю заднюю | 1420 2080 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,5 |
| Контрольный расход топлива(замеряется по специальной методике)при движении с постоянной скоростью,л/100 км: 60 км/ч 80 км/ч | 8,5 10,3 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 132 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний задний | 22 17 |
| Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |
| Погрузочная высота, мм | 955 |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | |
| Модель | Evotech 2755 |
| Тип | Бензиновый, с комплексной микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
| Степень сжатия | 10,0 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8 бензин) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 220,5 (22,5) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350-150 |
| **ТРАНСМИССИЯ** | |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
| Задний мост: |  |
| Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,3 |
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
| **ХОДОВАЯ ЧАСТЬ** | |
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C |
| Подвеска: |  |
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
| **РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ** | |
| Рулевой механизм с ГУР | Реечного типа |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двукратного действия |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
| **ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ** | |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем |
| Тормозные механизмы: передних колес задних колес | Дисковые Барабанные |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес |
| **ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | |
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-75VL или 6СТ-85VL |

**КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНДАРТ:**

* **Гидроусилитель руля (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты)**
* **Центральный замок на три двери**
* **Электростеклоподъёмники дверей**
* **Подогрев наружных зеркал заднего вида**
* **Бортовой компьютер**
* **Стабилизатор задней подвески**
* **Аудиоподготовка 2 динамика 13" магнитола GAZ c USB GAZ**
* **Аккумуляторная батарея 75А.ч.**
* **Цвет кабины БЕЛЫЙ**
* **Система ЭРА-ГЛОНАСС**

Гарантия завода-изготовителя составляет 3 года или 150.000км. пробега, в зависимости, что наступит раньше. Межсервисный интервал составляет 20.000км. Пробега.

2.Условия лизинга:

-Стоимость -1970000,00 руб.,

-Период лизинга-24 мес.,

-первоначальный взнос 15%- 295500,00руб.,

-итоговая сумма 2 302 522,00 руб., в т.ч выкупная стоимость 1500 руб.,

-сумма ежемесячного платежа со 2-го месяца -83153,00 руб., первый месяц -93003,00 руб.

Окончательные условия лизинга будут определены по результатам конкурсных процедур.

Начальник УСТ Ю.И.Свиньяков